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	Наборы кухонной мебели
ОКПД.2-31.02.10.140
Количество выдвижных ящиков: ≥ 5 Штука;
Толщина материала дна ящиков: ≥ 3 Миллиметр;
Вид товара: Кухонный гарнитур;
Глубина мойки: ≥ 210 Миллиметр;
Тип направляющих: Телескопические;
Толщина материала столешницы: ≥ 25 Миллиметр;
Столешница -  комплектуются цоколем с заглушками для напольных шкафов и декоративным настольным плинтусом с заглушками. Цоколь, плинтус настольный и заглушки выполнены из высокопрочного пластика.
Наличие эскиза поставляемого товара: Да;
Тип поверхности мойки: Нержавеющая сталь;
Толщина материала каркаса: ≥ 16 Миллиметр;
Тип дверей шкафа: Распашные;
Требования к фактуре материала: Материал смесителя нержавеющая сталь. Поверхность столешницы износоустойчивая, с антиадгезионным покрытием, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.
Вид сопутствующих услуг: Согласование эскиза поставляемого товара, Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика, Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика, Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж;
Требования к товару: Наличие общей столешницы, Комбинированный материал фасада, Наличие ручек на дверях шкафов, Наличие выдвижных ящиков, Комплектация сушкой для посуды, Наличие полок. Наличие экрана (фартука).
Толщина отделочной кромки: ≥ 2 Миллиметр;
Вид материала мойки: посформинг;
Вид материала дна ящиков: ХДФ;
Толщина материала полки: ≥ 16 Миллиметр;
Количество чаш мойки: 1 Штука;
Тип конструкции кухни: Прямая;
Вид материала задней стенки: ХДФ;
Толщина материала фасада: ≥ 18 Миллиметр;
Вид материала каркаса: ЛДСП;
Требования к цветовому решению: Цвет каркаса-белый, Цвет фасада: сосна эдмонд, Цвет столешницы луна, Цвет экрана Луна;
Толщина материала задней стенки: ≥ 3 Миллиметр;
Вид материала фасада: ЛДСП;
Вид материала столешницы: постформинг; имеет прочное, износостойкое матовое покрытие из слоистого пластика HPL, не требует особого ухода и устойчива к попаданию влаги.
Вид материала отделочной кромки: ПВХ;
Вид мойки: квадратная;
Требования к фурнитуре: Смеситель однорычажный с высоким изливом, нержавейка наличие. Сушилка металлическая для тарелок с поддоном наличие Сушилка металлическая стаканов с поддоном Дверцы фасадов глухие (без фрезеровки), распашные, на четырехшарнирных петлях с доводчиком, с интегрированными ручками (для нижнего ряда секций. Цокольное основание высотой 100 мм, установочные основания.
Ширина: ≥ 1800 и< 1810 Миллиметр;
Тип каркаса: Из древесины (древесных материалов);
Глубина верхних шкафов: ≥ 300 Миллиметр;
Высота верхних шкафов: ≥ 720 Миллиметр;
Высота нижних шкафов: ≥ 820 Миллиметр;
Вид материала полок: ЛДСП;
Глубина: ≥ 600 Миллиметр.
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	Стол кухонный «Бетта» или эквивалент
ОКПД.2-31.02.10.110
Высота: 750 мм
Ширина: 1200 мм
Глубина: 800 мм
Столешница: ЛДСП
Толщина столешницы: 22 мм
Цвет столешницы: белый мрамор 
Покрытие пластик СPL 0,5 мм.
Кромка ПВХ 2 мм. 
Каркас стола металлический разборный, регулируемый.
Опора редуцированная d 40-25 регулируемая.
Цвет опоры: черный
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	Стул на металлическом каркасе «Монте Карло» или эквивалент
КТРУ 31.01.11.150-00000003
Наличие мягкого сидения: да
Наличие мягкой спинки: да
Материал - экокожа
Наполнитель - пенополиуретан (ППУ) высокой плотности (35 кг/м3)
Форма основания: ножки конусообразные металлические опоры диаметром 25/16 мм и толщиной металла 1,2 мм
Ширина: 45 см
Глубина: 55 см
Высота: 93 см
Максимальная нагрузка: от 100 до 120 кг
ОКПД.2 - 31.01.11.150
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Доставку и сборку мебели осуществляет Поставщик за счет собственных сил и средств.
[bookmark: _GoBack]
Офисная мебель необходима соответствовать заданным критериям с необходимостью соблюдения единого стиля интерьера и эффективного использования рабочего пространства. 
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов.
Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком, не может быть менее гарантийного срока, установленного производителем данного товара.
Требование к маркировке: Маркировка товара должна соответствовать техническим условиям завода изготовителя.
Требование к упаковке: Товар должен поставляться в фирменной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность поставляемого товара. Упаковка товара должна исключать возможность механических повреждений и должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
Требование к транспортированию товара: Транспортировка товара осуществляется транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки и условиями погрузки и крепления грузов. 
Транспортирование товара в упакованном виде может производиться любым видом транспорта при условии предохранения от механических повреждений и попадания влаги. Поставка товара производится силами и за счет средств Поставщика одной партией в течение 30 (тридцати) календарных  дней с момента подписания государственного контракта по адресу: г. Красноярск, ул. 60 образования СССР, дом 29.
Поставщик передает Заказчику вместе с товаром документы, относящиеся к данному товару:
- документ, подтверждающий качество поставляемого товара, декларация о соответствии либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

