ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование объекта закупки: Поставка технических газов.
	
1. 	Место поставки товара: Технические газы в баллонах на обмен (гелий газообразный марки «6.0», азот газообразный ОСЧ) доставляется и разгружается Поставщиком на склад Заказчика по адресу: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, д. 24 по заявке.
Азот жидкий технический в сосудах Дьюара доставляется со склада Поставщика силами Заказчика.
	2.	Время поставки товара: в рабочие дни в период времени: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.
3. 	Условия поставки товара: Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика в стальных 40-литровых баллонах. Баллоны должны быть комплектными, очищенными, окрашенными и в технически исправном состоянии. Баллоны должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и в течение гарантийного срока хранения, а также быть пригодными для последующего обмена и заправки. При получении оборотной тары Поставщик проверяет техническое состояние баллонов, при необходимости, за свой счет проводит переосвидетельствование, ремонт, промывку.
Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ и отвечать требованиям, предъявляемым к товару данного вида. Качество Товара должно подтверждаться паспортом, сертификатом.
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение срока, установленного стандартами, техническими условиями.
Одновременно с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:
- документы (паспорта, сертификаты), подтверждающие качество поставляемого Товара;
Транспортировка Товара должна соответствовать требованиям, обязательным для товаров данного вида.
	4. 	Срок поставки: С 11 января 2027 года 17 декабря 2027 года  включительно.
	№ п/п
	Наименование товара, работ, услуг
	Технические требования
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Азот жидкий технический (99,6%)
	ГОСТ 9293-74, в сосудах Дьюара, объемом 14 кг, предоставленных Заказчиком
	кг 

	
336

	2
	Гелий газообразный марки «6.0»
	ТУ 0271-001-45905715-02 «Гелий газообразный высокой чистоты (сжатый)» чистота не менее 99,9999%  в баллонах (40 л) Поставщика в обмен на баллоны представителя Заказчика

	
шт
	

8

	3
	Азот газообразный ОСЧ
	ГОСТ 9293-74 «Азот газообразный  и жидкий» чистота не менее 99,999% 
в баллонах ( 40 л) Поставщика в обмен на баллоны  Заказчика  
	шт
	
1



Для въезда на объекты необходимо заблаговременно (за одни сутки) представить список лиц  и автомобилей, для оформления пропусков.
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