
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения
Исполнитель должен оказать Заказчику услуги по метрологической поверке комплекта термопреобразователей сопротивления КТПТР‑01 (далее — Оборудование) в количестве 1 шт. с обязательной публикацией сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН»).

2. Цель оказания услуг
Подтверждение соответствия метрологических характеристик Оборудования установленным требованиям, определение пригодности к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, внесение результатов поверки в ФГИС «АРШИН» в установленном порядке.

3. Перечень и объём услуг
В объём услуг входит:
· проведение поверки в соответствии с действующей методикой поверки на КТПТР‑01;
· выполнение необходимых измерений и расчётов для определения метрологических характеристик (в том числе сопротивления, погрешности, стабильности и иных нормируемых параметров);
· оформление результатов поверки (выдача свидетельства о поверке либо извещения о непригодности);
· внесение сведений о результатах поверки в ФГИС «АРШИН».

4. Требования к исполнителю
Исполнитель должен:
· быть аккредитован в национальной системе аккредитации на право проведения поверки средств измерений в области, включающей термопреобразователи сопротивления;
· иметь действующую область аккредитации, подтверждающую право поверки КТПТР‑01 либо аналогичных средств измерений;
· располагать поверенными эталонами и средствами поверки, соответствующими требованиям методики поверки;
· обеспечивать соблюдение требований к условиям проведения поверки (температура, влажность, стабильность источников питания и т. п.);
· гарантировать внесение сведений в ФГИС «АРШИН» в сроки, установленные действующим законодательством.

5. Нормативные документы и методики
Поверка должна проводиться в соответствии со следующими документами:
· Федеральный закон от 26.06.2008 № 102‑ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
· действующие приказы Минпромторга России, устанавливающие порядок поверки и внесения сведений в ФГИС;
· методика поверки, распространяющаяся на КТПТР‑01 (указывается в документации производителя/в описании типа СИ);
· иные нормативные и методические документы, обязательные к применению при поверке термопреобразователей сопротивления.

6. Условия и порядок выполнения работ
6.1. Место оказания услуги: Новосибирская область, Новосибирск город, Тимакова улица, дом 4 либо, при необходимости, по месту нахождения исполнителя (подразделения исполнителя) и/или ином, технически оборудованном для оказания услуги месте (с транспортировкой Оборудования силами и за счёт исполнителя).
6.2. Срок оказания услуг: в течении 30 рабочих дней с момента заключения Контракта.
6.3. При выявлении несоответствия метрологическим требованиям оформляется извещение о непригодности с указанием причин.
В случае необходимости внеочередной калибровки/доработки — порядок действий согласовывается отдельно.

7. Требования к результатам и отчётным документам
7.1. По итогам оказания услуг Исполнитель предоставляет:
· свидетельство о поверке (или извещение о непригодности) — оригинал на бумажном носителе;
· копию свидетельства/извещения в электронном виде (формат PDF);
· документ о приемке (2 экз. в случаи предоставления на бумажном носителе);
· подтверждение внесения сведений в ФГИС «АРШИН» (скриншот/выписка либо указание регистрационного номера записи в реестре).
7.2. Сведения в ФГИС «АРШИН» должны содержать:
· наименование и тип средства измерений;
· заводской номер;
· дату поверки;
· [bookmark: _GoBack]срок действия поверки;
· наименование аккредитованной организации;
· номер записи в реестре аккредитации;
· результаты поверки (пригодность/непригодность).

8. Особые условия
8.1. Обращение с Оборудованием должно исключать механические повреждения, воздействие влаги, пыли, агрессивных сред.
8.2. Упаковка при транспортировке должна обеспечивать сохранность Оборудования.
8.3. Конфиденциальность сведений, полученных в ходе оказания услуг, должна соблюдаться в соответствии с законодательством РФ.

