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Описание объекта закупки
на выполнение работ по подготовке теплового узла и системы отопления к отопительному сезону административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 35

1. Место нахождения Заказчика: г. Пермь, ул. Петропавловская, 35.
1. Срок выполнения работ: 
начало работ - с момента заключения контракта 
окончание работ – 5 рабочих дней с даты заключения контракта.
1. Цели выполнения работ: подготовка внутренней системы отопления к новому отопительному сезону в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере выполняемых работ.
1. Перечень выполняемых работ: работы включают в себя проведение комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на подготовку и выполнение работ по опрессовке давлением (гидравлическим испытаниям) системы отопления и запуску системы отопления с началом отопительного сезона.

Виды и объемы услуг
	№ п/п
	Перечень услуг
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Внутренний осмотр системы отопления здания, проверка системы в целом
	усл.ед.
	1

	2
	Ревизия задвижек, вентилей
	усл.ед.
	1

	3
	Опорожнение внутренней системы отопления
	усл.ед.
	1

	4
	[bookmark: _GoBack]Гидропневматическая промывка теплового узла (проведение промывки путем обеспечения циркуляции воды до осветления в системе отопления здания)
	усл.ед.
	1

	5
	Рабочее испытание системы отопления (внутренний осмотр системы отопления здания). Присоединение гидравлического пресса к трубопроводу. Наполнение системы водой до заданного давления (в соответствии с нормативами)
	усл.ед.
	1

	6
	Промывка механических фильтров в тепловом узле
	усл.ед.
	2

	7
	Гидравлические испытания системы отопления (наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Опрессовка системы.)
	усл.ед.
	1

	8
	Поверка манометров давления
	шт.
	2

	9
	Подготовка сопутствующей документации по результатам проведенных работ (акты, схемы и т.п.)
	комплект
	1

	10
	Предъявление результатов работ представителям теплоснабжающей организации (тепловой инспекции), с получением акта допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии. Подготовка необходимых документов, актов и т.п. в целях оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду
	усл. ед.
	1

	10.1
	Получение Акта проверки технической готовности системы отопления Заказчика к отопительному сезону
	усл. ед.
	1

	11
	Запуск системы отопления с началом отопительного сезона согласно графику подачи теплоносителя (удаление воздуха из системы отопления)
	усл. ед.
	1



Промывка проводится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускных вентилей системы отопления.
Гидравлические испытания системы отопления производятся в присутствии представителя теплоснабжающей организации с составлением соответствующего акта.
Система отопления выполнена двухтрубной закольцованной разводкой. В качестве отопительных приборов применяются чугунные и стальные радиаторы и стальные трубы. Площадь отапливаемых помещений составляет: 626,2 м2;
1. Общие требования к выполнению работ: доступ Исполнителя на объект Заказчика осуществляется по согласованию с Заказчиком. 
1. Требования к качеству работ: работы проводятся аттестованными квалифицированными специалистами организации в полном объеме в соответствии с нормативными требованиями.
Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями СП 347.1325800.2017, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Минэнерго РФ от 02.04.2003 года № 4358. 
Выполнение работ должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, а также предотвращать причинение вреда имуществу указанных лиц.
1. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: при производстве работ подрядчик обязан соблюдать требования и мероприятия по охране труда и технике безопасности, обеспечению пожарной безопасности в местах производства работ.
1. Требования к Исполнителю:
Подрядчик обязан:
– соблюдать при выполнении работ требования нормативных актов Российской Федерации, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, ГОСТ, ПТЭТЭ);
– немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
Персонал (специалисты и рабочие), выполняющий работы, должен быть аттестован с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом.
График выполнения работ должен быть разработан с учетом режима работы предприятия и согласован с Заказчиком. При выполнении работ Исполнитель своевременно выполняет уборку и вывоз мусора.
1. Порядок сдачи и приемки результатов работ: работы принимаются по факту выполнения, предъявляются и сдаются инспектору ПАО «Т Плюс», осуществляется запуск системы отопления, после подписывается двусторонний Акт выполненных работ (оказанных услуг).
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