Приложение № 1
                                                                                                                                                                                             к Электронной версии контракта                                                                               
                                                                                                                                                         
 № ____________________  от  ___    __________________   2026 г.

ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000



Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71
             Сроки поставки:  10 (десять) рабочих дней с момента подписания Контракта.
     Сведения о включенных в стоимость товара: в стоимость товара включены, в том числе все расходы на доставку товаров до Заказчика, разгрузка, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта в полном объеме.     
           Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

	№ п/п
	наименование
	функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики материалов используемых при выполнении работ, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	1
	Угольник столярный

	Код позиции КТРУ 26.51.33.143-00000002 Угольник
Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
- ГОСТ 3749-77 «Угольники поверочные 90°. Технические условия».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Материал
	металл

	* Длина большей стороны, мм
	 ≥ 400 и  ≤ 500

	*Угол, градус
	90

	*Назначение
	для разметки и контроля перпендикулярности конструкций при столярных и плотницких работах.


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	шт
	3

	2
	Замок 
	Код позиции КТРУ 25.72.11.110-00000005  Замок навесной.
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
-  ГОСТ 5089-2011 "Межгосударственный стандарт. Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия".
	


Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип замка по способу навешивания
	открытый

	Тип запорного механизма:
	цилиндровый


	*Ширина корпуса замка,мм
	55

	*Материал дужки
	сталь

	*Кол-во ключей
	не менее 3

	*Влагозащищенность
	да

	*Всепогодный
	да


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	Шт
	20

	3
	Замок 
	Код позиции КТРУ 25.72.11.110-00000005  замок навесной.
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
-  ГОСТ 5089-2011 «Межгосударственный стандарт. Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия».
	


Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип замка по способу навешивания
	открытый

	Тип запорного механизма:
	цилиндровый


	*Ширина корпуса замка,мм
	45

	*Материал дужки
	сталь

	*Кол-во ключей
	не менее 3

	*Влагозащищенность
	да

	*Всепогодный
	да


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	шт
	20

	4
	Заклепки 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	заклепки вытяжные стандартные

	Материал гильзы
	алюминий

	Материал стержня
	 алюминий

	Диаметр, мм: 
	3,2

	Длина, мм:
	6

	
	


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	шт
	1000

	5
	Заклепки 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	заклепки вытяжные

	Материал гильзы
	алюминий

	Материал стержня
	алюминий

	Диаметр, мм: 
	3,2

	Длина, мм:
	7,5

	Форма головки
	потайная


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	шт
	1000

	6
	Скобы 
		
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Скоба 53

	Назначение
	для строительного степлера

	Длина, мм
	6

	Материал скоб
	 сталь

	Кол-во шт в упак
	1000


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	упак
	20

	7
	Скобы 
		Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Скоба 53

	Назначение
	для строительного степлера

	Длина, мм
	8

	Материал
	 сталь

	Кол-во шт в упак
	1000


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.



	упак
	20

	8
	Скобы 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Скоба 140

	Назначение
	для строительного степлера

	Длина, мм
	6

	Материал скоб
	 сталь

	Кол-во шт в упак
	1000


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	упак
	10

	9
	Скобы 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Скоба 140

	Назначение
	для строительного степлера

	Длина, мм
	8

	Материал скоб
	 сталь

	Кол-во шт в упак
	1000


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	упак
	10

	10
	Скобы 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Скоба 140

	Назначение
	для строительного степлера

	Длина, мм
	10

	Материал скоб
	 сталь

	Кол-во шт в упак
	1000


 Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку.
	упак
	10

	11
	Респиратор 

	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Продукция должна соответствовать: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	Тип
	Респиратор  строительный

	Тип респиратора по способу защиты
	Фильтрующий

	Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха
	Противоаэрозольный (Противопылевый)

	*Форма
	чаша

	*Клапан выдоха
	да

	*Вид застежки
	Резинки на голову



	шт
	10

	12
	Диск 
	Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Тип
	Диск отрезной алмазный


	Материал изделия
	Инструментальная сталь, синтетический алмаз.

	Форма диска
	круг

	Вид диска
	сегментированный

	Диаметр
	125 мм

	Внутренний диаметр
	22 мм

	Толщина
	 2 мм


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в соответствии с требованиями и должна содержать всю необходимую информацию.
	шт
	5

	13
	Диск 
	Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Тип
	Диск отрезной алмазный


	Материал изделия
	Инструментальная сталь, синтетический алмаз.

	Форма диска
	круг

	Вид диска
	сегментированный

	Диаметр
	150 мм

	Внутренний диаметр
	22 мм

	Толщина
	 2 мм


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в соответствии с требованиями и должна содержать всю необходимую информацию.
	шт
	5

	14
	Диск 
	Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Тип
	Диск отрезной алмазный


	Материал изделия
	Инструментальная сталь, синтетический алмаз.

	Форма диска
	круг

	Вид диска
	сегментированный

	Диаметр
	180 мм

	Внутренний диаметр
	22 мм

	Толщина
	 2 мм


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в соответствии с требованиями и должна содержать всю необходимую информацию.
	шт
	5

	15
	Диск 
	Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Тип
	Диск отрезной алмазный


	Материал изделия
	Инструментальная сталь, синтетический алмаз.

	Форма диска
	круг

	Вид диска
	сегментированный

	Диаметр
	230 мм

	Внутренний диаметр
	22 мм

	Толщина
	 2 мм


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в соответствии с требованиями и должна содержать всю необходимую информацию.
	шт
	10

	16
	Очки защитные открытого типа
	Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Тип
	Очки защитные 


	Защита от летящих частиц
	Да

	Материал
	Поликарбонат

	УФ-защита
	Да

	Тип очков
	Открытые

	Цвет защитного стекла
	Бесцветный


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в соответствии с требованиями и должна содержать всю необходимую информацию.
	шт
	10

	17
	Шпагат 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Тип
	шпагат

	Материал
	джут

	Толщина, мм
	1,8


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в соответствии с требованиями и должна содержать всю необходимую информацию.
	шт
	3

	18
	Шпагат 
	Соответствие товара СанПиН, ГОСТ
Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: 
- ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».
Функциональные и качественные характеристики товара:
	Тип
	шпагат

	Материал
	Полипропилен


Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку в соответствии с требованиями и должна содержать всю необходимую информацию.
	м
	2000



* Дополнительные требования к характеристикам товара предъявлены Государственным заказчиком в соответствии с п.5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Дополнительные требования предъявлены Государственным заказчиком в связи с тем, что описание Товара, указанное в КТРУ не позволяет определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика. 
Особенности исполнения контракта.
ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.
Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).
Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.
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