ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку инструментов для ремонта и обслуживания сети ВОЛС
 Список товаров:

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена за шт. в руб. с учетом НДС
	Сумма в руб. с учетом НДС

	1
	Газовый паяльник Meiride YPS-665M
[bookmark: _GoBack]Основные характеристики
- тип паяльника – газовый;
- Температура нагрева жала – 200 - 500 °C;
- Температура распыления горячего воздуха - 550 °C;
- Температура огня - 1300 °C;
- Объем газа – 22 мл;
- Время работы – 120 мин;
- Функционал - сварка;
распыление горячего воздуха;
распыление огня.

	1
	шт.
	
	

	2
	Универсальный комплект приборов KomShine TFS-40N для оптоволокна
Основные характеристики
- Рабочая температура - - 10°С ~ + 60°С;
- Температура хранения - - 25°С ~ + 70°С;
- Влажность - 20 - 95%;
- Размеры - чистящие салфетки: 76 х 76 х 76 мм;
- Вес – 7 кг;
- Комплектация: электроизоляционная лента - 1 шт
чистящие салфетки Komshine FOCP - 1 шт
инструмент для зачистки проводов - 1 шт
набор шестигранных ключей - 1 шт
молоток - 1 шт
стриппер для снятия внешней изоляции с кабелей - 1 шт
нож монтажный - 1 шт
ножницы для резки кевларовых нитей - 1 шт
устройство для зачистки оптоволокна - 1 шт
устройство для зачистки оптоволокна (с 3мя отверстиями) - 1 шт
кабелерез - 1 шт
реверсивная отвертка - 1 шт
зачистка коаксиального кабеля - 1 шт
отвертка-пробник - 1 шт
маркер - 1 шт
болторез - 1 шт 

	1
	шт.
	
	

	3
	Комплект инструментов Pro`skit PK-1938M
Основные характеристики
- Габариты - 470 x 160 x 375 мм;
- Вес брутто – 6,65 кг;
- Комплектация: плоскогубцы с тонкими губками - 1 шт
прямая отвертка с чувствительным наконечником (200 мм) - 1 шт
многофункциональный зачистщик - 1 шт
автоматический инструмент для зачистки проводов - 1 шт
рулетка (3 метра) - 1 шт
складной шестигранный ключ (1,5 - 8 мм) - 1 шт
разводной ключ (6 дюймов, зеленый/серый, нескользящий) - 1 шт
многофункциональный нож (7 дюймов), с аксессуарами - 1 шт
поясная лента - 1 шт
антистатический мяч с щеткой (56 мм) - 1 шт
прямые плоскогубцы (6 дюймов) - 1 шт
кусачки с зубцами (двусторонние) - 1 шт
прямые кусачки с прецизионными губками - 1 шт
инструмент для зачистки проводов (двусторонний) - 1 шт
инструмент для обжима сетевых кабелей (4P / 6P / 8P) - 1 шт
крючковидный зажим - 1 шт
инструмент для снятия пружины - 1 шт
двусторонняя отвертка (синяя/черная), M5 - 1 шт
двусторонняя отвертка (черная/синяя), M6 - 1 шт
отвертка (зеленая/черная), 3 x 75 мм - 1 шт
крестовая отвертка (оранжевая/черная), 0 x 75 мм - 1 шт
двусторонняя отвертка (зеленая/черная), 5 x 75 мм - 1 шт
	1
	шт.
	
	

	
ИТОГО:
	


Требования к качеству товара
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и соответствовать заявленным требованиям.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара
Гарантийный срок на товар, предоставляемый поставщиком, должен составлять не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с момента подписания сторонами документа о приёмке товара. В пределах гарантийного срока, обнаруженные в поставленном товаре производственные дефекты поставщик обязан отремонтировать или заменить такой товар в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика. Расходы по возврату товара, его замене производятся силами и за счет средств поставщика.
Требования к упаковке и маркировке товара
Товар должен быть поставлен в упаковке, предусмотренной производителем.

Требования к месту поставки товара
Город Москва, 4-я Магистральная ул., д.11, стр. 2, этаж 5, с 11-00 до 17-00 часов с понедельника по пятницу. 
Требования к условиям поставки товара
Товар транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет средств поставщика.
Требования к срокам (периодам) поставки товара
Поставка товара осуществляется с даты заключения контракта 20 рабочих дней.


