Приложение 
к электронной версии контракта 
 № ________________________
от «____» _______ 2026 г.

Техническое задание
1. Наименование работ: Поставка комплекта автоматического шлагбаума.
2. Заказчик: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Место поставки: 109992, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2.
В период выполнения работ Подрядчик:
- предоставляет сертификаты соответствия.
Самостоятельно, своими силами и средствами:
- возводит все временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения монтажных работ и до сдачи работ осуществляет их демонтаж и вывоз;
- обеспечивает рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, электрозащитными средствами, материалами и иным инвентарем, сотрудники организации Подрядчика, выполняющие работы, должны иметь спецодежду, а также средства индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ.
3. Технические требования автоматического шлагбаума CAME GARD 6000 :
3.1. Шлагбаум должен иметь самоблокирующийся редуктор, который блокирует стрелу как в открытом, так и в закрытом состоянии. В случае отсутствия электропитания стрела шлагбаума может быть поднята или опущена вручную. Механизм разблокировки должен находиться снаружи.
3.2. Шлагбаум должен иметь возможность интеграции с системами контроля доступа управления по радиоканалу с помощью брелка-передатчика.
3.3. Блок управления должен позволять регулировать скорость движения стрелы в начале и конце цикла, а так же остановку или реверс шлагбаума в случае обнаружения препятствия.
      4. Технические характеристики автоматического шлагбаума CAME GARD 6000:
– Напряжение питания - 24В/220В
– Потребляемый ток - 1,3А (~220) / 15А (-24В)
– Мощность - 300Вт
– Ширина ограничения проезда - до 6 м
– Интенсивность использования - Интенсивное
– Время срабатывания - 4-8с
– Вращающий момент - 600 Нм
– Время автоматического закрывания - 0-120с
– Рабочая температура - -20 - +55 С
– Габариты тумбы ШхГхВ, мм - 450х295х1077
– Масса тумбы - 72кг
4.1. Работы:
4.2. Демонтаж автоматического шлагбаума CAME GARD 4000.
4.3. Монтаж комплекта автоматического шлагбаума CAME GARD 6000
4.4. Прокладка кабеля под фотоэлементы (штроба от 4 до 5 метров) с установкой    фотоэлементов.
4.5. Пуско - наладочные работы (ввод в эксплуатацию оборудования после монтажа в присутствии Заказчика, проверка на поднятие и опускание стрелы, остановку или реверс шлагбаума в случае обнаружения препятствия).
4.6. В состав комплекта автоматического шлагбаума CAME GARD 6000 входит:   
стрела Came G0601 длиной 6,85 метра - 1шт., 
-тумба Came G6000 - 1 шт.,
-наклейки светоотражающие Came G0461 - 1 шт., 
-накладки резиновые на стрелу Came G0603 - 1 шт., 
-опора телескопическая для стрелы WA11C - 1 шт., 
-радиоприемник встраиваемый Came AF43S (001AF43S) - 1 шт.,
-пульт-брелок 2-х канальный CAME TOP42FGN (806TS-0300) - 2шт.,
       -фотоэлементы CAME 001DIR10 (проводные) - 2 шт., 
-привод Came 001A5000A - 1шт.
5. Требования к поставке.
Поставка должна производиться в рабочее время.
Работы по монтажу оборудования и прокладку кабеля со штроблением должны проводиться за счет Поставщика.
Проводить монтаж оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя и техническими требованиями. Организация должна иметь необходимые лицензии и сертификаты на право проведения работ по монтажу данного оборудования.
6. Гарантийные обязательства.
Поставщик предоставляет Заказчику полную гарантию на поставленный Товар и выполненные работы по монтажу в течение 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.
7. Сроки поставки и срок действия контракта.
С даты заключения контракта 15 календарных дней. Срок действия контракта до 30.09.2026.
8. Порядок оплаты.
Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте, в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ товара на основании счета и товарной накладной (УПД).
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Спецификация
	

	№
	Наименование товара, работ, услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена руб.
	Сумма руб.

	1
	Демонтаж автоматического шлагбаума CAME GARD 4000
	шт.
	1
	26 100,00
	26 100,00

	2
	Комплект автоматического шлагбаума CAME GARD 6000
	комп.
	1
	    388 045,00   
	    388 045,00   

	
	
	
	
	Итого:
	    414 145,00   



Валюта рубль Российской Федерации. 
*Указанная значение цены за единицу будет снижено пропорционально поданному ценовому предложению участника закупочной сессии, с которым заключается контракт при этом, в случае если при делении на коэффициент снижения образуется более двух значений после запятой, то округление происходит в меньшую сторону.
**Количество будет определенно по итогам закупочной сессии путем деления максимальной цены контракта на поданное ценовое предложение участника закупочной сессии.
Итоговая стоимость является твердой и определяется на весь срок исполнения обязательств сторон.

