
Приложение №1
Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ      

Техническое задание

1. [bookmark: _GoBack]Наименование объекта закупки: поставка колёс.
2. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении), поставляться в упаковке, способную предотвратить его порчу или повреждение во время перевозки к месту поставки.
3. Требования к гарантийному сроку товара: не менее срока гарантии, предоставляемого производителем товара. 
4. Требования к упаковке и маркировке товара: поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5. Товарно-сопроводительная документация: 
- эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации).
6. Поставка включает в себя: доставку, разгрузку и размещение в помещении заказчика. Сроки поставки: в течение 10 рабочих дней после даты  подписания контракта.
7. Количество и технические характеристики товара:
	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Описание объекта закупки (функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости)), значения показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
	Единица измерения
	Кол-во

	
	
	КТРУ,  ОКПД2, ГОСТ
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	

	1. 
	Колесо большегрузное
	ОКПД2: 25.99.29.190
	Назначение 
	Для строительного, коммунального и складского оборудования (в т.ч. тачка).
	шт
	2

	2. 
	
	
	Тип колеса 
	С опорой
	
	

	3. 
	
	
	Поворотное
	Нет 
	
	

	4. 
	
	
	Диаметр, мм
	150
	
	

	5. 
	
	
	Толщина, мм
	50
	
	

	6. 
	
	
	Общая высота колеса, мм
	189
	
	

	7. 
	
	
	Тип кронштейна
	Фиксированный 
	
	

	8. 
	
	
	Тип ступицы
	С роликовым подшипником
	
	

	9. 
	
	
	Материал контактной части
	Резина 
	
	

	10. 
	
	
	Цвет резины
	Чёрный 
	
	

	11. 
	
	
	Материал основания
	Чугун
	
	

	12. 
	
	
	Ширина пластины, мм
	100
	
	

	13. 
	
	
	Длина пластины, мм
	115
	
	

	14. 
	Колесо большегрузное
	ОКПД2: 25.99.29.190


	Назначение 
	Для строительного, коммунального и складского оборудования (в т.ч. тачка).
	шт
	2

	15. 
	
	
	Тип колеса 
	С опорой
	
	

	16. 
	
	
	Поворотное
	Да 
	
	

	17. 
	
	
	Диаметр, мм
	150
	
	

	18. 
	
	
	Толщина, мм
	50
	
	

	19. 
	
	
	Общая высота колеса, мм
	189
	
	

	20. 
	
	
	Тип кронштейна
	Поворотный с панелью 
	
	

	21. 
	
	
	Тип ступицы
	С роликовым подшипником
	
	

	22. 
	
	
	Материал контактной части
	Резина 
	
	

	23. 
	
	
	Цвет резины
	Чёрный 
	
	

	24. 
	
	
	Материал основания
	Чугун
	
	

	25. 
	
	
	Ширина пластины, мм
	100
	
	

	26. 
	
	
	Длина пластины, мм
	115
	
	

	27. 
	Шинокомплект для садовой тачки 4.80/4.00-8
	ОКПД2: 22.11.14.190


	Назначение 
	Для пневматических колес, использующихся при перемещении грузов с помощью садовых тачек и строительных тележек
	шт
	1

	28. 
	
	
	Диаметр покрышки, мм
	320
	
	

	29. 
	
	
	Ширина покрышки, мм
	90
	
	

	30. 
	
	
	Материал 
	Нейлон 
	
	

	31. 
	
	
	Камера 4.80/4.00-8 в комплекте
	Да 
	
	



