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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. к извещению о проведении электронного аукциона

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД) для нужд Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Тыва

1. Место выполнения работ по монтажу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, д. 37 А.
[bookmark: _Hlk102567023]2. Сроки выполнения работ по монтажу, в течение 10 (десяти) рабочих дней, после получения заявки от Государственного заказчика. Подрядчик согласовывает с Государственным заказчиком о приезде рабочей бригады и начале выполнения работ по монтажу, не позднее 2-х рабочих дней от даты направления Государственным заказчиком заявки Подрядчику.
3. Общие требования к выполнению работ: 
Подрядчик обеспечивает взаимодействие к контроллеру доступа Bolid С2000-2 системы контроля и управления доступом (СКУД) на объекте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва, расположенному по адресу: 667000, Республика Тыва, город Кызыл, улица Щетинкина-Кравченко, 37а, с использованием оборудования и материалов, предоставленных Подрядчиком. Доставка и разгрузка товара осуществляется средствами Подрядчика.

Перечень оборудования и программного обеспечения передаваемого подрядчиком при выполнении работ
	№ п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Объем


	1
	С2000М Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстворчатым ЖКИ индикатором
	Единица
	1

	2
	С2000-proxy H считыватель
	Единица
	1

	3
	С2000-USB Преобразователь интерфейса
	Единица
	1

	4
	ИО 102-26 исп.01 "Аякс" Извещатель охранный точечный магнитно-контактный накладной
	Единица
	1

	5
	Орион Про исп.4 Программное обеспечение Оперативная задача ОЗ
	Единица
	1



Перечень материалов (товаров) используемых при выполнении работ
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателей
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики используемых материалов

	1
	кабель витая пара
	Тип экранирования
Категория кабеля 
Количество пар
Материал жил
Тип оболочки кабеля
Диаметр проводника
	U/UTP
5е
4
медь
PVC (ПВХ) 
0,47 ± 0,01 мм

	2
	кабель
	Диаметр жилы, мм
Количество проводов
Тип оболочки
Материал жил
Класс пожарной опасности по классификации
	0,5
2
LS
медь
ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.2.2.2

	3
	кабель
	Диаметр жилы, мм
Количество проводов
Тип оболочки
Материал жил
Класс пожарной опасности по классификации
	0,5
4
LS
медь
ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.2.2.2

	4
	[bookmark: _GoBack]кабель-канал
	Материал
Сечение мм
Цвет
	PVC (ПВХ)
25х16
белый


Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Электропитание товара соответствует предельно допустимым стандартам напряжения, действующим в Российской Федерации на основании ГОСТ 21128-83 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» и ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
На объект товар доставляется в целой упаковке, защищающей от повреждений в процессе транспортирования и хранения и имеющей необходимую маркировку.

Виды и объемы работ
	№ п/п
	Наименование (характеристика) работ
	Ед.
изм.
	Объем


	1
	Установка и монтаж С2000М Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстворчатым ЖКИ индикатором
	Единица
	1

	2
	Установка и монтаж С2000М Пульт контроля и управления охранно-пожарный с двухстворчатым ЖКИ индикатором С2000-proxy H считыватель
	Единица
	1

	3
	Установка и монтаж С2000-USB Преобразователь интерфейса
	Единица
	1

	4
	Установка и монтаж ИО 102-26 исп.01 "Аякс" Извещатель охранный точечный магнитно-контактный накладной
	Единица
	1

	5
	Прокладка кабеля витая пара(30 м)
	Единица
	1

	6
	Прокладка кабель-канала (10 м)
	Единица
	1

	7
	Прокладка кабеля (20 метр)
	Единица
	1

	8
	Прокладка кабеля (30 метр)
	Единица
	1

	9
	Установка и запуск программы Орион Про исп.4 Программное обеспечение Оперативная задача ОЗ
	Единица
	1

	10
	Комплексная наладка
	Единица
	1



3.1. Подрядчик должен выполнить все работы по монтажу в соответствии с Контрактом, настоящим Техническим заданием, с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ, с соблюдением действующего Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: 
- Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ);
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- ПТЭ электроустановок потребителей;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 
В случае если какие-либо из вышеперечисленных нормативно-правовых актов (в том числе указанных в настоящем Техническом задании и Государственном контракте) престали быть действительными, то Подрядчику необходимо руководствоваться документом, его заменяющим, или не принимать во внимание в случае, если замены такому нормативно-правовому акту не предусмотрено.
3.2. Места проведения работ должны быть защищены Подрядчиком с целью исключения на них доступа посторонних лиц. 
3.3. Подрядчик обязан производить работы подготовленным персоналом.
3.4. Выполняемые работы включают в себя:
- выполнение работ по монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД);
- выполнение работ по подключению оборудования к электрической сети по постоянной схеме (включает в себя прокладку кабеля (проводов) питания, кабель-каналов (при необходимости), штробление (при необходимости), сверление (при необходимости), установку автоматических выключателей (при необходимости) иные виды (при необходимости);
- выполнение пуско-наладочных работ системы контроля и управления доступом (СКУД);
- обучение персонала Государственного заказчика пользованием системой контроля и управления доступом (СКУД);
- иные виды работ, не учтенные Государственным заказчиком, но необходимые для достижения цели по предмету Контракта.
3.5. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе или представлять угрозу жизни, здоровья сотрудников и третьих лиц.
3.6. На объектах Государственного заказчика могут осуществлять работы только граждане Российской Федерации.
3.7. Подрядчик должен обеспечить на объектах наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих для завершения выполнения работ в установленный срок.
3.8. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Исполнитель обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение помещения и прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования. Зона проведения должна освобождаться от предметов, мусора, образующегося при проведении работ, силами и средствами Подрядчика, осуществляющего выполнение соответствующих работ.
3.9. Подрядчик несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ и обязан возместить суммы штрафных санкций, возложенных на Государственного заказчика службами контроля, в случаях некачественного проведения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Государственным заказчиком Подрядчику пакета документов, свидетельствующих об уплате вышеуказанных штрафных санкций; возместить суммы штрафных санкций, наложенных Государственным заказчиком в случае некачественного проведения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты оформления соответствующих документов.
3.10. После окончания работ производится уборка мусора, материалов, инструмента и оборудования для ремонта.
4. Требования к гарантии качества работ.
4.1. Гарантия качества выполняемых работ по монтажу предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил, и составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами документа о приемке. Гарантийный срок на выполнение работ по монтажу составляет 12 (двенадцать) месяцев.
4.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта начинает действовать с момента подписания сторонами документа о приемке. 
4.3. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Государственным заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Государственный заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Республики Тыва.
5. Подрядчик может принять на себя по настоящему Контракту обязанность выполнить работу по монтажу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями.
6. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Государственного заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий государственного контракта, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.
7. Особые требования при выполнении работ по монтажу:
7.1. Подрядчик обязан обеспечить высокую культуру поведения и общения своих специалистов в месте выполнения работ по монтажу и на территории Государственного заказчика, в котором оно расположено.
7.2. Подрядчик обязан нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ по монтажу, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности.
7.3. Подрядчик полностью отвечает за сохранность имущества в месте выполнения работ по монтажу.


