ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение подрядных работ по ремонту системы отопления в административном здании: г. Тулун, ул. Гидролизная, 2а для нужд Межрайонной ИФНС России № 20 по Иркутской области.

1. Наименование работ: подрядные работы (далее – работы) по  ремонту системы отопления здания в рамках подготовки инженерных коммуникаций к работе в зимний период.
2. Место нахождения объекта: г. Тулун, ул. Гидролизная,2а
3. При выполнении работ: Подрядчик должен обеспечить постоянный контроль за ходом выполнения работ и соблюдение персоналом Подрядчика требований безопасности проведения работ и внутреннего распорядка работы Заказчика. Все работы Подрядчик должен выполнять в рабочее время Заказчика понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45 или в иное время по согласованию с Заказчиком.
Все погрузо-разгрузочные работы производится силами Подрядчика, в том числе строительные материалы, вынос и вывоз мусора, перемещение имущества Заказчика, которое мешает проведению ремонтных работ (по согласованию с Заказчиком переносится Подрядчиком в отведенное место и после проведения работ устанавливается Подрядчиком на прежнее место).
Для осуществления допуска автотранспорта, водителей, грузчиков, рабочих и других лиц (сотрудников Подрядчика), участвующих в исполнении контракта Подрядчик письменно представляет список автотранспорта, с указанием марки и государственного регистрационного номера автомобилей, а также список сотрудников, участвующих в работах не менее, чем за 2 дня до планируемой даты прибытия транспорта или сотрудников Подрядчика на объект.
4. Срок выполнения работ: в течение 10 рабочих дней c  момента подписания государственного контракта.
5. По мере образования строительного мусора, периодически, Подрядчик организует его вывоз.
6. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Оборудование, используемое Подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности.  Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.
7. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. Все поставляемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.
8. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки. 
9. Работы должны производиться Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства, строительными нормами и правилами Российской Федерации. 
10. При производстве работ Подрядчиком должны быть обеспечены нормы пожарной безопасности на период проведения работ, с соблюдением требований по безопасной эксплуатации здания, а также в соответствии с санитарно-гигиеническими и экологическими нормами на период проведения работ. 
11. Гарантийный срок на выполненные работы и используемые материалы составляет _____ месяцев.
12. Ведомость состава и объема выполнения работ:
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт трубопроводов системы отопления и запорной арматуры

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм
	100 м
	0,32
	

	2
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,32
	

	2.1
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	32
	

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	100 м
	0,03
	

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м
	0,03
	

	4.1
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	3
	

	5
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	12
	

	5.1
	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	6
	

	5.2
	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	6
	

	6
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	

	6.1
	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	2
	

	7
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	

	7.1
	Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	2
	

	7.2
	Кран шаровой стальной для воды, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм
	шт
	2
	

	8
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	0,34
	



13. Представители Сторон Заказчика по поддержанию взаимодействия в ходе исполнения настоящего Контракта:
- заместитель начальника хозяйственного отдела Егоров Евгений Владимирович (взаимодействие с Подрядчиком в ходе исполнения контракта), тел. (3952) 43-79-51 доб. 15-87.
- главный специалист-эксперт хозяйственного отдела Хохлов Алексей Владимирович (организация допуска на объект, размещение, подключение к сетям, пожарная безопасность, перемещение имущества Заказчика по необходимости), тел. (3952) 43-79-51 доб. 52-60;
- старший инспектор-делопроизводитель Лобчук Андрей Петрович (проверка сметы, актов выполненных работ КС2, справок КС3), (3952) 43-79-51, доб. 15-99.
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