Техническое задание
Техническое обслуживание, только у официального дилера, т.к. данный автомобиль находится на гарантии производителя.
ТО 4 - 40 000 КМ или 1 год с последнего ТО.
Перечень планируемых работ:
1. Защита картера снять/поставить.
2. Замена масла и масляного фильтра в ДВС.
3. Комплексные проверки.
4. Замена воздушного фильтра.
5. Замена фильтра климатической установки.
[bookmark: _GoBack]Перечень планируемых запчастей  используемых для выполнения вышеназванных работ:
1. Фильтр маслянный ДВС в количестве 1 шт.
2. Прокладка сливной пробки ДВС в количестве 1 шт.
3. Масло моторное 5W-30 (синтетика) в количестве 4  литров.
4. Воздушный фильтр в количестве 1 шт.
5. Фильтра климатической установки в количестве 1 шт.
6. Расходные материалы в количестве 1 шт.

Для следующих  транспортных средств:
1) МОСКВИЧ 6
	Идентификационный номер (VIN)
	X7DD14ADC1000509

	Марка, модель ТС
	МОСКВИЧ 6

	Наименование (тип ТС)
	ЛЕГКОВОЙ СЕДАН

	Категория ТС (А, В, С, D и др.)
	В

	Г од изготовления ТС
	2023

	Кузов (кабина, прицеп) №
	X7DD14ADC1000509

	Цвет кузова (кабины, прицепа)
	ЧЕРНЫЙ

	Мощность двигателя, л. с. (кВт)
	136 л.с. 100 (кВт)

	Регистрационный знак
	Н 723 ЕВ 977

	Экологический класс
	ПЯТЫЙ

	Тип двигателя
	БЕНЗИНОВЫЙ




