ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Характеристики

	1


	Люк ревизионный сантехнический
	1 шт.
	КТРУ 25.99.29.190-00000021
Высота - ≥600 и ˂650 Миллиметр;

Глубина - ≥50 и ˂55 Миллиметр;

Ширина - ≥1000 Миллиметр;

Основной материал – сталь;

Способ фиксации – замок с ключом;

*Тип – напольный;

Особенности конструкции: из стального уголка и профильной трубы с амортизаторами и уплотнителем, ГВЛ лист толщиной не менее 10 мм.

Оснащен газлифтом – да;

Выдерживаемая нагрузка – не менее 500 кг;

Под отделку финишным покрытием – керамогранит, плитка, мрамор, ламинат, кварц-винил, паркет;

Вид монтажа – скрытый;

Тип замка – врезной;

Цвет – черный;

Механизм двери – распашная;
Комплектация: ключ, уплотнитель, газовые упоры, крепеж для упоров.
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	* В соответствии с П.4-6 правил использования каталога товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, при описании объекта закупки Заказчиком были использованы дополнительные показатели товара, описывающие потребности заказчика, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам для целей определения соответствия поставляемого товара потребностям заказчика, так как показателей, характеризующих товар, предусмотренных каталогом товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не достаточно при описании потребностей заказчика.


