
                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                               

на приобретение крана шарового для нужд ФГБУ «Государственный заповедник «Вишерский»



	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Кран шар. 1/2" г/г Ду 15 руч.
	Цвет флажка: Красный Рабочая среда: Вода, пар Температура рабочей среды: до +150 °C Условный диаметр: 15 мм Материал уплотнителя: Фторопласт Материал шаровой заслонки: Латунь ЛС59-1 с покрытием Н9Х Материал ручки: Алюминий, эпоксиполиэфирное порошковое покрытие Материал шара: Латунь ЛС59-1 с покрытием Н9Х Материал уплотнений: Фторопласт (PTFE) Давление: 40 бар Диаметр: 15 мм Размер: 1/2 Тип присоединения: Гайка/гайка Тип резьбы: Внутренняя Тип: Кран шаровой Тип ручки: Рычаг Материал: Латунь
	шт
	1






Поставщик обязан передать товар Заказчику не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после заключения контракта. Доставка товара осуществляется за счет средств Поставщика. Выгрузка товара с транспорта Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика.

Место поставки товара: Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина, д.67.

               Товар должен быть новым, соответствовать названию, характеристикам, указанным в спецификации,  и не бывшим в употреблении.
               
 Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности. 
 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

