Приложение № 1 к контракту
№ _______ от ___________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг на обучение и проверку знаний по профессии «Машинист (кочегар) котельной» для ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области.
Государственный заказчик: ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области).
[bookmark: _GoBack]Условия оказания услуги: услуга осуществляется 
силами и средствами Подрядчика по адресу Государственного заказчика,– 152919, Ярославская область, г. Рыбинск, Шоссейный пер., 5.
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Техническое задание (далее — ТЗ) определяет порядок организации и проведения профессионального обучения и последующей проверки знаний рабочих по профессии «Машинист (кочегар) котельной».
1.2. Основанием для разработки ТЗ являются требования Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 
№ 534, Приказ Минтруда России от 09.10.2024 № 534н, а также положения Единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС, выпуск №1, §§ 194-195).
1.3. Цель обучения: формирование и повышение профессиональных компетенций, необходимых для безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, работающих на различных видах топлива, а также обслуживания вспомогательного оборудования котельной.
2. Требования к категории обучающихся:
2.1. К обучению допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие основное общее образование (для 2-3 разряда) или среднее (полное) общее образование 
(для 4-6 разряда).
2.2. Медицинские требования: наличие заключения медицинской комиссии 
об отсутствии противопоказаний для работы с вредными и (или) опасными условиями труда.
3. Структура и содержание программы обучения:
Программа обучения должна носить комплексный характер и включать теоретический и практический блоки. Рекомендуемый объем времени составляет 
от 160 часов (для 2-3 разряда) до 250 часов (для 4-6 разряда).
3.1. Теоретический курс:
Данный раздел направлен на изучение устройства оборудования и нормативной базы. Включает следующие модули:
	№
	Наименование модуля
	Содержание

	1
	Основы теплотехники 
и материаловедения
	Основы термодинамики, виды теплоносителей, свойства металлов, применяемых в котлостроении.

	2
	Устройство котельной 
и оборудования
	Конструкции паровых и водогрейных котлов (разных типов), схемы теплоснабжения, устройство топок, горелок, питательных насосов, экономайзеров и арматуры .

	3
	Эксплуатация котельной установки
	Порядок растопки, пуска, остановки котлов, ведение режима работы 
по КИП (контроль уровня воды, давления, температуры). Особенности работы на твердом, жидком и газообразном топливе.

	4
	Водоподготовка и химия воды
	Требования к качеству питательной воды, методы деаэрации, предотвращение накипи и коррозии .

	5
	Охрана труда 
и промышленная безопасность
	Требования промышленной безопасности для объектов, работающих 
под избыточным давлением. Нормы охраны труда, правила пожарной безопасности и электробезопасности .


3.2. Практическое обучение (стажировка):
Данный этап обязателен для отработки навыков. Проводится на действующем оборудовании или тренажерах. Обучаемый должен освоить:
- визуальный и технический осмотр оборудования перед запуском (проверка герметичности, исправности КИП, наличия тяги);
- запуск и остановку насосов и дымососов;
- растопку котла и регулировку горения;
- действия по сигналам контрольно-измерительных приборов;
- экстренную остановку котла при аварийной ситуации;
- очистку поверхностей нагрева и удаление шлака/золы (для твердого топлива).
4. Порядок проверки знаний (итоговая аттестация):
Проверка знаний является обязательным условием допуска к самостоятельной работе и проводится квалификационной комиссией:
4.1. Форма проведения:
Итоговая аттестация должна проводиться в несколько этапов:
Письменный (теоретический) экзамен:
Охватывает весь курс обучения (устройство, правила эксплуатации, охрана труда).
Вопросы должны включать проверку знаний по действиям в аварийных ситуациях (прекращение горения, падение уровня воды, загазованность) 
и безопасному обслуживанию сосудов под давлением.
Практический экзамен (демонстрация навыков):
Проводится на рабочем месте или симуляторе.
Экзаменуемый должен показать уверенные навыки пуска и остановки оборудования, переключения схем.
Члены комиссии моделируют аварийную ситуацию (например, сработал один из датчиков безопасности) и оценивают скорость и правильность действий машиниста.
5. Требования к документированию:
По итогам успешного обучения и сдачи экзаменов обучаемому выдается документ установленного образца:
Удостоверение «Машинист (кочегар) котельной» с указанием присвоенного разряда.
Протокол проверки знаний требований охраны труда (для допуска к работе).
6. Заключительные положения:
6.1. Исполнитель (учебный центр) гарантирует соответствие учебной программы действующим нормативно-правовым актам в области промышленной безопасности и охраны труда.
6.2. Заказчик гарантирует предоставление доступа к производственной базе (для практической части) и направление на обучение кандидатов, соответствующих требованиям п. 2 настоящего ТЗ.
7. Сроки оказания услуги:
В течение 60 рабочих дней с момента заключения государственного контракта.




