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	Наименование программного продукта
	ПК РИК (вер. 1.3.241105)

	Наименование редакции сметных нормативов
	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 без ж/д перевозок

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	Приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области от 26.02.2025 № 39

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	Сплит-форма ФГИС ЦС, Костромская область, I квартал 2026

	

	ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области

	(наименование стройки)

	склад № 5

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1

	Капитальный ремонт пола

	(наименование работ и затрат)

	Составлен
	ресурсным
	методом

	Основание
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен
	I квартал 2026
	

	

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Костромская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	Костромская область

	Сметная стоимость
	599,0
	тыс. руб.
	Средства на оплату труда рабочих
	129,21
	тыс. руб.

	
	Средства на оплату труда машинистов
	21,68
	тыс. руб.

	в том числе
	

	строительных работ
	599,0
	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих
	365,9796
	чел.-ч.

	монтажных работ
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	51,8886
	чел.-ч.



	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учётом коэффициентов
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ГЭСНр 57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	0,045
	
	0,045
	
	
	

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	5,004
	
	
	1 664,00

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	111,2
	
	5,004
	332,62
	
	1 664,00

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	177,00

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,081
	
	
	27,00

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1,8
	
	0,081
	57,85
	
	5,00

	
	4-100-030
	Средний разряд машиниста 3,0
	чел.-ч
	1,8
	
	0,081
	332,62
	
	27,00

	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	19,2
	
	0,864
	192,77
	
	167,00

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	38,4
	
	1,728
	2,98
	
	5,00

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	

	
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	33
	
	1,485
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	1 868,00

	
	999-9900_02-15-1-01-0018
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км
	1 т груза
	33
	
	1,485
	218,16
	
	324,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	1 691,00

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы
	%
	89
	
	89
	
	
	1 505,00

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы
	%
	49
	
	49
	
	
	829,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	100 577,78
	
	4 526,00

	2
	ГЭСНр 57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
	100 м2
	-0,045
	
	-0,045
	
	
	

	Результирующие коэффициенты:
	

	
	ЗТ
	10

	
	ЭМ
	10

	
	М
	10

	
	ЗТм
	10

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	-1,224
	
	
	- 407,00

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2,72
	10
	-1,224
	332,62
	
	- 407,00

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	

	
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	1,1
	10
	-0,495
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	- 407,00

	
	999-9900_02-15-1-01-0018
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км
	1 т груза
	1,1
	10
	-0,495
	218,16
	
	- 108,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	- 407,00

	
	Пр/812-091.0-1
	НР Полы
	%
	89
	
	89
	
	
	- 362,00

	
	Пр/774-091.0
	СП Полы
	%
	49
	
	49
	
	
	- 199,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	23 911,11
	
	-1 076,00

	3
	ГЭСН 11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	51,84
	
	51,84
	
	
	

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	155,0016
	
	
	52 206,00

	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	2,99
	
	155,0016
	336,81
	
	52 206,00

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	11 578,00

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	15,552
	
	
	6 057,00

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,08
	
	4,1472
	1 637,96
	
	6 793,00

	
	4-100-050
	Средний разряд машиниста 5,0
	чел.-ч
	0,08
	
	4,1472
	430,45
	
	1 785,00

	
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок
	маш.-ч
	0,44
	
	22,8096
	2,70
	
	62,00

	
	91.18.01-007
	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
	маш.-ч
	0,22
	
	11,4048
	414,14
	
	4 723,00

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,22
	
	11,4048
	374,54
	
	4 272,00

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	

	
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	1,12
	
	58,0608
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	69 841,00

	
	02.3.01.02
	Песок для строительных работ природный
	м3
	1,12
	
	58,0608
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	58 263,00

	
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	65 255,00

	
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	37 871,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3 336,55
	
	172 967,00

	4
	ГЭСН 11-01-050-01
	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо
	100 м2
	3,24
	
	3,24
	
	
	

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	11,178
	
	
	3 718,00

	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3,45
	
	11,178
	332,62
	
	3 718,00

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	42,00

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0648
	
	
	24,00

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0648
	655,43
	
	42,00

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0648
	374,54
	
	24,00

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	3 784,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 742,00

	
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	4 191,00

	
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	2 432,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	3 212,04
	
	10 407,00

	5
	ГЭСН 11-01-060-01
	Армирование стяжек сетками сварными
	100 м2
	3,24
	
	3,24
	
	
	

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	19,5048
	
	
	6 704,00

	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0324
	279,51
	
	9,00

	
	2-100-02
	Рабочий 2 разряда
	чел.-ч
	0,23
	
	0,7452
	304,67
	
	227,00

	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч
	4,02
	
	13,0248
	332,62
	
	4 332,00

	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч
	1,76
	
	5,7024
	374,54
	
	2 136,00

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	359,00

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,3888
	
	
	163,00

	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч
	0,05
	
	0,162
	1 654,25
	
	268,00

	
	4-100-060
	Средний разряд машиниста 6,0
	чел.-ч
	0,05
	
	0,162
	503,12
	
	82,00

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0,03
	
	0,0972
	57,85
	
	6,00

	
	4-100-030
	Средний разряд машиниста 3,0
	чел.-ч
	0,03
	
	0,0972
	332,62
	
	32,00

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,04
	
	0,1296
	655,43
	
	85,00

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,04
	
	0,1296
	374,54
	
	49,00

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	

	
	08.1.02.17
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия
	м2
	101
	
	327,24
	
	
	

	
	11.3.03.15
	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона
	100 шт
	5,0894
	
	16,489656
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	7 226,00

	
	08.1.02.17
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия
	м2
	101
	
	327,24
	
	
	

	5.1
	11.3.03.15-1038
	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 30 мм
	100 шт
	5,0894
	
	16,489656
	71,68
	
	1 182,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	6 867,00

	
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	7 691,00

	
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	4 464,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	6 346,60
	
	20 563,00

	6
	ГЭСН 11-01-014-01
	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм
	100 м2
	3,24
	
	3,24
	
	
	

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	98,172
	
	
	36 769,00

	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	30,3
	
	98,172
	374,54
	
	36 769,00

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	2 425,00

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	35,7048
	
	
	15 369,00

	
	91.21.22-161
	Комплексы вакуумные для вибровакуумной обработки бетона при устройстве полов
	маш.-ч
	11,02
	
	35,7048
	67,93
	
	2 425,00

	
	4-100-050
	Средний разряд машиниста 5,0
	чел.-ч
	11,02
	
	35,7048
	430,45
	
	15 369,00

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	1 759,00

	
	11.1.03.06-0072
	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV
	м3
	0,06
	
	0,1944
	9 050,14
	
	1 759,00

	
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	10,2
	
	33,048
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	56 322,00

	
	04.1.02.05
	Смеси бетонные тяжелого бетона
	м3
	10,2
	
	33,048
	
	
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	52 138,00

	
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	58 395,00

	
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	33 890,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	45 866,36
	
	148 607,00

	7
	ГЭСН 11-01-055-01
	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов
	100 м2
	3,24
	
	3,24
	
	
	

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	67,8456
	
	
	24 842,00

	
	1-100-38
	Средний разряд работы 3,8
	чел.-ч
	20,94
	
	67,8456
	366,16
	
	24 842,00

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	8 818,00

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	

	
	91.21.22-187
	Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 3 кВт (4 л.с.)
	маш.-ч
	3,09
	
	10,0116
	84,60
	
	847,00

	
	91.21.22-188
	Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.)
	маш.-ч
	3,09
	
	10,0116
	127,08
	
	1 272,00

	
	91.21.22-189
	Машины затирочные двухроторные, мощность 14 кВт (20 л.с.)
	маш.-ч
	6,1
	
	19,764
	337,41
	
	6 669,00

	
	91.21.22-271
	Пистолеты строительно-монтажные
	маш.-ч
	0,44
	
	1,4256
	3,21
	
	5,00

	
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч
	0,82
	
	2,6568
	9,40
	
	25,00

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	46 391,00

	
	14.2.06.08-0021
	Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания и ухода за свежеуложенным бетоном
	кг
	13
	
	42,12
	1 101,40
	
	46 391,00

	
	04.3.02.09
	Смеси сухие упрочняющие
	кг
	515
	
	1 668,6
	
	
	

	
	14.5.01.06
	Герметик полиуретановый
	кг
	0,12
	
	0,3888
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	80 051,00

	7.1
	04.3.02.09-0921
	Смеси сухие упрочняющие для промышленных полов (Упрочнитель для бетона <MUREXIN Bodenharter BH 400>)
	кг
	515
	
	1 668,6
	22,61
	
	37 720,00

	7.2
	14.5.01.06-0103
	Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл
	шт
	1,6666667
	
	5,4
	475,86
	
	2 570,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	24 842,00

	
	Пр/812-011.0-1
	НР Полы
	%
	112
	
	112
	
	
	27 823,00

	
	Пр/774-011.0
	СП Полы
	%
	65
	
	65
	
	
	16 147,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	50 713,27
	
	164 311,00

	8
	ГЭСН 13-03-003-01
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 (прим.)
	100 м2
	3,24
	
	3,24
	
	
	

	
	1
	ОТ
	чел.-ч
	
	
	10,4976
	
	
	3 712,00

	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	3,24
	
	10,4976
	353,58
	
	3 712,00

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	108,00

	
	3
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,0972
	
	
	38,00

	
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0324
	9,93
	
	

	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0,01
	
	0,0324
	1 637,96
	
	53,00

	
	4-100-050
	Средний разряд машиниста 5,0
	чел.-ч
	0,01
	
	0,0324
	430,45
	
	14,00

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,02
	
	0,0648
	655,43
	
	42,00

	
	4-100-040
	Средний разряд машиниста 4,0
	чел.-ч
	0,02
	
	0,0648
	374,54
	
	24,00

	
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	0,65
	
	2,106
	6,37
	
	13,00

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	17 403,00

	
	14.4.03.13-0002
	Лак ХВ-784
	т
	0,024
	
	0,07776
	149 419,08
	
	11 619,00

	
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	0,012
	
	0,03888
	148 774,94
	
	5 784,00

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	21 261,00

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	3 750,00

	
	Пр/812-013.0-1
	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	94
	
	94
	
	
	3 525,00

	
	Пр/774-013.0
	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
	%
	51
	
	51
	
	
	1 913,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	8 240,43
	
	26 699,00

	9
	14.4.03.13-0002
	Лак ХВ-784
	т
	-0,07776
	
	-0,07776
	149 419,08
	
	-11 619,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	149 419,08
	
	-11 619,00

	10
	14.5.09.07-0030
	Растворитель Р-4
	т
	-0,03888
	
	-0,03888
	148 774,94
	
	-5 784,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	148 774,94
	
	-5 784,00

	11
	14.4.03.15-0106
	Лак однокомпонентный полиуретановый для защиты бетонных, железобетонных, металлических и деревянных поверхностей, создание напольных покрытий, эксплуатируемых в условиях воздействия механических и химических нагрузок, расход 0,20 кг/м2 при толщине слоя 0,1 мм
	кг
	64,8
	
	64,8
	1 303,50
	
	84 467,00

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	1 303,50
	
	84 467,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ в текущих ценах с учетом уплаты налогов, сборов и иных расходов
	
	
	
	599 000

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	Составил
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	

	Проверил
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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