«СОГЛАСОВАНО»		«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	599 000 руб.		Смета на сумму:	599 000 руб.	
	
	/			/	
«     »	20    г.		«     »	20    г.	

Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.241105)	
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 без ж/д перевозок	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области от 26.02.2025 № 39	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Сплит-форма ФГИС ЦС, Костромская область, I квартал 2026	
	
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области	
(наименование стройки)	
склад № 5	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1	
Капитальный ремонт пола	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсным	методом	
Основание			
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем уровне цен	I квартал 2026		
	
Наименование субъекта Российской Федерации	Костромская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Костромская область	
Сметная стоимость	599,0	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	129,21	тыс. руб.	
	Средства на оплату труда машинистов	21,68	тыс. руб.	
в том числе		
строительных работ	599,0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	365,9796	чел.-ч.	
монтажных работ			Нормативные затраты труда машинистов	51,8886	чел.-ч.	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ГЭСНр 57-01-002-04	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2	0,045		0,045				
	1	ОТ	чел.-ч			5,004			1 664,00	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	111,2		5,004	332,62		1 664,00	
	2	ЭМ							177,00	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,081			27,00	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,8		0,081	57,85		5,00	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	1,8		0,081	332,62		27,00	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	19,2		0,864	192,77		167,00	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	38,4		1,728	2,98		5,00	
	4	М								
	999-9900	Строительный мусор	т	33		1,485				
		Итого прямые затраты							1 868,00	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	33		1,485	218,16		324,00	
		ФОТ							1 691,00	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			1 505,00	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			829,00	
		Всего по позиции					100 577,78		4 526,00	
2	ГЭСНр 57-01-002-09	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-0,045		-0,045				
Результирующие коэффициенты:		
	ЗТ	10	
	ЭМ	10	
	М	10	
	ЗТм	10	
	1	ОТ	чел.-ч			-1,224			- 407,00	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2,72	10	-1,224	332,62		- 407,00	
	4	М								
	999-9900	Строительный мусор	т	1,1	10	-0,495				
		Итого прямые затраты							- 407,00	
	999-9900_02-15-1-01-0018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 18 км	1 т груза	1,1	10	-0,495	218,16		- 108,00	
		ФОТ							- 407,00	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			- 362,00	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			- 199,00	
		Всего по позиции					23 911,11		-1 076,00	
3	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	51,84		51,84				
	1	ОТ	чел.-ч			155,0016			52 206,00	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	2,99		155,0016	336,81		52 206,00	
	2	ЭМ							11 578,00	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			15,552			6 057,00	
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,08		4,1472	1 637,96		6 793,00	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,08		4,1472	430,45		1 785,00	
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,44		22,8096	2,70		62,00	
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,22		11,4048	414,14		4 723,00	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,22		11,4048	374,54		4 272,00	
	4	М								
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,12		58,0608				
		Итого прямые затраты							69 841,00	
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,12		58,0608				
		ФОТ							58 263,00	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			65 255,00	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			37 871,00	
		Всего по позиции					3 336,55		172 967,00	
4	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	3,24		3,24				
	1	ОТ	чел.-ч			11,178			3 718,00	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,45		11,178	332,62		3 718,00	
	2	ЭМ							42,00	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0648			24,00	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0648	655,43		42,00	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02		0,0648	374,54		24,00	
		Итого прямые затраты							3 784,00	
		ФОТ							3 742,00	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			4 191,00	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			2 432,00	
		Всего по позиции					3 212,04		10 407,00	
5	ГЭСН 11-01-060-01	Армирование стяжек сетками сварными	100 м2	3,24		3,24				
	1	ОТ	чел.-ч			19,5048			6 704,00	
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,01		0,0324	279,51		9,00	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,23		0,7452	304,67		227,00	
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,02		13,0248	332,62		4 332,00	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,76		5,7024	374,54		2 136,00	
	2	ЭМ							359,00	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3888			163,00	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05		0,162	1 654,25		268,00	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,05		0,162	503,12		82,00	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03		0,0972	57,85		6,00	
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,03		0,0972	332,62		32,00	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,1296	655,43		85,00	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,04		0,1296	374,54		49,00	
	4	М								
	08.1.02.17	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия	м2	101		327,24				
	11.3.03.15	Фиксаторы пластиковые для обеспечения защитного слоя бетона	100 шт	5,0894		16,489656				
		Итого прямые затраты							7 226,00	
	08.1.02.17	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия	м2	101		327,24				
5.1	11.3.03.15-1038	Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 30 мм	100 шт	5,0894		16,489656	71,68		1 182,00	
		ФОТ							6 867,00	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			7 691,00	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			4 464,00	
		Всего по позиции					6 346,60		20 563,00	
6	ГЭСН 11-01-014-01	Устройство полов бетонных толщиной: 100 мм	100 м2	3,24		3,24				
	1	ОТ	чел.-ч			98,172			36 769,00	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	30,3		98,172	374,54		36 769,00	
	2	ЭМ							2 425,00	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			35,7048			15 369,00	
	91.21.22-161	Комплексы вакуумные для вибровакуумной обработки бетона при устройстве полов	маш.-ч	11,02		35,7048	67,93		2 425,00	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	11,02		35,7048	430,45		15 369,00	
	4	М							1 759,00	
	11.1.03.06-0072	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV	м3	0,06		0,1944	9 050,14		1 759,00	
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	10,2		33,048				
		Итого прямые затраты							56 322,00	
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	10,2		33,048				
		ФОТ							52 138,00	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			58 395,00	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			33 890,00	
		Всего по позиции					45 866,36		148 607,00	
7	ГЭСН 11-01-055-01	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов	100 м2	3,24		3,24				
	1	ОТ	чел.-ч			67,8456			24 842,00	
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	20,94		67,8456	366,16		24 842,00	
	2	ЭМ							8 818,00	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч							
	91.21.22-187	Машины бетоноотделочные однороторные, мощность 3 кВт (4 л.с.)	маш.-ч	3,09		10,0116	84,60		847,00	
	91.21.22-188	Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.)	маш.-ч	3,09		10,0116	127,08		1 272,00	
	91.21.22-189	Машины затирочные двухроторные, мощность 14 кВт (20 л.с.)	маш.-ч	6,1		19,764	337,41		6 669,00	
	91.21.22-271	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,44		1,4256	3,21		5,00	
	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч	0,82		2,6568	9,40		25,00	
	4	М							46 391,00	
	14.2.06.08-0021	Средство пленкообразующее на основе парафина для предотвращения высыхания и ухода за свежеуложенным бетоном	кг	13		42,12	1 101,40		46 391,00	
	04.3.02.09	Смеси сухие упрочняющие	кг	515		1 668,6				
	14.5.01.06	Герметик полиуретановый	кг	0,12		0,3888				
		Итого прямые затраты							80 051,00	
7.1	04.3.02.09-0921	Смеси сухие упрочняющие для промышленных полов (Упрочнитель для бетона <MUREXIN Bodenharter BH 400>)	кг	515		1 668,6	22,61		37 720,00	
7.2	14.5.01.06-0103	Герметик однокомпонентный полиуретановый эластичный, химически стойкий, влагостойкий, для температурных швов, объем 600 мл	шт	1,6666667		5,4	475,86		2 570,00	
		ФОТ							24 842,00	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			27 823,00	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			16 147,00	
		Всего по позиции					50 713,27		164 311,00	
8	ГЭСН 13-03-003-01	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком ХВ-784 (прим.)	100 м2	3,24		3,24				
	1	ОТ	чел.-ч			10,4976			3 712,00	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3,24		10,4976	353,58		3 712,00	
	2	ЭМ							108,00	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0972			38,00	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01		0,0324	9,93			
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,0324	1 637,96		53,00	
	4-100-050	Средний разряд машиниста 5,0	чел.-ч	0,01		0,0324	430,45		14,00	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0648	655,43		42,00	
	4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,02		0,0648	374,54		24,00	
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65		2,106	6,37		13,00	
	4	М							17 403,00	
	14.4.03.13-0002	Лак ХВ-784	т	0,024		0,07776	149 419,08		11 619,00	
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,012		0,03888	148 774,94		5 784,00	
		Итого прямые затраты							21 261,00	
		ФОТ							3 750,00	
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3 525,00	
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			1 913,00	
		Всего по позиции					8 240,43		26 699,00	
9	14.4.03.13-0002	Лак ХВ-784	т	-0,07776		-0,07776	149 419,08		-11 619,00	
		Всего по позиции					149 419,08		-11 619,00	
10	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	-0,03888		-0,03888	148 774,94		-5 784,00	
		Всего по позиции					148 774,94		-5 784,00	
11	14.4.03.15-0106	Лак однокомпонентный полиуретановый для защиты бетонных, железобетонных, металлических и деревянных поверхностей, создание напольных покрытий, эксплуатируемых в условиях воздействия механических и химических нагрузок, расход 0,20 кг/м2 при толщине слоя 0,1 мм	кг	64,8		64,8	1 303,50		84 467,00	
		Всего по позиции					1 303,50		84 467,00	
							
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ в текущих ценах с учетом уплаты налогов, сборов и иных расходов				599 000	

Составил		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
Проверил		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]