	№
	Наименование
	КОД КТРУ/ОКПД
	Наименование показателя товара
	Требование к значению показателя
	Ед. изм.
	Кол-во

	  1

	Пробоотборник воздуха

	28.93.13.112
	Назначение
	Предназначен для автоматического отбора проб биологических аэрозолей при проведении санитарного контроля воздуха различных помещений и атмосферного воздуха; обеспечивает отбор проб аэрозолей на плотную питательную среду импакционным осаждением.
	Штука
	1

	
	
	
	Объем автоматически отбираемых проб
	100 и 250 л
	
	

	
	
	
	Объемный расход
	не более 300 л/мин 
	
	

	
	
	
	Диаметр аэрозольных частиц, улавливаемых с эффективностью 50%
	не более 1,4 мкм
	
	

	
	
	
	Диапазон определяемых концентраций микроорганизмов 
	25 … 1*104 КОЕ м3
	
	

	
	
	
	Питание:
	от сети переменного тока напряжением 220 В и встроенного аккумулятора
	
	

	
	
	
	Аспиратор
	Наличие
	
	

	
	
	
	Блок питания
	Наличие
	
	

	
	
	
	Руководство по эксплуатации (формуляр) с клеймом о поверке
	Наличие
	
	

	
	
	
	Пульт дистанционного управления
	Наличие
	
	

	
	
	
	Штатив для чашек Петри
	Наличие
	
	

	
	
	
	Сумка переноска
	Наличие
	
	


