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на поставку запасной части для привода откатных ворот Sliding 2100
	№ п/п
	Наименование
объекта
закупки согласно коду по ОКПД 2/
позиции КТРУ
	Показатели характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Кол-во
	Ед.
изм.
	Код по ОКПД 2/ код позиции КТРУ

	1
	Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные в другие группировки
	Плата управления для привода откатных ворот
	соответствие
	
	1
	шт
	27.90.33.120/-

	
	
	Предназначение
	для привода откатных ворот Sliding 2100
	
	
	
	

	
	
	Номинальное напряжение блока управления привода откатных ворот 
	≥ 220 и ≤ 240
	В
	
	
	

	
	
	Механические регуляторы времени реверса после срабатывания концевого выключателя
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Механические регуляторы времени паузы перед автозакрыванием
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Механические регуляторы регулировки тягового усилия
	наличие
	
	
	
	

	
	
	Функция программирования до 60 пультов кнопкой, расположенной на блоке управления
	наличие
	
	
	
	


Условия поставки:
-  Срок исполнения контракта: в течение 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта.
-  Гарантийный срок Поставщика с даты подписания документов о приемке товара: не менее 12 месяцев.
- В структуру цены должны быть включены затраты на уплату налогов, сборов и иных платежей, связанных с исполнением условий государственного контракта, а также доставка товара и погрузочно-разгрузочные работы по адресу заказчика: Волгоградская область, Камышинский район, с. Дворянское, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00 часов.
- Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), отвечать по своему качеству нормативным документам, действующим в Российской Федерации для данного вида товара, что должно подтверждаться при поставке товара документами, определяющими качество и безопасность товара.
