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                                                              Приложение №1  
                                                              к контракту подряда № 
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	"_____" ______________ 20___ г.
	"_____" ______________ 20___ г.

	

	Ведомость объемов работ №21

	Ремонт ограждения в МКДОУ № 175 г.Кирова

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Кзт=0,7; Кэм=0,7; Кзтм=0,7; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций
	100 шт
	0,01

	2
	Демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м Кзт=0,7; Кэм=0,7; Кзтм=0,7; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций
	10 шт
	0,2

	3
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,01

	4
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4
	м3
	0,0634

	5
	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб (Труба электросварная 89х4-3м)
	т
	0,02517

	6
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	10 шт
	0,2

	7
	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката (труба 20*40*2-18м, 20*20*2-96м, полоса 20*4-12м)
	т
	0,14184

	8
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 К=1 к площ. верт. проекции (для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балконных и т.п.)
	100 м2
	0,1

	9
	Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н
	кг
	2,46

	10
	Облицовка ворот стальным профилированным листом
	100 м2
	0,1

	11
	Панель из поликарбоната, сотовая, цветная, толщина 4,0 мм
	м2
	11
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