ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку шин для легковых автомобилей
1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области (далее - Управление Роспотребнадзора по Брянской области).
2. Наименование поставляемого товара: шины для легковых автомобилей
ОКПД2:  22.11.11.000 - Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые.
3. Технические характеристики поставляемого товара (спецификация):
	№ п/п

	Наименование и характеристики поставляемых товаров
	Кол-во, шт.

	1
	Шина пневматическая для легкового автомобиля (летняя)
КТРУ: 22.11.11.000-00000007
	Номинальная ширина профиля, мм
	175
	
	

	Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине, %
	65
	
	

	Номинальный посадочный диаметр обода, дюйм
	14
	
	

	Категория использования шины
	Обычная (дорожная)
	
	

	Способ герметизации шины
	бескамерная
	
	

	Тип конструкции
	радиальная
	
	

	Индекс нагрузки
	≥ 80.0 и < 90.0 Указывается конкретное значение
	
	



	4

	№ п/п

	Наименование и характеристики поставляемых товаров
	Кол-во, шт.

	2
	Шина пневматическая для легкового автомобиля (летняя)
КТРУ: 22.11.11.000-00000007
	Номинальная ширина профиля, мм
	225
	
	

	Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине, %
	65
	
	

	Номинальный посадочный диаметр обода, дюйм
	17
	
	

	Категория использования шины
	Обычная (дорожная)
	
	

	Способ герметизации шины
	бескамерная
	
	

	Тип конструкции
	радиальная
	
	

	Индекс нагрузки
	≥ 100.0 и < 110.0
Указывается конкретное значение
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	№ п/п

	Наименование и характеристики поставляемых товаров
	Кол-во, шт.

	3
	Шина пневматическая для легкового автомобиля (зимняя)
КТРУ: 22.11.11.000-00000004
	Номинальная ширина профиля, мм
	175
	
	

	Номинальное отношение высоты профиля шины к ее ширине, %
	65
	
	

	Номинальный посадочный диаметр обода, дюйм
	14
	
	

	Категория использования шины
	зимняя
	
	

	Способ герметизации шины
	бескамерная
	
	

	Тип конструкции
	радиальная
	
	

	Индекс нагрузки
	≥ 80.0 и < 90.0
Указывается конкретное значение
	
	



	4



4. Общие функциональные требования и требования к документации на поставляемый товар:
Весь поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства) без износа, не восстановленный, заводского изготовления. Шины каждой отдельной группы должны иметь одинаковые: марку, модель, год выпуска, эксплуатационные характеристики и страну производства. Дата выпуска не ранее 2026 года.
Каждая единица товара должна сопровождаться техническим паспортом на товар на русском языке и/или инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) товара на русском языке, оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом с указанием гарантийного периода.
Товар несоответствующего качества подлежит замене в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления данного факта. 
5. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара
Гарантийный срок товара исчисляется с даты подписания Заказчиком в ЕИС документов о приемке и составляет не менее 12 месяцев, но не менее срока, установленного производителем товара. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание, замену некачественного или вышедшего из строя товара на территории Заказчика.
Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары изготовлены в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, требованиями производителя, и не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании. Гарантийное обслуживание поставляемого товара должно осуществляться без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
В случае обнаружения факта поставки товара ненадлежащего качества и/или количества и/или ассортимента заменить такой товар на товар надлежащего качества, количества или ассортимента в сроки, согласованные с Заказчиком. Все расходы по доставке Товара в место поставки несет Поставщик.
6. Требования к упаковке и маркировки товара:
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, должен быть поставлен в упаковке завода-изготовителя, позволяющей обеспечивать сохранность товара от механических повреждений и атмосферных осадков при транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении. При транспортировании, погрузке и выгрузке товара поставщик, обеспечивает его защиту от механических и термических воздействий, атмосферных осадков, прямого солнечного света, влаги и агрессивных веществ. При несоблюдении данных условий весь товар разгрузке по месту поставки не подлежит.
7. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна иметь информацию на русском языке или перевод на русский язык, с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. 
8. Сроки поставки товара: Поставка товара производится с 11 по 22 января 2027 года.
9. Требования к доставке товара: 
Поставка товара производится собственными силами поставщика или с привлечением транспортной компании и иных лиц за счет средств поставщика по месту нахождения заказчика по следующему адресу: 241050, Брянская обл., г. Брянск, 2-й Советский переулок, д. 5А, (в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (по московскому времени).
Разгрузка Товара в месте поставки производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика. Объем поставляемого товара должен соответствовать спецификации на поставку шин для легковых автомобилей заключенного Контракта. 
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