           Приложение

Техническое задание

на изготовление бланочной продукции
	№ п/п
	Наименование товаров
	Код ОКПД2
	Характеристика товара/

Условия поставки
	Кол-во
	Цена за единицу (рублей)
	Общая стоимо-сть

(рублей) 

	1. 
	Папка приложения № 18 «Дело» 4943
	17.23.13
	Папка изготавливается из двустороннего картона плотностью 290-300 г/м2, печать высокая (офсетная) однокрасочная, двухсторонняя (1+1) цвет (black). Размер папки 515х310 мм, биговка на расстоянии 215 мм от правого края
	30
	75,00
	

	
	
	
	Серия
	4943
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000500
	
	
	

	2. 
	Бланк

приложение № 47

«Постановление» 4922
	17.23.13
	Печать односторонняя (1+0), формат А4. Печать офсетная, однокрасочная, материал: бумага офсетная плотностью 80 г/м2
	155
	30,00
	

	
	
	
	Серия
	4922
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000600
	
	
	

	3. 
	Папка

приложение № 49 «ДПОП»
(1 гребешок) 4938
	17.23.13
	Папка изготавливается из двустороннего картона плотностью 290-300 г/м2 , печать высокая (офсетная) однокрасочная, двухсторонняя (1+1) цвет (black). Размер папки 515х310 мм, биговка на расстоянии 215 мм от правого края. Материал: картон хром-эрзац плотностью 420 г/м2.

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf), корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил»
	10
	700,00
	

	
	
	
	Серия
	4938
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000001
	
	
	

	4. 
	Папка

приложение № 54 «ОД»
(1 гребешок) 4939
	17.23.13
	Папка изготавливается из двустороннего картона плотностью 290-300 г/м2 , печать высокая (офсетная) однокрасочная, двухсторонняя (1+1) цвет (black). Размер папки 515х310 мм, биговка на расстоянии 215 мм от правого края

материал: картон хром-эрзац плотностью 420 г/м2.

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf),
корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил»
	5
	700,00
	

	
	
	
	Серия
	4939
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	


	5. 
	Папка

приложение № 60 «ЛД»
(1 гребешок) 4941
	17.23.13
	Папка изготавливается из двустороннего картона плотностью 290-300 г/м2 , печать высокая (офсетная) однокрасочная, двухсторонняя (1+1) цвет (black). Размер папки 515х310 мм, биговка на расстоянии 215 мм от правого края

материал: картон хром-эрзац плотностью 420 г/м2.

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf),
корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» 
	6
	700,00
	

	
	
	
	Серия
	4941
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000001
	
	
	

	6. 
	Папка
приложение № 62 «ОНД»
(1 гребешок) 4942
	17.23.13
	Папка изготавливается из двустороннего картона плотностью 290-300 г/м2 , печать высокая (офсетная) однокрасочная, двухсторонняя (1+1) цвет (black). Размер папки 515х310 мм, биговка на расстоянии 215 мм от правого края

материал: картон хром-эрзац плотностью 420 г/м2.

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf),
корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» 
	4
	700,00
	

	
	
	
	Серия
	4942
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	

	7. 
	Папка приложение № 59А «КНД»
(1 гребешок) 4946
	17.23.13
	Папка изготавливается из двустороннего картона плотностью 290-300 г/м2 , печать высокая (офсетная) однокрасочная, двухсторонняя (1+1) цвет (black). Размер папки 515х310 мм, биговка на расстоянии 215 мм от правого края

материал: картон хром-эрзац плотностью 420 г/м2.

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf),
корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил»
	2
	700,00
	

	
	
	
	Серия
	4946
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	


	8. 
	Папка

приложение № 11 к МР «РД»
(1 гребешок) 4947
	17.23.13
	Папка изготавливается из двустороннего картона плотностью 290-300 г/м2 , печать высокая (офсетная) однокрасочная, двухсторонняя (1+1) цвет (black). Размер папки 515х310 мм, биговка на расстоянии 215 мм от правого края

материал: картон хром-эрзац плотностью 420 г/м2.

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf),
корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил»
	20
	700,00
	

	
	
	
	Серия
	4947
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	

	9. 
	Журнал приложение № форма 9 «Архивный» 

150 листов 4917
	17.23.13
	Журнал, формат А4, переплетный картон толщиной 1,5 мм, обклейка: обложечная или офсетная бумага плотностью 80 г/м2, книжная ориентация, 150 л.,  корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» синего (василькового) цвета

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf) затем к созданному образцу с помощью ниткошвейного крепления и типографского клея вставляется прошитый внутренний блок. Внутренний блок (1+1): титульный лист дублирует информацию на обложке журнала, печать  начинается с оборотной стороны титульного листа, лист-заверитель располагается с оборотной стороны последнего листа блока,  бумага офсетная плотностью 65-80 г/м2.
	3
	1100,00
	

	
	
	
	Серия
	4917
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	


	10. 
	Журнал приложение № форма 1 «Внутренних документов»

100 листов 4920
	17.23.13
	Журнал, формат А4, переплетный картон толщиной 1,5 мм, обклейка: обложечная или офсетная бумага плотностью 80 г/м2, книжная ориентация, 100 л.,  корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» синего (василькового) цвета

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf) затем к созданному образцу с помощью ниткошвейного крепления и типографского клея вставляется прошитый внутренний блок. Внутренний блок (1+1): титульный лист дублирует информацию на обложке журнала, печать  начинается с оборотной стороны титульного листа, лист-заверитель располагается с оборотной стороны последнего листа блока,  бумага офсетная плотностью 65-80 г/м2.
	2
	900,00
	

	
	
	
	Серия
	4920
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	

	11. 
	Журнал приложение № форма 1 

«Бланков заданий» 

100 листов 4924
	17.23.13
	Журнал, формат А4, переплетный картон толщиной 1,5 мм, обклейка: обложечная или офсетная бумага плотностью 80 г/м2, альбомная ориентация, 100 л., корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» синего (василькового) цвета

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf) затем к созданному образцу с помощью ниткошвейного крепления и типографского клея вставляется прошитый внутренний блок. Внутренний блок (1+1): титульный лист дублирует информацию на обложке журнала, печать  начинается с оборотной стороны титульного листа, лист-заверитель располагается с оборотной стороны последнего листа блока,  бумага офсетная плотностью 65-80 г/м2.
	2
	900,00
	

	
	
	
	Серия
	4924
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	


	12. 
	Журнал приложение № форма 1 «Регистрации дел Д» 

150 листов 4926
	17.23.13
	Журнал, формат А4, переплетный картон толщиной 1,5 мм, обклейка: обложечная или офсетная бумага плотностью 80 г/м2, книжная ориентация, 150 л., корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» синего (василькового) цвета

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf) затем к созданному образцу с помощью ниткошвейного крепления и типографского клея вставляется прошитый внутренний блок. Внутренний блок (1+1): титульный лист дублирует информацию на обложке журнала, печать  начинается с оборотной стороны титульного листа, лист-заверитель располагается с оборотной стороны последнего листа блока,  бумага офсетная плотностью 65-80 г/м2.
	1
	1100,00
	

	
	
	
	Серия
	4926
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	

	13. 
	Журнал приложение № 9 «Регистрации сообщений Д» 

100 листов 4927
	17.23.13
	Журнал, формат А4, переплетный картон толщиной 1,5 мм, обклейка: обложечная или офсетная бумага плотностью 80 г/м2, книжная ориентация, 100 л., корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» синего (василькового) цвета

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf) затем к созданному образцу с помощью ниткошвейного крепления и типографского клея вставляется прошитый внутренний блок. Внутренний блок (1+1): титульный лист дублирует информацию на обложке журнала, печать  начинается с оборотной стороны титульного листа, лист-заверитель располагается с оборотной стороны последнего листа блока,  бумага офсетная плотностью 65-80 г/м2.
	2
	900,00
	

	
	
	
	Серия
	4927
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	


	14. 
	Журнал приложение № 27 «Регистрации дел ЛД, РД» 

150 листов 4928
	17.23.13
	Журнал, формат А4, переплетный картон толщиной 1,5 мм, обклейка: обложечная или офсетная бумага плотностью 80 г/м2, книжная ориентация, 150 л., корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» синего (василькового) цвета

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf) затем к созданному образцу с помощью ниткошвейного крепления и типографского клея вставляется прошитый внутренний блок. Внутренний блок (1+1): титульный лист дублирует информацию на обложке журнала, печать  начинается с оборотной стороны титульного листа, лист-заверитель располагается с оборотной стороны последнего листа блока,  бумага офсетная плотностью 65-80 г/м2.
	1
	1100,00
	

	
	
	
	Серия
	4928
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	

	15. 
	Журнал приложение № 37 «Регистрации сообщений А» 

100 листов 4929
	17.23.13
	Журнал, формат А4, переплетный картон толщиной 1,5 мм, обклейка: обложечная или офсетная бумага плотностью 80 г/м2, книжная ориентация, 100 л., корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» синего (василькового) цвета

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf) затем к созданному образцу с помощью ниткошвейного крепления и типографского клея вставляется прошитый внутренний блок. Внутренний блок (1+1): титульный лист дублирует информацию на обложке журнала, печать  начинается с оборотной стороны титульного листа, лист-заверитель располагается с оборотной стороны последнего листа блока,  бумага офсетная плотностью 65-80 г/м2.
	1
	900,00
	

	
	
	
	Серия
	4929
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	


	16. 
	Журнал приложение № 46 «Выдачи бланков» 

150 листов 4930
	17.23.13
	Журнал, формат А4, переплетный картон толщиной 1,5 мм, обклейка: обложечная или офсетная бумага плотностью 80 г/м2, книжная ориентация, 150 л., корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» синего (василькового) цвета

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf) затем к созданному образцу с помощью ниткошвейного крепления и типографского клея вставляется прошитый внутренний блок. Внутренний блок (1+1): титульный лист дублирует информацию на обложке журнала, печать  начинается с оборотной стороны титульного листа, лист-заверитель располагается с оборотной стороны последнего листа блока,  бумага офсетная плотностью 65-80 г/м2.
	1
	1100,00
	

	
	
	
	Серия
	4930
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	

	17. 
	Журнал приложение № 48 «Регистрации ДПОП» 

150 листов 4931
	17.23.13
	Журнал, формат А4, переплетный картон толщиной 1,5 мм, обклейка: обложечная или офсетная бумага плотностью 80 г/м2, книжная ориентация, 150 л., корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» синего (василькового) цвета

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf) затем к созданному образцу с помощью ниткошвейного крепления и типографского клея вставляется прошитый внутренний блок. Внутренний блок (1+1): титульный лист дублирует информацию на обложке журнала, печать  начинается с оборотной стороны титульного листа, лист-заверитель располагается с оборотной стороны последнего листа блока,  бумага офсетная плотностью 65-80 г/м2.
	2
	1100,00
	

	
	
	
	Серия
	4931
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	


	18. 
	Журнал приложение № 53 «Регистрации ОД» 

150 листов 4932
	17.23.13
	Журнал, формат А4, переплетный картон толщиной 1,5 мм, обклейка: обложечная или офсетная бумага плотностью 80 г/м2, книжная ориентация, 150 л., корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» синего (василькового) цвета

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf) затем к созданному образцу с помощью ниткошвейного крепления и типографского клея вставляется прошитый внутренний блок. Внутренний блок (1+1): титульный лист дублирует информацию на обложке журнала, печать  начинается с оборотной стороны титульного листа, лист-заверитель располагается с оборотной стороны последнего листа блока,  бумага офсетная плотностью 65-80 г/м2.
	1
	1100,00
	

	
	
	
	Серия
	4932
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	

	19. 
	Журнал приложение № 61 «Регистрации ОНД» 

150 листов 4934
	17.23.13
	Журнал, формат А4, переплетный картон толщиной 1,5 мм, обклейка: обложечная или офсетная бумага плотностью 80 г/м2, книжная ориентация, 150 л., корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» синего (василькового) цвета

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf) затем к созданному образцу с помощью ниткошвейного крепления и типографского клея вставляется прошитый внутренний блок. Внутренний блок (1+1): титульный лист дублирует информацию на обложке журнала, печать  начинается с оборотной стороны титульного листа, лист-заверитель располагается с оборотной стороны последнего листа блока,  бумага офсетная плотностью 65-80 г/м2.
	1
	1100,00
	

	
	
	
	Серия
	4934
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	


	20. 
	Журнал приложение № б/н «Учета движения дел» 

100 листов 4937
	17.23.13
	Журнал, формат А4, переплетный картон толщиной 1,5 мм, обклейка: обложечная или офсетная бумага плотностью 80 г/м2, книжная ориентация, 100 л., корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» синего (василькового) цвета

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf) затем к созданному образцу с помощью ниткошвейного крепления и типографского клея вставляется прошитый внутренний блок. Внутренний блок (1+1): титульный лист дублирует информацию на обложке журнала, печать  начинается с оборотной стороны титульного листа, лист-заверитель располагается с оборотной стороны последнего листа блока,  бумага офсетная плотностью 65-80 г/м2.
	1
	900,00
	

	
	
	
	Серия
	4937
	
	
	

	
	
	
	Нумерация от
	000030
	
	
	

	21. 
	Журнал приложение № 4 к МР «Регистрации РД» 

150 листов 4948
	17.23.13
	Журнал, формат А4, переплетный картон толщиной 1,5 мм, обклейка: обложечная или офсетная бумага плотностью 80 г/м2, книжная ориентация, 150 л., корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» синего (василькового) цвета

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf) затем к созданному образцу с помощью ниткошвейного крепления и типографского клея вставляется прошитый внутренний блок. Внутренний блок (1+1): титульный лист дублирует информацию на обложке журнала, печать  начинается с оборотной стороны титульного листа, лист-заверитель располагается с оборотной стороны последнего листа блока,  бумага офсетная плотностью 65-80 г/м2.
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	22. 
	Журнал приложение № форма 2 «Учета бланков по оперативной работе» 

100 листов 4955
	17.23.13
	Журнал, формат А4, переплетный картон толщиной 1,5 мм, обклейка: обложечная или офсетная бумага плотностью 80 г/м2, книжная ориентация, 100 л., корешок изготовлен из переплетного материала на бумажной основе «Бумвенил» синего (василькового) цвета

Обклейка: печать офсетная двухкрасочная (2+0): 
защитная сетка – cyan (файл securyti_set.pdf) затем к созданному образцу с помощью ниткошвейного крепления и типографского клея вставляется прошитый внутренний блок. Внутренний блок (1+1): титульный лист дублирует информацию на обложке журнала, печать  начинается с оборотной стороны титульного листа, лист-заверитель располагается с оборотной стороны последнего листа блока,  бумага офсетная плотностью 65-80 г/м2.
	1
	900,00
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	000030
	
	
	


Гарантийный срок должен составлять не менее 1 месяца со дня поставки товара на склад Государственного заказчика.

Количество – 252 штук.
Место ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ г. Магадан, НА БАЗЕ ТИПОГРАФИИ ПОСТАВЩИКА
Сроки поставки: с даты заключения Контракта по 01.09.2026 года

При заключении ГК образцы бланочной продукции направляются исполнителю в течение 3 рабочих дней.

Цена Контракта (цена единицы услуги) включает в себя: расходы Поставщика по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку Товара.
