Приложение № 1

                                  к государственному контракту №      от    

Техническое задание 

Закупка автомобильных шин для автотранспорта заказчика
	 № п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена, руб/шт
	Стоимость, руб

	1
	Шины зимние 205/55/16


	Ширина 205 мм 

Профиль 55 %

Диаметр 16

Наличие шипов - Да, 

Индекс скорости – T 

Индекс нагрузки – 92
Рисунок протектора асимметричный направленный

Назначение для эксплуатации в сложных зимних условиях — на льду, плотно укатанном снегу, сухом и мокром асфальте

Состав - резиновая смесь с полимерами.

Температурный диапазон работы от +5 °C до –20 °C 
Гарантийный срок не менее 12 месяцев
	шт.
	12
	
	

	2
	Шины зимние 185/65/15

	Ширина 185 мм 

Профиль 65 %

Диаметр 15
Наличие шипов - Да, с шестиугольной карбидо-вольфрамовой вставкой, квадратным корпусом и увеличенным нижним фланцем
Индекс скорости – Т

Индекс нагрузки – 94

Рисунок протектора симметричный направленный

Назначение для эксплуатации в сложных зимних условиях — на льду, плотно укатанном снегу, сухом и мокром асфальте
Состав - резиновая смесь с повышенным содержанием силики (диоксида кремния) и рапсового масла.

Температурный диапазон работы от +5 °C до –30 °C 
Гарантийный срок не менее 12 месяцев
	шт.
	4
	
	

	3
	Аккумулятор 60Аh низкий


	Тип клемм  стандартные евро-конусы

Тип корпуса низкий
Полярность 0 (обратная)

Длина, мм 242 

Ширина, мм 175

Высота, мм 175

Пусковой ток не менее 600 А
Технология АКБ Кальциевая Ca/Ca

Диапазон рабочих температур: от –40 °C до +40 °C

Емкость батареи, А/ч 60
Страна производитель РОССИЯ
Гарантийный срок не менее 36 месяцев
Номер выписки из Реестра российской промышленной продукции - наличие
	шт.
	2
	
	

	4
	Аккумулятор 74Аh 
	Тип клемм  стандартные 
Полярность 0 (обратная)

Длина, мм 242 

Ширина, мм 175

Высота, мм 190
Пусковой ток не менее 600 А
Технология АКБ Кальциевая Ca/Ca

Диапазон рабочих температур: от –40 °C до +40 °C

Емкость батареи, А/ч 74
Страна производитель РОССИЯ
Гарантийный срок не менее 36 месяцев
Номер выписки из Реестра российской промышленной продукции - наличие
	шт.
	2
	
	

	5
	Аккумулятор 190Аh
	Тип клемм  толстые клеммы в форме конуса 
Полярность прямая

Длина, мм 513 

Ширина, мм 222
Высота, мм 223
Пусковой ток не менее 1350 А
Технология АКБ Кальциевая Ca/Ca

Диапазон рабочих температур: от –40 °C до +40 °C

Емкость батареи, А/ч 190
Страна производитель РОССИЯ
Гарантийный срок не менее 18 месяцев
Номер выписки из Реестра российской промышленной продукции - наличие
	шт.
	2
	
	



Всего: _______________ рублей.
На основании Постановления правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах 
по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» закупаемый товар попадает в перечень Приложение №1, а следовательно вводится запрет на поставку товара, изготовленного не в Российской Федерации. Помимо этого вводиться обязательное требование 
к предоставлению документов при подаче заявки - требуется конкретное наименование товара, предлагаемое к поставке, а так же удостоверяющие документы, подтверждающие  страну происхождения товара.
Товар должен быть новым не бывшем в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

Страна происхождения товара – Российская федерация

Дата изготовления Товара: не ранее января 2026 года.

Срок поставки – не позднее 20 августа 2026 года
Гарантийный срок Поставщика на поставляемый товар - не менее 12 месяцев, 
с даты поставки. 

Требования к маркировке: на упаковке должна присутствовать маркировка производителя с указанием идентифицирующей информации (наименование изделия; размер; защитные свойства; дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена).

- Поставка Товара должна осуществляться силами и средствами поставщика 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-т, д.52, лит. А, с соответствующим пакетом документов, действующих на момент поставки, подтверждающих качество 
и безопасность Товара и удостоверяющих соответствие Товара требованиям действующих в отношении данного вида Товара государственных стандартов, технических регламентов и иной нормативно-технической документации (сертификат соответствия 
и/или декларация о соответствии, или отказное письмо, оформленное в соответствии 
с правилами Росстандарта РФ, паспорт качества, технический паспорт; санитарно-эпидемиологическое заключение, инструкция от производителя; инструкция 
по применению на русском языке (при наличии таковых к данному виду товара)).

Условия поставки Товара, в том числе хранение и транспортировка, должны соответствовать требованиям нормативно – технической документации (ГОСТ, ТУ, ФСП), санитарных норм и правил, нормативных документов.

Товар должен поставляться с указанием страны происхождения, производителя, товарной марки и комплектации.

