
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

	№
п/п
	Наименование пункта
	Содержание

	1
	Наименование объекта закупки
	Поставка медицинского оборудования

	2
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д.2 «Б» (2 этаж)

	3
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	Поставка осуществляется в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора

	4
	Порядок формирования цены
	Цена договора включает в себя: стоимость доставки, стоимость разгрузочно-погрузочных работ, тары, упаковки и иные затраты Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора

	5
	Требования к совместимости товара с уже имеющимся оборудованием у Заказчика
	Требуется*

	6
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара
	Требуется передача документов подтверждающих качество товара

	7
	Требования к безопасности товара
	Требуется 

	8
	Порядок сдачи и приемки товара
	В течение 10 рабочих дней с даты поставки товара

	9
	Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам и испытаниям товара на месте у заказчика
	Требуется**

	10
	Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленным товаром
	Не требуется

	11
	Требования по объему гарантий качества товара
	-

	12
	Требования по гарантийному сроку
	Не менее 12 месяцев от даты поставки товара

	13
	Остаточный срок годности
	-



* для позиций 6 и 7 раздела 2 Технического задания «Требования к товару»
** для позиции 1 раздела 2 Технического задания «Требования к товару»


Раздел 2. Требования к товару

	№ п/п
	Наименование товара
	КТРУ / ОКПД 2 
(по 44-ФЗ)
	Запрет
да/нет
	Ограничение
да/нет
	Характеристики товара, работы, услуги
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Холодильник фармацевтический
	28.25.13.116-00000018 / 28.25.13.116


	Нет
	Да 
	Вариант исполнения
	Холодильник
	
	Штука
	1

	
	
	
	
	
	Возможность использования для хранения вакцин
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Замок
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Общий объем
	≥ 351  и  ≤ 400
	Литр; кубический дециметр
	
	

	
	
	
	
	
	Рабочий диапазон температуры в камере, °С
	2-15
	
	
	

	
	
	
	
	
	Стеклянная дверь
	Да
	
	
	

	2
	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье
	26.60.12.129-00000222 / 26.60.12.129


	Нет
	Да (п. 312)
	Измеряемое давление
	≤ 300
	Миллиметр ртутного столба
	Штука
	1

	
	
	
	
	
	Максимальный обхват не менее
	45
	Сантиметр
	
	

	
	
	
	
	
	Место измерения
	Плечо
	
	
	

	
	
	
	
	
	Минимальный обхват не более
	32
	Сантиметр
	
	

	
	
	
	
	
	Частота сердечных сокращений, уд./мин.
	≤ 240
	
	
	

	3
	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический
	 26.60.12.120-00000006 / 26.60.12.129


	Нет
	Да (п. 312)
	Диапазон измерения давления
	≥ 0  и  ≤ 300
	Миллиметр ртутного столба
	Штука
	10

	
	
	
	
	
	Материал манжеты
	Нейлон
	
	
	

	
	
	
	
	
	Назначение манжеты
	Для плеча
	
	
	

	
	
	
	
	
	Обхват манжеты, максимальный
	> 40  и  ≤ 66
	Сантиметр
	
	

	
	
	
	
	
	Обхват манжеты, минимальный
	≥ 22  и  ≤ 40
	Сантиметр
	
	

	
	
	
	
	
	Стетоскоп
	Да
	
	
	

	4
	Термометр капиллярный для измерения температуры тела пациента, безртутный, неспиртовой


В связи с отсутствием характеристик товара в КТРУ заказчик вправе указать дополнительные характеристики в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.
	26.60.12.122-00000013 / 26.60.12.122


	Нет
	Да (п. 310)
	Тип
	Безртутный
	
	Штука
	12

	
	
	
	
	
	Диапазон измерения температуры тела, °С
	От 35 до 42
	
	
	

	
	
	
	
	
	Цена деления шкалы
	0.1
	Градус Цельсия  
	
	

	
	
	
	
	
	Упаковка
	Пластиковый футляр
	
	
	

	5
	Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента
	26.60.12.122-00000112 / 26.60.12.122


	Нет
	Да (п. 310)
	Влагозащита
	Нет
	
	Штука
	5

	
	
	
	
	
	Гибкий наконечник
	Нет
	
	
	

	
	
	
	
	
	Диапазон измерения
	≥ 32  и  ≤ 43.9
	Градус Цельсия
	
	

	
	
	
	
	
	Сохранение последнего измерения
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	
	Способ измерения
	Оральный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Аксилярный
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ректальный
	
	
	

	6
	Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования

В связи с отсутствием характеристик товара в КТРУ заказчик вправе указать дополнительные характеристики в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.
	32.50.50.190-00000210 / 32.50.50.190


	Нет
	Нет
	Назначение
	Для измерения АД плечевая взрослая 
	
	Штука
	2

	
	
	
	
	
	Компрессионная пневматическая манжета с
текстильной застежкой в сборе с пневмошлангом и
разъемным штуцером для суточного монитора
	Соответствие
	
	
	

	
	
	
	
	
	Обхват плеча в диапазоне
	24-32
	Сантиметр
	
	

	
	
	
	
	
	Предназначены для суточных мониторов артериального давления «БиПиЛАБ», имеющимся у Заказчика
	Соответствие
	
	
	

	7
	Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования

В связи с отсутствием характеристик товара в КТРУ заказчик вправе указать дополнительные характеристики в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.
	32.50.50.190-00000210 / 32.50.50.190


	Нет
	Нет
	Назначение 
	Для измерения АД плечевая
	
	Штука
	2

	
	
	
	
	
	Обхват плеча в диапазоне
	28-40
	Сантиметр
	
	

	
	
	
	
	
	Компрессионная пневматическая манжета с
текстильной застежкой в сборе с пневмошлангом и
разъемным штуцером для суточного монитора
	Соответствие
	
	
	

	
	
	
	
	
	Предназначены для суточных мониторов артериального давления «БиПиЛАБ», имеющимся у Заказчика
	Соответствие
	
	
	



