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Описание объекта закупки 
на оказание услуг по гидропневматической промывке и опрессовке систем отопления объектов Главного управления МЧС России по Мурманской области 

1. Требования к объему услуг:
1.1. Информация об объекте закупки:
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2 / Код позиции по КТРУ
	Единица измерения
	Количество (объем работы, услуги)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	[bookmark: _Hlk221798409]Оказание услуг по гидропневматической промывке и опрессовке систем отопления здания Главного управления МЧС России по Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 7
	43.22.12.120
	Условная единица
	1

	2
	Оказание услуг по гидропневматической промывке и опрессовке систем отопления здания Главного управления МЧС России по Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8
	43.22.12.120
	Условная единица
	1

	3
	[bookmark: _Hlk116378868]Оказание услуг по гидропневматической промывке и опрессовке систем отопления здания Главного управления МЧС России по Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Радищева, д. 31/8
	43.22.12.120
	Условная единица
	1

	4
	Оказание услуг по гидропневматической промывке и опрессовке систем отопления здания Главного управления МЧС России по Мурманской области по адресу: г. Мурманск, Верхне-Ростинское шоссе, д. 33
	43.22.12.120
	Условная единица
	1



1.2. Ведомость/ Перечень видов и объемов услуг:
гидропневматическая промывка систем отопления зданий;
прочистка, промывка грязевиков;
испытание оборудования водяных систем теплоснабжения зданий на прочность и плотность;
поверка манометров или замена на аналогичные 38 шт.;
обслуживание точек установки термометров 30 шт.;
гидрохимическая промывка и гидравлическое испытание пластинчатого теплообменника в количестве 4 шт.;
восстановление тепловой изоляции труб системы отопления в объеме 15 м.п.
2. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) услуги:
2.1. Гидропневматическая промывка системы отопления здания осуществляется в присутствии представителя теплоснабжающей организации с оформлением трехстороннего акта в соответствии с правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».
2.2. Испытание оборудования водяных систем теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения) на прочность и плотность осуществляется в присутствии представителя теплоснабжающей организации с оформлением трехстороннего акта в соответствии с правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».
2.3. В течение 3-х рабочих дней с даты заключения контракта исполнитель предоставляет заказчику копию приказа о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых пунктов, тепловых сетей, насосных станций и тепловых энергоустановок, а также копии удостоверений о проверке знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» ответственных лиц в комиссии «Госэнергонадзора».
2.4. После запуска отопительной системы исполнитель устраняет аварийные ситуации в системах отопления и тепловых пунктах, произошедшие по его вине, в течении трех часов.
3. Требования к качеству и безопасности оказания услуг:
3.1. Качество выполняемых услуг должно соответствовать требованиям «Организационно-методических Рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6.2000» (утв. Приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203).
3.2. Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», правил электробезопасности и техники безопасности, с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды. Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время оказания услуг возлагается на исполнителя.
3.3. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и нормативно‑техническими документами, включая требования к энергетической эффективности оказываемых услуг:
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2021 № 1628 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
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