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Приложение №1

Описание объекта закупки на поставку расширительного бака для отопления.


	№
п/п
	Описание объекта закупки
(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
(по каждой характеристике  товара)

	
	Наименование объекта закупки (товара)


	Количество,
единица измерения
	Товарный знак или эквивалент
	
ОКПД2/КТРУ

	Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара). 
Обоснование включения дополнительной информации о товаре(в случае установления дополнительной информации о товаре при наличии описания товара, работы, услуги в позиции КТРУ)

	

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики (единица измерения характеристики)
	Значение характеристики
	

	1
	Бак расширительный для отопления

	1 шт
	Не устанавливается
	25.30.12.118

	Материал
	сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Область использования
	для систем отопления
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Объем, л
	≥50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Вид
	вертикальны
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип
	напольный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Присоединительная резьба, дюйм
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Форма
	овальный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Max рабочее давление, Бар
	≥6
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики




1.1. Требования к качеству поставляемого товара:
1. Товар должен соответствовать предъявляемым требованиям.
2. Товар должен быть предоставлен со всеми сопутствующими документами (при наличии): декларация соответствия, сертификат соответствия и т.п.
1.2. Требование к безопасности поставляемого товара
Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
1.3. Отгрузка товара:
· Доставка товара, погрузка, разгрузка должна производиться транспортом и средствами ПОСТАВЩИКА по следующему адресу:
-Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Максима Горького, 72.

· Срок поставки товара составляет 20 календарных дней с даты подписания контракта.
2. Гарантийные обязательства: 
· 2.1.Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев с даты подписания документов о приёмке.


Инженер ОЭРЗCиРИ  УМТО								                                                                           Нуртдинова Н.С.


