
Техническое задание 
(описание объекта закупки)
Оказание услуг по диагностике устройства остановки колесного 
транспорта для нужд Минюста России. 
ОКПД2:  71.20.13.110 
1.  Объект закупки: Оказание услуг по диагностике устройства остановки колесного транспорта для нужд Минюста России (далее — Услуга).
2.Место оказания услуг: г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1.
3. Основание для оказания услуг: Акт осмотра устройства остановки колесного транспорта от 06.03.2026
4. Цель закупки: оценка технического состояния устройства остановки колесного транспорта на посту охраны № 3 , выявление явных и скрытых дефектов, причин неисправностей элементов, получить технические решения для их устранения, определить необходимость ремонта или замены.
5. Состав услуг.
Оказание услуг осуществляется в соответствии с Приложением №1, №2 к описанию объекта закупки.
[bookmark: _GoBack]6. Срок оказания услуг: 40 (сорок) рабочих дней.
7. Требования к Исполнителю.
 Квалификационные требования к персоналу Исполнителя .
7.1.Исполнитель обязан иметь разрешительные документы, установленные законодательством Российской Федерации для производства работ, предусмотренных настоящим описанием закупки.
7.2.  Работники Исполнителя по прибытию на объект Заказчика для оказания услуг при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность.
7.3. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг на объекте Заказчика квалифицированными работниками, прошедшими специальное обучение, соответствующее требованиям настоящего описания закупки и законодательству Российской Федерации. Привлекать к оказанию услуг только обученный, квалифицированный и проинструктированный персонал, аттестованный по правилам техники безопасности, не имеющий медицинских противопоказаний. 
При оказании услуг работники Исполнителя должны иметь действующие документы (удостоверения), в соответствии с группой по электробезопасности не ниже III (Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»). Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
Количество специалистов должно соответствовать объему и видам оказываемых услуг. По согласованию с Заказчиком, для оказания услуг, требующих привлечения высококвалифицированного или специально обученного персонала, допускается привлечение Исполнителем сторонних специализированных организаций. Ответственность за результаты работ сторонних специализированных организаций несет Исполнитель. 
7.4. Исполнитель обеспечивает выполнение требований режима, установленного на объекте Заказчика.
7.5. Для оказания услуг на объектах Заказчика, Исполнитель обязан в течение 1 рабочего дня с даты заключения контракта предоставить Заказчику на каждого работника привлекаемого к оказанию услуг в рамках исполнения обязательств по заключенному контракту оригиналы и заверенные надлежащим образом копии следующих документов:
- о прохождении обучения и проверки знаний требований охраны труда;
- о прохождении обучения и проверки знаний по пожарной безопасности;
- о прохождении обучения и проверки знаний по электробезопасности, работе на высоте, на огневые и работы повышенной опасности;
- копии документа удостоверяющий личность с отметкой о регистрации на каждого работника;
- приказ о назначении лиц, ответственных за охрану труда и пожарную безопасность;
- приказ о назначении лиц, ответственных за оказание услуг в рамках исполнения государственного контракта на объектах Заказчика.
Лица, ответственные за оказание услуг в рамках исполнения государственного контракта на объектах Заказчика для выполнения функций по организации и контролю оказания услуг должны быть из числа инженерно-технического состава со специальным профильным образованием, имеющие не ниже IV группы допуска электробезопасности до 1000 В.
7.6.  Исполнитель перед началом оказания услуг обязан обеспечить прохождение всеми работниками, привлекаемых для оказания услуг на объектах Заказчика, вводных инструктажей по охране труда и пожарной безопасности.
7.7. Исполнитель обязан предоставить и согласовать с Заказчиком полный перечень плановых работ.
7.8. Доставка работников исполнителя на объект Заказчика осуществляется собственными силами и за собственный счет. 
7.9. Оказание услуг осуществлять в рабочее время Заказчика: понедельник – четверг: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с 12:00-13:00 часов; пятница: с 09:00 до 16:45 часов, Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности приступить к оказанию услуг, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день по электронной почте.
8.Ответственность Исполнителя.
Исполнитель несет ответственность за:
8.1. качественное оказания услуг в соответствии с описанием объекта закупки;
8.2. устранение замечаний в согласованные с Заказчиком сроки;
8.3. содержание объекта, находящегося в зоне оказания услуг, в соответствии с правилами пожарной, экологической безопасности, санитарными нормами;
8.4. складирование мусора в местах, указанных Заказчиком;
8.5. обеспечение персонала специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты;
8.6. выполнение требований по охране труда и пожарной безопасности;
8.7. риск повреждения имущества Заказчика при оказании услуг, а также нанесения вреда имуществу третьих лиц;
8.8. устранение повреждений производится силами и за счет Исполнителя.
8.9. не соблюдение на объекте нормативных требований по охране окружающей среды и пожарной безопасности в соответствии с действующим Законодательством РФ. 
8.10 обеспечение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе ограждение, содержание и уборку места оказания услуг и прилегающей к нему территории, перевозку используемых материалов и оборудования способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды.
8.11. полную материальную ответственность повреждения инженерных систем, оборудования, и других материальных ценностей Заказчика, происшедшие по вине Исполнителя при оказании услуг на объекте. В случае повреждения при оказании услуг действующих инженерных коммуникаций, интерьера, оборудования, и других материальных ценностей Заказчика, Исполнитель восстанавливает нанесенные Исполнителем повреждения за свой счет.
8.12. Для проверки соответствия качества оказанных услуг Исполнителем требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
9. Исполнитель гарантирует.
Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказания услуг при исполнении условий контракта. Обладает необходимыми квалификацией, кадровыми ресурсами, знаниями и опытом для оказания услуг по настоящему контракту.
 10. Требования к составу документации.
Исполнитель после оказания услуг представляет Заказчику следующий комплект  документации:
- акт технического обследования устройства остановки колесного транспорта УОКТ.
013000-01«Щит», который должен содержать результаты обследования (сведения о текущем техническом состоянии, выявленные дефекты и повреждения);
- дефектная ведомость с указанием неисправности каждой отдельной единицы диагностируемой конструкции(Приложение №3);
- ведомость объема и видов работ, необходимых для восстановления работоспособности каждой отдельной единицы диагностируемой конструкции(Приложение №4);
- спецификация материалов и комплектующих для проведения текущего ремонта с указанием марок, моделей и количества(Приложение №5).
11. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.
11.1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
12.2. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
12.3. СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»
12.4. ГОСТ 31174-2017 «Ворота металлические. Общие технические условия».
12.5. Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
12.6. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
12.7. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
12.8. ГОСТ 12.1.038-82 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».
12.9. ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».
12.11. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования». 
 13. Организация пропускного режима.
Исполнитель не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставляет Заказчику для оформления допуска на объект списки привлекаемых к оказанию услуг работников, в которых указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, а также адрес регистрации на адрес электронной почты: andrey.deev@minjust.gov.ru.
[bookmark: _GoBack_Копия_2]В целях доставки материалов и оборудования для оказания услуг Исполнитель заблаговременно предоставляет Заказчику списки автомобилей с указанием регистрационных номеров и марок автомобилей, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, а также адрес регистрации водителей транспортных средств.
Списки для прохода привлекаемых к оказанию услуг работников Исполнителя и транспортных средств для доставки материалов оформляются на бланке Исполнителя и заверяются печатью.
[bookmark: _GoBack_Копия_1]Работники Исполнителя по прибытию на объект Заказчика для оказания услуг при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность.

































Приложение №1 
к описанию объекту закупки

Перечень
оборудования подлежащего диагностике.
	Местонахождение оборудования (адрес, корпус, этаж, кабинет)
	Наименование оборудования
	Характеристика
	Произво
дитель
	Кол-во
	Дата ввода в эксплуатацию

	г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр.1(пост охраны № 3)
	Устройство остановки колесного транспорта
	Модель: УОКТ.
013000-01«Щит»,
Вид исполнения: ШЮЭГ.304281.001 ТУ;
Размер:ширина 4 м
	СЗАО «Завод Сантэкс”
	1
	01.06.2022




































Приложение №2
к описанию объекта закупки

Перечень услуг по диагностике 
устройства остановки колесного транспорта УОКТ.013000 «Щит» 

	№
п/п
	Наименование услуг
	Примечание

	1
	1. Визуальный осмотр:
- отсутствие посторонних предметов и мусора в рабочей зоне устройства;
- состояние элементов крепления, соединений;
- проверка на отсутствие повреждений и деформации элементов конструкции платформы и пандусов.
- промывка и прочистка внутренней полости устройства.
2. Проверка отсутствия утечек в гидросистеме, целостности и состояния шлангов гидросистемы.
3. Проверка состояния и уровня масла в гидробаке.
4. Однократная проверка работоспособности системы (гидронасос, электропривод, 2 гидроцилиндра) посредством подъема/опускания платформы в трех режимах:
- питание от сети;
- питание от аккумулятора;
- работа с использованием ручного гидравлического насоса.
5. Проверка целостности и степени износа роликов подвижного пандуса.
6. Проверка исправности ламп индикации, кнопок управления, сигнального фонаря.
7. Проведение ревизии электроаппаратуры, электро- и гидроразводки.
8. Проверка состояния и уровня зарядки аккумуляторной батареи.
	






















Приложение №3
 к Описанию объекта закупки

Дефектная ведомость 
	N
п/п
	Наименование диагностируемой конструкции
	Наименование неисправности

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	































Приложение №4 
к Акту технического обследования
№_________ от _________г.
Ведомость объема и видов работ
	N
п/п
	Наименование диагностируемой конструкции
	Перечень работ и комплектующих для восстановления работоспособности конструкции
	ед.изм.
	кол-во

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
































Приложение №5 
к Акту технического обследования
№_________ от _________г.
Спецификация материалов и комплектующих

	Наименование материалов, комплектующих
	Наименование конструкции
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



