Государственный контракт №

на оказание услуг

г.Братск
«__»______ 2026 год
Государственный заказчик - Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области» (ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Иркутской области), выступающее  от имени Российской Федерации для обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик» (либо «Государственный заказчик»), в лице временно исполняющего обязанности начальника Федькина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава и приказа ГУФСИН России по Иркутской области от 15 августа 2026 г. №177-к, с одной стороны, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании ________________________________________,с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт  (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по разработке проектно-сметной документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (прочая закупка товаров, работ, услуг) (далее – услуги), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к контракту), а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату оказанных услуг согласно условиям настоящего Контракта.

1.2. Наименование Услуг, количество, цена за единицу указываются в Спецификации (Приложение № 2 к контракту).

1.3. Срок оказания услуг: в течение 35 рабочих дней с момента заключения государственного контракта.
1.4. Место оказания услуг: Иркутская область, г. Братск, промышленный район Чекановский, ул. Прибрежная, 49; ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Иркутской области
2. Качество оказываемых услуг

порядок и срок оформления результатов услуг

2.1. Качество оказываемых Услуг должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к услугам, в том числе соответствовать требованиям                                             действующего законодательства, а также Техническому заданию (Приложение № 1 Контракту).

4.2. Услуги должны оказываться с соблюдением экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

4.3. При выполнении Услуг должны соблюдаться требования: Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

4.4. Лицензионные требования к Исполнителю: оказание Услуг должно осуществляться специализированной организацией, имеющей допуск СРО к проектным работам.


4.5. Оказание Услуг по количеству и качеству производится Исполнителем в порядке 
и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а также на основании лицензии,  свидетельства о Государственной регистрации, копии лицензии, акт, согласно требованиям действующего законодательства и условиям Контракта. 


4.6. По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Государственному заказчику результат выполненных услуг, а также акт сдачи-приема результата выполненных услуг и счет-фактуру (счет).


4.7. В случае несоответствия результата оказанных услуг сторонами составляется двусторонний акт. Претензии об устранении недостатков должны быть предъявлены Государственным заказчиком в течение 30 дней после получения акта сдачи-приема результата оказания услуг. Исполнитель обязан произвести необходимые действия без дополнительной оплаты со стороны Государственного заказчика.

4.8. Результат оказания услуг должен соответствовать ведомости оказания услуг (Приложение № 1).
4.9.Приемка результатов оказанной услуги осуществляется Государственным заказчиком и оформляется актом сдачи-приема результата оказанных услуг в течении трех дней, который подписывается Государственным заказчиком, либо исполнителю в те же сроки Государственным заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 

4.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения изделия переходит                                       на Государственного заказчика с момента, когда Исполнитель передал результат оказанных услуг Государственному заказчику.

3.Права и обязанности сторон.
3.1. Государственный заказчик обязан:

3.1.1 Обеспечивать приемку оказанной услуги в соответствии с условиями

3.1.2
Принять и оплатить услуги, указанные в п. 1.1 настоящего контракта. 

3.1.3 В случае расторжения контракта (по любым основаниям) оплатить Исполнителю стоимость услуг, фактически оказанных на момент расторжения Договора, при условии отсутствия претензий по их качеству, на основании подписанных Исполнителем и Государственным заказчиком без замечаний актов приема оказанных услуг.

3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Оказать услуги и передать результат Государственному заказчику. 
3.2.2. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в соответствии с ведомостью оказания услуг (Приложение №1). 

3.2.3. Соответствовать требованиям ч. 1 ст. 31  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:


1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;


2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;


3)неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;


4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении исполнителя (подрядчика, Исполнителя) не принято;


5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;


5.1.) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;


6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества 
или общества;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 

10) участник закупки не является иностранным агентом.

3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Для исполнения настоящего контракта заключать договоры субподряда только с письменного согласия Государственного заказчика.
3.4 Государственный заказчик имеет право:
3.4.1.Государственный заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество оказания услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.Цена контракта и порядок расчетов.
4.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________________ (________________________) рублей ____________________ копеек, включая НДС и включает в себя стоимость услуг, расходных материалов, запасных частей, комплектующих изделий, использование оборудования, в том числе транспортные расходы, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Исполнителя в связи с исполнением обязательств по Контракту. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

Цена Контракта является твердой на весь срок оказания услуг, и изменению                    не подлежит за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

При снижении цены контракта без изменения предусмотренных Государственным контрактом объема услуг.

При уменьшении предусмотренных Государственным контрактом объемов услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену Государственного контракта исходя из цены услуг. 
4.2. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на банковские реквизиты Поставщика, указанные в Контракте в срок, не превышающий, 10 (десяти) рабочих дней со дня подписании Государственным заказчиком документа о приемке.
5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

5.2. В случае неисполнения Исполнителем условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

5.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила), и составляет 10 процентов цены Контракта (этапа).

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

5.7. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.8. В случае просрочки исполнения обязательств Государственным заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

5.9. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

5.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.13. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

6.2. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

6.4. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а та уже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

6.5. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств. 

6.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

6.7. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

7. Изменение, расторжение Контракта


7.1 Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.


7.2 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.


7.3 Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8. Порядок разрешения споров

8.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2 Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным, путем направления претензий. Срок рассмотрения претензии: не более 10 (десяти) дней со дня получения.


8.3 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

9.Заключительные положения

9.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2026 года.


9.2.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями.


9.3. Настоящий контракт составлен в 2(двух) экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего контракта.

9.4. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Ведомость оказания услуг 

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

	
	

	
	

	«Государственный заказчик»

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России 

по Иркутской области
	«Исполнитель»



	Место нахождения (юридический, почтовый адрес): 665708, Иркутская область, город Братск, промышленный район Чекановский, улица Прибрежная, 49

тел.: 8(3953) 40-80-21

адрес эл. почты: sizo2@38.fsin.su
Банковские реквизиты:

ИНН/КПП 3804014827/380401001

ОГРН 1023800839919

ОКПО 08553709

р/сч 03211643000000012010

к/с 40102810545370000012

Банк получатель: ОКЦ №1 ДГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток

БИК 010507002

УФК по Иркутской области

(ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Иркутской области, л/с 03341080340)

Тел. 8 (3953) 40-80-22

e-mail: sizo2@38.fsin.gov.ru


	

	«Государственный заказчик»

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России 

по Иркутской области
______________________/ С.В. Федькин/

м.п.
	Исполнитель




Приложение 1

к Государственному контракту

от «_____»  _______ 2026 г. № ______
Техническое задание
на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей                          о пожаре

Таблица 
	№ п/п
	Наименование данных и требований
	Общие сведения

	1
	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области»

Иркутская область, г. Братск, промышленный район Чекановский, ул. Прибрежная, 49

 (ИНН 3804014827)

	2
	Наименование, место расположения объектов


	- Здание жилой режимный корпус № 2 Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, промышленный

район Чекановский, ул. Прибрежная, дом 49 строение 7

- Помещение котельная по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, промышленный район Чекановский, ул. Прибрежная, дом 49 строение 8, пом. 1003

- Помещение пищеблок по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, промышленный район Чекановский, ул. Прибрежная, дом 49 строение 8, пом. 1002

- Помещение корпус бани и прачечной по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, промышленный район Чекановский, ул. Прибрежная, дом 49 строение 8, пом. 1001

Полный перечень помещений на объектах, подлежащих оборудованию АПС и СОУЭ, и месторасположение данного оборудования в зданиях должны быть определены на этапе проектирования.

	3
	Срок оказания услуг
	С даты заключения  Контракта в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней.

	4
	Цель и задачи проектирования
	Осуществление монтажа системы автоматической пожарной сигнализации (далее АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) соответствующих требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов, устанавливающих требования, предъявляемые                   к такому роду услуг (работ), а также демонтаж ранее установленной системы АПС, СОУЭ и автоматическая пожарная сигнализация должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации                            о возгорании на пост охраны объекта и в дежурно-диспетчерскую службу подразделения пожарной охраны по радио сигналу или интернет.

Основными целями создания АПС и СОУЭ являются:

- защита жизни и здоровья лиц, находящихся на Объекте;

- сохранение материальных ценностей;

- обеспечение соблюдения требований Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
и нормативных документов, обеспечивающих его выполнение.

В проекте должны быть применены технические средства систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, имеющие необходимые действующие сертификаты.

АПС на Объекте будет выполнять следующие функции:

- обнаружение признаков пожара в помещениях с подачей соответствующего сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала;

- подача сообщения о пожаре, при его визуальном обнаружении, 
с помощью ручных пожарных извещателей;

- формирование сигнала на включение СОУЭ в случае возникновения пожара.

Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре в здании, согласно проектно-сметной документации; с соблюдением проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности.

	5
	Этапы оказания услуг
	1 этап.

Произвести выезд представителей Исполнителя на объекты проектирования с целью сбора дополнительных исходных данных для проектирования систем:

- определить помещения, которые должны быть защищены системой пожарной сигнализацией, 

- определить тип системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре.

-определить состав существующего оборудования АПС, СОУЭ подлежащего выводу из эксплуатации и демонтажу.

2 этап.

Технико-экономическое обоснование проекта, выбор оборудования, согласование выбранного оборудования с Заказчиком.

3 этап. 

Разработка и согласование с Заказчиком документации:

Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) систем АПС, СОУЭ на объектах (п. 2 Технического задания); При разработке проектной документации следует руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми Заказчиком. В состав рабочей документации (РД) и сметной документации включить раздел по демонтажу оборудования, выводимого из эксплуатации.

	6
	Перечень нормативных и регламентирующих документов
	Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 года за №190-ФЗ и Постановления от 16 февраля 2008 г. №87.

При проектировании систем руководствоваться следующими документами:
1.  Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ;

2.  Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);
3.  Приказ МЧС России от 26.02.2026 № 133 «Об утверждении свода правил СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
4. СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582;

5.  СП 485.1311500.2020 «Установки пожаротушения автоматические» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582;

6. СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих

защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582;

7. СП 6.1313"Системы противопожарной защиты.

Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности".

8. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

9. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

10.  Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53325-2012. «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;

11. РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
12. ГОСТ 31817.1.1-2012 (IEC 60839-1-1:1988) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1 Общие требования. Раздел 1 Общие положения» (утв. приказом Росстандарта от 22 ноября 2012 г. N 1034-ст);
13. Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
14. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
15. ГОСТ 12.1.019-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;
16. «ПУЭ» издание 7 Правила устройства электроустановок;
17. НПБ 249-97 «Светильники. Требования пожарной безопасности Методы испытаний»;
18. СН и П 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
19. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция»;
20. СП 439.1325800.2018 «Правила проектирования аварийного освещения»;
21. Приказ ФСИН России от 21.10.2024 № 733
«Об установлении Особенных требований пожарной безопасности на объектах учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации»
При проектировании систем Исполнителем самостоятельно определяет их состав, обоснование выбранных технических решений (выбор приборов приемно-контрольных, типа и количества датчиков, тип СОУЭ, виды кабельных линий и т.п.) должны быть согласованы с Заказчиком.

	7
	Требования к составу разделов ПСД


	При оформлении документации учесть требования 
ГОСТ Р 21.101-2020.

ПСД должна состоять из текстовой и графической частей:

- текстовая часть должна содержать сведения в отношении объекта производства работ по Проекту, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения;

- графическая часть должна отображать принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

В целях реализации в процессе работ по Проекту архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объекты Проекта, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.

Состав и содержание проектной документации должен соответствовать требованиям, указанным в перечне основных руководящих документов.

В состав проекта должны входить следующие части:

- титульный лист;

- оглавление;

- пояснительная записка (с описанием основных технических решений, предлагаемых к монтажу АПС и СОУЭ);

- общие данные проекта (краткая характеристика защищаемого объекта);

- ведомость проекта;

- комплект рабочих чертежей;

-  планы разводок сигнализации (размещения аппаратуры 
и линейно-кабельного оборудования);

- подробное описание функционирования по подсистемам;

- описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции и таблицами программирования;

- расчет постоянного тока потребления технических средств АПС, СОУЭ,  во всех режимах работы с обоснованием выбора резервных источников питания;

- спецификация оборудования изделий и материалов. Описание оборудования и материалов должно соответствовать требованиям ст. 14 и ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- схема соединений структурная общая, по проектируемым системам входящих в АПС и СОУЭ;

- схемы электрические подключения технических средств АПС, СОУЭ;

- схемы установки технических средств АПС, СОУЭ, в охраняемых помещениях объекта;

- схемы соединений в шкафах и коробках соединительных;

- чертежи размещения оборудования;

- подробные спецификации с указанием ЗИП;

- ведомости ссылочных и прилагаемых документов;

- смета на производство монтажных и пусконаладочных работ систем АПС, СОУЭ;

- графики обслуживания всего установленного оборудования.
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	Технические требования
к проектируемым системам
	Проектируемые системы АПС, СОУЭ выполнить на базе оборудования российского производства.

АПС и СОУЭ должна быть построена на базе приборов интегрированной системы охраны и (или) их аналогов.

В качестве центрального контроллера АПС и СОУЭ применяется пульт контроля и управления. 
Линии связи между центральными приборами системы выполнены по кабелю.

Согласно СП 485.1311500.2020 автоматической пожарной сигнализации защищаются все помещения объектов (п. 2 Технического задания) независимо 
от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т. п.);

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

Согласно приказа ФСИН России от 21.10.2024 № 733
«Об установлении Особенных требований пожарной безопасности на объектах учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» при эксплуатации систем пожарной сигнализации и пожаротушения допускается не устанавливать автоматическую пожарную сигнализацию в помещениях СУОН, камерах СИЗО, помещениях, функционирующих в режиме СИЗО, транзитно-пересыльных пунктов, тюрем, ШИЗО и ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, в помещениях для нарушителей.
Подсистема автоматической пожарной сигнализации должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта.

Приборы для подключения адресных датчиков предусмотреть на базе приборов и программного обеспечения российского производства и в соответствии с текущей нормативной документацией;

Все пожарные извещатели предусмотреть адресными с подключением к приборам контроля по адресной линии;

Для защиты помещений применить автоматические адресные пожарные извещатели дымовые, тепловые, комбинированного типа, пламени – в зависимости от типа пожарной нагрузки. Типы извещателей принимает проектная организация на основании результатов обследования объекта.

При необходимости обеспечить защиту пространства за подвесными потолками пожарными извещателями.

На путях эвакуации в верхней части входного проёма должно располагаться световое табло «ВЫХОД».

Проектом должен быть предусмотрен контроль состояния резервированного источника питания, а также предусмотреть защиту от скачков перенапряжения.

В помещениях, оборудованных извещателями, автоматическая пожарная сигнализация должна формировать командные сигналы на включение системы оповещения при срабатывании одного пожарного извещателя с обеспечением повышенной достоверности сигнала 
о пожаре по приложению СП 485.1311500.2020;

- применяется оборудование, производящее анализ физических характеристик факторов пожара и (или) динамики их изменения 
и выдающего информацию о своем техническом состоянии (запыленности или температуры);

- применение оборудования и режимов его работы, исключающих воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром.

В этом случае, для формирования сигнала в каждом помещении устанавливается не менее 2-х извещателей, включенных последовательным соединением.

Согласно п.9 ст. 83 ФЗ №123, ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для 
их включения при возникновении пожара.

Согласно п.2.2.7 РД 009-01-96, в спецификации оборудования 
и материалов предусмотрен 10% (но не менее 1шт.) резервный запас пожарных извещателей каждого типа для замены неисправных или выработавших свой ресурс.

На основании требований СП 485.1311500.2020, п. 1 ст.78, ст.82 п. 2, ст.103 п. 2 ФЗ №123, а также технического задания для прокладки соединительных линий АПС и СОУЭ приняты огнестойкие кабели типа «нг-FRLS».
Система оповещения и управления эвакуацией

Технические решения

Решение о типе системы оповещения и управления эвакуацией принимает проектная организация на основании результатов обследования объекта и в соответствии с СП 3.13130.
Включение оповещателей происходит автоматически от сигнала пожарной сигнализации.

Для формирования управляющих сигналов на запуск систем противопожарной защиты используется оборудование, обеспечивающее автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами. При проектировании системы оповещения, выбор количества оповещателей и определение мест их установки производиться исходя из требований СП 3.13130.
Исходными данными для расчета являлются размеры помещений и минимальный требуемый уровень звуковых сигналов, который определялся типом защищаемого помещения и допустимым уровнем шума, определяемым в соответствии с СП 51.13330.2011.

На основании требований СП 485.1311500.2020, п. 1 ст.78, ст.82 п. 2, ст.103 п. 2 ФЗ №123, а также технического задания для прокладки соединительных линий СОУЭ приняты огнестойкие кабели «нг-FRHF» (сечение кабелей оповещения не менее 0,75).

Коммутация линий связи СОУЭ осуществляется при помощи огнестойких монтажных коробок с фарфоровымиклеммниками
КМ-О(4к).

Требования к размещению оборудования и электропроводок

При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов, приборов управления и блоков питания расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

Окончательно уточняется при монтаже, не нарушая действующих норм правил.

Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.

Ручные пожарные извещатели устанавливать на стенах 
и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.). Ручные пожарные извещатели устанавливать на расстоянии не менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю.

Согласно п.4.4 СП 3.13130.2009, настенные звуковые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

Световые оповещатели «Выход» устанавливать 
над эвакуационными выходами согласно планам расположения. Световые оповещатели, указывающие направление движения, устанавливать на стенах на высоте не менее 2 м.

Оповещатели должны подключаться к сети без разъемных устройств.

Коммутационные коробки СОУЭ устанавливать 
в непосредственной близости от оповещателей.

Требования к кабельным линиям

Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.

Кабельные линии АПС и СОУЭ выполняются:

негорючим кабелем

В соответствии с п.7 статьи 82 ФЗ-№123, п.2.1.58 ПУЭ 
(7-е издание), с целью обеспечения возможности смены электропроводки, предотвращения проникновения и скопления воды, распространения пожара в местах прохода кабелей через стены и перекрытия, предусматривать кабельные проходки, выполненные в отдельных отрезках труб из самозатухающего ПВХ пластика, с последующей заделкой зазоров между кабелями и трубой легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов 
и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
Требование к электропитанию и заземление оборудования

Согласно СП 485.1311500.2020, п.4.2. электро-приемники автоматических установок систем пожарной сигнализации относятся к I категории электроснабжения по степени обеспечения надежности электроснабжения.

В соответствии с СП 485.1311500.2020, питание оборудования АПС и СОУЭ осуществляется от резервированного источника питания. АКБ обеспечивают питание системы в дежурном режиме в течение 24ч плюс 1ч работы в режиме тревоги.

Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, металлические трубы и коробки, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования автоматической установки пожарной сигнализации должно быть выполнено проводом с медной жилой желто-зеленого цвета сечением не менее 6,0 мм2. Все заземляющие провода присоединить к общему контуру заземления или нулевому защитному проводнику, в соответствии с требованиями ПУЭ-7 п.1.7.113-1.7.1, ГОСТ 12.1.030-81* и технической документацией завода-изготовителя.
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	Требования энергетической эффективности
	При проектировании предусмотреть требования энергетической эффективности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.03.2011 №88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности».
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	Передача документации и результатов оказанных услуг


	Исполнитель передает Заказчику:

- Проект на АПС и СОУЭ:

в бумажном виде (переплет) (2 экз.);

в электронном виде файл формата MicrosoftWord (.docx), *dwg
и AcrobatReader (.pdf);

- Смету на производство монтажных и пусконаладочных работ систем: 

в бумажном виде (2 экз.); 

в электронном виде файл формата, Excel (.xlsx) и AcrobatReader (.pdf).

Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы и подписаны Исполнителем.
Оформление результатов выполненных проектных работ АПС 
и СОУЭ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Окончательный пакет документации должен включать в себя всю необходимую документацию, необходимую для выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренную действующими нормативами.
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	Требования по объему и сроку гарантий качества оказанных услуг


	Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Гарантии качества распространяются на результат оказанных услуг.

Исполнитель гарантирует, что проектно-сметная документации будет соответствовать законодательству Российской Федерации, действующими нормативными документами в области строительства (СН и П, ГОСТ и т.п.), настоящему Техническому заданию.

Исполнитель гарантирует разработку проектно-сметной документации в строгом соответствии с Описанием объекта закупки, а также гарантирует точность и надежность оказанных услуг.

Исполнитель гарантирует качество разработанной проектно-сметной документации и своевременное устранение недостатков.

В случае если в процессе строительно-монтажных работ будет выявлен факт отсутствия необходимых для строительства чертежей, неточностей или ошибок, Исполнитель за свой счет производит корректировку всех ранее выданных экземпляров на бумажном и электронном носителях.

Закладываемое оборудование установок АПС и СОУЭ должно иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года.

Закладываемое оборудование установок должно иметь срок эксплуатации не менее 10 лет при условии своевременного технического обслуживания.
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	Особые условия
	Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований в области охраны труда, экологической и пожарной опасности;

Исполнитель несет ответственность за коммерческие потери (убытки), понесенные Заказчиком по вине Исполнителя;

Исполнитель несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации;

В связи с оказанием услуг по проектированию, Исполнитель обязан привлекать для проведения Работ квалифицированный состав инженерно-технических работников, необходимые машины, механизмы, инструменты, в том числе специальные 
(при необходимости), входить в саморегулируемые организации (далее – СРО) в области строительства и проектирования, которые состоят в государственном реестре СРО.

- Наличие квалификационного аттестата на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с обязательным внесением в реестр аттестованных лиц, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2106 «О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию».


Примечание: 
При отмене или изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Вся документация должна быть оформлена на русском языке.

Участник должен иметь действующую лицензию на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и действующее удостоверение проектировщика. 
Исполнитель обязан выполнять работы должного качества с соблюдением требований обязательных к применению национальных стандартов и сводов правил, нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации и иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе: Исполнитель при выполнении работ обязан применять актуальные нормативные правовые акты в области проектирования и строительства в Российской Федерации.
Работы должны соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. 
Исполнитель обязан не передавать третьим лицам информацию, используемую для выполнения работ и сведения о характере выполняемых работ.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	«Государственный заказчик»

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН  России по Иркутской области
	«Исполнитель»



	___________________ С.В. Федькин
	___________________/________________-/


Приложение 2

к Государственному контракту

от «_____»  _______ 2026 г. № ______

Спецификация

	Наименование  услуг
	ОКПД2
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена за единицу, руб.
	Итого , руб.

	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре
	71.12.19.100
	усл. ед
	1
	
	


