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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставка тестовых аэрозолей для проверки дымовых извещателей
1. Наименование закупки: поставка тестовых аэрозолей для проверки дымовых извещателей (далее - товар).

2. Срок поставки товара: с даты заключения контракта по 30 октября 2026 года (включительно)

3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Москва вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, Кутузовский проезд, д. 5. Доставка товара осуществляется Поставщиком с обязательным оповещением за 1 (один) рабочий день до даты доставки товара. Время доставки товара по согласованию с Заказчиком. Поставка товара отдельными партиями не допускается.

4. Прочие требования:

4.1 Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. 

4.2 Качество товара должно соответствовать по качеству обязательным требованиям нормативов, санитарных правил, норм и условиям контракта, в том числе настоящего технического задания. 

4.3 Товар должен быть новым, не должен иметь дефектов, связанных с его упаковкой, материалами или работой по его изготовлению, в результате действия или упущения Поставщика и (или) Изготовителя (производителя).

4.4 Одновременно с товаром Поставщик предоставляет Заказчику счет, товарную накладную или УПД, а также копии сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.5 Дефектный (бракованный) товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

5. Срок годности на поставленный товар (в случае установления на него срока годности) должен составлять не менее 80% от срока годности указанного производителем на упаковке
        6. Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): в течении 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной (УПД)

        7. Наименование и технические характеристики товара.

	№ п/п
	Номер ОКПД2/  КТРУ
	Наименование товара в соответствии с КТРУ
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
	Ед. измер.
	Кол-во

	1. 
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	
	

	1
	20.59.59.900
	-
	Тестовый аэрозоль 
	Назначение 
	Проверка работоспособности дымовых пожарных извещателей (точечных, линейных, аспирационных, электроиндукционных)
	
	Описание товара в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»


	Штука
	    10

	
	
	
	
	Вид 
	Аэрозоль
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество тестов
	≥500 
	Штука
	
	
	

	
	
	
	
	Температура применения 
	– 5 °C до +50
	°C
	
	
	

	
	
	
	
	Горючий 
	Нет 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Токсичный
	Нет 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Дальность действия 
	≥4 и ≤5
	Метр
	
	
	

	
	
	
	
	Врем срабатывания на срабатывание дымовых извещателей
	≥5 и ≤8
	Секунда
	
	
	

	
	
	
	
	Упаковка 
	Баллон
	
	
	
	

	
	
	
	
	Объем 
	≥340 и ≤500
	Миллилитр 
	
	
	

	
	
	
	
	Вертикальное распыление 
	Да 
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