КОНТРАКТ № __________393/26
на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

ИКЗ 261540810018454080100100020000000244
	г. Новосибирск
	«__» ________ 2026 г.



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по инновационной деятельности, д.х.н. Гельфонда Николая Васильевича, действующего на основании доверенности от 18 ноября 2025 г. №27, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на основании _______ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона № 44-ФЗ) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
	1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить на условиях Контракта и в соответствии с требованиями Технического задания (приложение №1 к Контракту) работы по техническому обслуживанию (далее - ТО) автоматической установки пожарной сигнализации (далее - АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на объектах Заказчика, перечисленных в пункте 1.4 Контракта (далее – работы), а Заказчик обязуется принять, надлежащим образом выполненные работы и оплатить их.
1.2. Содержание работы, выполняемой по Контракту, требования к порядку и способом ее выполнения приведены в Техническом задании (приложение №1 к Контракту), которое является неотъемлемой частью Контракта.
	1.3. Наименование технических средств, входящих в АУПС и СОУЭ указан в Перечне технических средств АУПС и СОУЭ (приложение №2 к Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.4. Место выполнения работ: 
Здание главного корпуса - 3-этажное с подвалом, здание экспериментальных мастерских (вспомогательный корпус с гидрозалом), здание пристройки главного лабораторного корпуса - 4-этажное с подвалом, здание склада оборудования - 1-этажное с подвалом, здание склада химреактивов - 1-этажное с подвалом, здание лабораторного корпуса 2А - 2-этажное, здание лабораторного корпуса 2Б - 2-этажное, здание мехмастерских 2А, здание гаража ОС - 1-этажное, расположенные по адресу: 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 3. 
Помещение нежилое, общей площадью 2418,5 м2, расположенное по адресу: ул. Академика Будкера, 1.
1.5. Срок выполнения работ с 01.11.2026 г. по 31.10.2027 г, периодичность (этап) - ежемесячно.
1.6. Исполнитель заверяет Заказчика, что имеет право на выполнение работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности Исполнителем получена лицензии _________ № ____________ (__________) от ____ ______ 202_ г.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Цена работ за 1 (один) месяц, предусмотренных настоящим Контрактом, составляет ________ руб. (_________________________ ) рублей, в т.ч. НДС (или без НДС).
Цена Контракта составляет ______________ руб. (_______________ рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (или без НДС):
в 2026 году – ________ руб. (_________________________ ) рублей, в т.ч. НДС (или без НДС);
в 2027 году – ________ руб. (_________________________ ) рублей, в т.ч. НДС (или без НДС).
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.4. Контракта. 
2.3. Цена работ за 1 (один) месяц включает в себя затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе на материалы, а также сопутствующие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта. 
Неучтенные затраты Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
2.4. Оплата работ производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ на основании счета, выставленного Исполнителем и счет-фактуры (при наличии НДС).
2.5. Расчет производится Заказчиком в рублях РФ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
2.6. В Акте выполненных работ, счете, счет-фактуре (при наличии НДС) в обязательном порядке указывается номер и дата Контракта. В случае выявления Заказчиком в документах несоответствий требованиям Контракта, Заказчик вправе не производить оплату до момента предоставления Исполнителем документов, оформленных надлежащим образом.
2.7. Обязанность по оплате работ считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
2.8. Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания и внебюджетные средства.
3. Порядок выполнения и приемки работ.
3.1. Исполнитель выполняет работы в сроки, указанные в пункте 1.5 Контракта.
3.2. Работы выполняются Исполнителем своими силами, средствами, с использованием собственных материалов и оборудования, если их предоставление Заказчиком прямо не указано в Техническом задании (приложение №1 к Контракту). Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также использования материалов и оборудования, принадлежащих третьим лицам, без их согласия.
3.3. Исполнитель несет ответственность за работоспособность АУПС и СОУЭ и выполняет работы на объектах Заказчика, которые проводятся, в соответствии с требованиями Заказчика; техническими условиями; требованиями ГОСТ, Сводами правил (СП), нормативными правовыми документами, правовыми актами об охране труда и безопасности работ, действующих на территории Российской Федерации.
3.4. Если в ходе работ по ТО обнаружены неисправности не позволяющие поддерживать работоспособность АУПС и СОУЭ, Исполнитель составляет дефектный акт и локальный сметный расчет, которые направляет Заказчику с указанием неисправностей, а Заказчик на основании предоставленного дефектного акта и локального сметного расчета принимает решение об устранении неисправности, сроках и стоимости ремонта, на условиях отдельно заключенного договора.
3.5. Если в процессе эксплуатации систем АУПС и СОУЭ представители Заказчика самостоятельно обнаружили неисправности, они обязаны немедленно обратиться в диспетчерскую службу Исполнителя по телефону: ___________________
3.6. После поступления в диспетчерскую службу Исполнителя сообщения Исполнитель, в течение 24 (двадцати четырех) часов, должен направить своего представителя на объект Заказчика с целью уточнения характера неисправности и мер по ее ликвидации, либо, по возможности, выполнения ремонта на месте.
3.7. Результат выполненных работ должен быть пригоден для возможности обнаружения первичных признаков возгорания на ранней стадии развития пожара с идентификацией места его возникновения и индикацией на приемно-контрольном приборе в защищаемом здании, сооружении, включение СОУЭ, включение/отключение инженерных систем зданий, сооружений в соответствии с заданным алгоритмом работы.
[bookmark: _GoBack]3.8. По итогам выполнения работ и по окончании каждого из отчетных периодов Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет Заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра Акта выполненных работ, счет-фактуру (при наличии НДС) и счет на оплату. Под отчетным периодом понимается 1 (один) месяц. Заказчик осуществляет приемку работ в течение 7 (семи) рабочих дней после получения указанных документов и возвращает Исполнителю 1 (один) экземпляр подписанного Заказчиком Акта выполненных работ, либо направляет мотивированный отказ подписания Акта выполненных работ.
3.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ Стороны не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа составляют протокол, фиксирующий перечень замечаний и сроки их устранения. 
После устранения замечаний отчетные документы вновь предъявляются к сдаче Заказчику в порядке, установленном в пункте 3.8 Контракта.
3.10. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае если экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом проводится своими силами, подписание документа о приемке Заказчиком будет являться результатом экспертизы, осуществленной Заказчиком своими силами.
	3.11. Датой исполнения обязательств Исполнителя по Контракту считается дата утверждения Заказчиком Акта выполненных работ за отчетный период.
3.12. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, затрудняющих или препятствующих исполнению ими обязательств по Контракту. Соответствующее Сообщение должно быть направлено другой Стороне не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств, посредством электронной почты или факса.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Выполнить работы надлежащим образом в соответствии с условиями Контракта, Технического задания (приложение №1 к Контракту) и передать результат работы Заказчику.
4.1.2. Выполнить работу в соответствии с требованиями нормативных правовых документов действующих на территории РФ.
4.1.3. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение №1 к Контракту) и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.
4.1.4. Информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению работы или затрудняющих ее выполнение, возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения работы, иных обстоятельствах, которые могут повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Контракту. Соответствующее Сообщение должно быть направлено Заказчику не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств.
4.1.5. Устранять недостатки в работе и ее результате, на которые указано Заказчиком, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего требования, если иной срок не установлен Заказчиком.
4.1.6.	По итогам выполнения работы по Контракту представить Заказчику документы, указанные в пункте 3.8 Контракта.
4.1.7. При выполнении работ по Контракту нести ответственность за организацию работы по охране труда, за выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, за противопожарную безопасность.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые для исполнения Контракта.
4.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения работы в порядке, установленном Контрактом.
4.2.3. Не приступать к выполнению работы или приостановить начатую работу в случаях, когда Заказчиком не предоставлены имущество и/или документы, которые должны быть предоставлены Заказчиком по условиям Контракта. Исполнитель обязан незамедлительно в письменной форме сообщить Заказчику о необходимости их предоставления.
4.2.4. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения работы в части, не урегулированной Техническим заданием (приложение №1 к Контракту).
4.2.5. Требовать от Заказчика оплаты за надлежащим образом выполненную и принятую работу в порядке, установленном разделом 2 Контракта.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Назначить уполномоченного представителя, который своевременно предоставляет Исполнителю информацию необходимую для исполнения обязательства по Контракту.
4.3.2. В срок и в порядке, установленных разделом 3 Контракта, осуществить приемку результатов выполненных работ по Контракту.
4.3.3. Оплатить надлежащим образом выполненную и принятую работу в порядке, установленном Контрактом.
4.3.4. В период выполнения работ по ТО, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов принимать необходимые меры по защите объектов от пожаров.
4.3.5. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В любое время до сдачи ему результата работы проверять ход и качество работы, в том числе запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполнения работы.
4.4.2.	Привлекать независимых экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемой работы требованиям, установленным Контрактом.
4.4.3.	Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.
4.4.4. Отказаться от оплаты работы, в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом.
4.4.5. Требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок, если работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий Контракта.
4.4.6. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.5. Стороны также имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5. Качество выполняемой работы
5.1. Качество выполняемой работы в соответствии с условиями Контракта, ТУ, ГОСТ, СП и иными действующими стандартами.
Если после приемки выполненных работ будет установлено, что она выполнена некачественно, в том числе с недостатками, которые делают не пригодным для использования результат работы, Заказчик обязан письменно сообщить о выявленных недостатках Исполнителю и вправе на свой выбор и в зависимости от характера недостатков выполненной работы потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в согласованный Сторонами срок;
- соразмерного уменьшения цены работы;
- устранить недостатки самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 
В последнем случае Исполнитель обязуется возместить документально подтвержденные расходы Заказчика на устранение недостатков в течение 10 (десяти) календарных дней после получения счета Заказчика на их оплату.
В случае некачественного выполнения работ Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения обязательства убытков. 
Если недостатки выполненной работы являются неустранимыми или существенными, Заказчик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.

6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение или надлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Начисление неустоек производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25.11 2013 г. № 1063 ».  
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных. 
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.4. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель платит штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 10 процентов цены Контракта, что составляет ____________________ рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000,00 рублей.
6.5. Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе проведения работ по вине Исполнителя.
6.6. Стороны не несут имущественной ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: пандемия, стихийные бедствия, военные действия любого характера, забастовки, правительственные постановления, распоряжения государственных органов, виновные действия третьих лиц, подтвержденные соответствующими правоохранительными органами. О наступлении подобных обстоятельств стороны уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) дней, при этом пострадавшая сторона вправе требовать документальных подтверждений. Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Контракта, обстоятельствами непреодолимой силой не являются.
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение и ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7. Прочие условия.
7.1. Все дополнения и приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и подписываются обеими сторонами. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон и направляется в письменной форме по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала.
7.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.10.2027 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения принятых обязательств.
7.3. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта, стороны обязуются решать путем взаимных переговоров. В случае не достижения согласия по настоящему Контракту стороны решают разногласия в установленном законом РФ порядке через Арбитражный суд г. Новосибирска, в порядке, установленном законом РФ. Претензия должна быть рассмотрена Стороной, получившей её, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента её получения.
7.4. Стороны вправе внести изменения в Контракт на основании ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.5. Расторжение Контракта допускается в соответствии с гражданским законодательством по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта.
7.6. Об изменении своего адреса местонахождения, наименований, а также изменений платежных (банковских) реквизитов Сторона обязана уведомить другую Сторону письменно в 3-дневный срок.
7.7. Контактными данными Сторон по настоящему Контракту являются:
- со стороны Заказчика: адрес e-mail: заместитель директора по общим вопросам, адрес e-mail: kolchik@niic.nsc.ru; тел. +7 (913) 375-02-75;
- со стороны Исполнителя: адрес e-mail: ______________; тел.+________________________.
Стороны признают обязательную силу за перепиской по указанным в настоящем пункте Контракта адресам e-mail и пересылаемыми посредством нее документами (содержимое электронных писем включая, но не ограничиваясь: письма, заявления, уведомления, претензии, Контракт, приложения и соглашения к нему, иная без исключения деловая корреспонденция). Документы при этом считаются исходящими от уполномоченных представителей Сторон, надлежаще доставленными адресату и обязательными им для исполнения. Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт направления/обмена Сторонами документами.
Стороны настоящим подтверждают, что:
- документы за подписью уполномоченных лиц одной из Сторон, переданные по факсу и/или посредством электронной почты, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве доказательств в суде;
- информация об адресах и контактах Сторон, указанная в разделе 10 Контракта, является достоверной и вся направляемая по ним корреспонденция/информация/документация считается надлежаще врученной адресату. 
Стороны обязуются немедленно сообщать друг другу:
- обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам;
- об изменении адресов и реквизитов Сторон. 
В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной настоящего Контракта, с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.
7.8. Документооборот в рамках настоящего Контракта может осуществляться, в том числе путем обмена электронными документами, подписанными квалифицированной электронной подписью и направленными через оператора, обеспечивающего обмен электронными документами по телекоммуникационным каналам связи. Подписанные в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи» квалифицированной электронной подписью документы признаются Сторонами полноценными юридическими документами, равнозначными аналогичным подписанным собственноручно документам на бумажном носителе, с проставлением печати (если применимо), принимаются к исполнению и порождают для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при соблюдении порядка обмена документами в электронном виде, установленного законодательством. При направлении документов в электронном виде, подписанных квалифицированной электронной подписью, обмен оригиналами документов не требуется.
7.9. Подписывая настоящий Контракт Исполнитель подтверждает свое соответствие требованиям п.1, 3-5, 7-11 ч.1. ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ и отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9. Приложения
9.1.	К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – Перечень технических средств АУПС и СОУЭ.

10. Платежные реквизиты, адреса и подписи сторон
	
ЗАКАЗЧИК
	
ИСПОЛНИТЕЛЬ


	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук (ИНХ СО РАН)

	

	630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 3
Телефон: +7-383-330-81-42
отдела закупок +7-383-330-75-43, 316-58-46;
бухгалтерия +7-383-316-53-47;
Факс: +7-383-330-94-89
E-mail: niic@niic.nsc.ru
ЭДО ид. 2BE0d053bdaf02111e281e7005056917125
ИНН 5408100184, КПП 540801001
УФК по Новосибирской области (ИНХ СО РАН л/c 20516Ц21450) 
ОКЦ № 1 Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск 
БИК ТОФК 015004950
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 40102810445370000043
Номер казначейского счета 03214643000000015100

	Адрес:
ИНН	
КПП	
ОГРН	
ОКПО	
Банк 
БИК
к/с 
р/с 
E-mail:	
Телефон: (__) _____________


	Заместитель директора по инновационной 
деятельности ИНХ СО РАН, д.х.н.
Гельфонд Николай Васильевич 

_________________________                                                    
                           (М.П.)                
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Приложение № 1 
к Контракту №______________________/26
от «___» ________ 2026 г. 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Общая информация об объекте закупки:
1.1. Объект закупки: Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
1.2. ОКПД2 80.20.10.000 
2. Стандарт выполнения работ:
2.1. Исполнитель выполняет работы по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АУПС и СОУЭ) (далее – работы) в соответствии с приложением № 2 к Контракту «Перечень технических средств АУПС и СОУЭ», в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 5 настоящего Технического задания.

2.2. На выполняемые работы по техническому обслуживанию АУПС и СОУЭ Исполнитель, должен иметь лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ (в редакции от 04.08.2026) «О лицензировании отдельных видов деятельности», а именно деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с составом работ, позволяющим производить полный комплекс работ согласно Техническому заданию, согласно Постановлению Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 13.07.2026) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:
· монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
· монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
2.3. Целью технического обслуживания АУПС и СОУЭ является обеспечение возможности обнаружения первичных признаков возгорания на ранней стадии развития пожара с идентификацией места его возникновения, индикацией на приемно-контрольном приборе в защищаемом здании, сооружении, включение СОУЭ, включение/отключение инженерных систем зданий, сооружений в соответствии с заданным алгоритмом работы. Обеспечение подачи в защищаемых помещениях световых, звуковых, речевых сигналов в течение времени, необходимого для эвакуации людей.

2.4. Техническое обслуживание систем АУПС и СОУЭ включает в себя:
• работы по техническому обслуживанию должны проводиться в сроки, установленные графиком проведения технического обслуживания, согласованным с Заказчиком;
• строгое соблюдение периодичности и объема работ, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;
• регулярное и своевременное ведение документации, связанной с проведением технического обслуживания систем, предусмотренной нормативными документами на техническое обслуживание систем;
• применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний, инструментов, принадлежностей, запасных частей и материалов (в том числе расходных), соответствующих требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;
• осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;
• осуществление периодической проверки (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;
•проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;
•ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
• проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов технического обслуживания систем;
• заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;
• своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или технического обслуживания систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, производится с целью восстановления работоспособного состояния технических средств в процессе эксплуатации, по результатам контроля технического состояния, проводимого при техническом обслуживании или в результате отказа технических средств;
• проведение технического обслуживания в полном объеме, предусмотренном регламентом, в установленные сроки;
• устранение неисправностей по обращению Заказчика;
• обеспечение Заказчика информацией о состоянии систем АУПС и СОУЭ о возможностях обновления и усовершенствования систем, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации систем;
• консультации и оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного оборудования;
• проведение инструктажей, составление инструкций по пользованию системами АУПС и СОУЭ для дежурного персонала Заказчика.

2.5. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить уполномоченного представителя, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации уполномоченного представителя Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 1(одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

Исполнитель не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала выполнения работ для каждого объекта Заказчика, предоставляет следующие документы:
- список ответственных лиц за взаимодействие по обмену информацией с Заказчиком;
- список работников, привлеченных к выполнению работ на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, для осуществления допуска данных лиц на объекты Заказчика;
- копии выписок о прохождении работником инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда;
- заверенную копию приказа о назначении лица, ответственного за охрану труда;
-заверенную копию приказа о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность;
- копии документов, подтверждающих квалификацию работников с учетом требований актов, указанных в пунктах 5.28, 5.18, 5.22, 5.23 настоящего Технического задания.
- акты технического освидетельствования оборудования объекта;
- «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты»;
- «Журнал учета и выполнения заявок». Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика;
- список номеров телефонов дежурной службы Исполнителя.

2.6. Количество работников, закрепленных за объектом, должно соответствовать объему и видам выполняемых работ на данном объекте в соответствии с планируемыми мероприятиями.

3. Состав работ:
3.1. Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта обязан провести обследование систем АУПС и СОУЭ на предмет работоспособности и соответствия нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности и нормативным документам по пожарной безопасности.
Исполнитель должен отразить выявленные нарушения и несоответствия в акте о техническом состоянии систем АУПС и СОУЭ Заказчика в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 59638-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст) и «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 792-ст) с указанием количества и работоспособности установленного оборудования в соответствии с приложением № 2 к Контракту «Перечень технических средств АУПС и СОУЭ».

3.2 Исполнитель обязан принять на техническое обслуживание системы АУПС и СОУЭ в том состоянии, в котором они находятся на момент заключения Контракта.

3.3. Техническое обслуживание системы АУПС и СОУЭ должно осуществляться на плановой основе, и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение технического обслуживания системы, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур технического обслуживания систем, а также процедур технического обслуживания (поддержки) программного обеспечения системы. Техническое обслуживание системы АУПС и СОУЭ проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения Регламента (Таблица № 1).

Регламент проведения работ по техническому обслуживанию систем АУПС и СОУЭ.
Таблица №1
	№ п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	1. 
	Подготовка и оформление текущей документации по ТО системы:
- журнал регистрации работ по ТО;
- график проведения ТО системы.
	Ежемесячно 

	1. 
	Внешний осмотр составных частей АУПС и СОУЭ (приёмно-контрольных панелей, аккумуляторов, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений и т.д. 
	Ежемесячно и по необходимости

	1. 
	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приёмно-контрольных приборах.
	Ежемесячно и по необходимости

	1. 
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно. 
	Ежемесячно и по необходимости

	1. 
	Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно-контрольных панелей, извещателей (в т.ч автономных), оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.). 
	Ежемесячно и по необходимости

	1. 
	Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной батареи. 
	Ежемесячно и по необходимости

	1. 
	Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового и светового оповещения, проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования их корректировка (при необходимости).
	Ежеквартально и по необходимости

	1. 
	Проверка электрических параметров аппаратуры. 
	Ежемесячно и по необходимости

	1. 
	Проверка работоспособности систем АУПС и СОУЭ.
	Ежемесячно и по необходимости

	1. 
	Проверка надежности подключения шин заземления, измерение переходного сопротивления.
	Ежемесячно и по необходимости

	1. 
	Удаление загрязнений на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т. п.
	Ежемесячно и по необходимости

	1. 
	Проверка соответствия продолжительности работы оборудования, питающейся от автономных источников питания, нормативным требованиям, при обнаружении.
	Раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости

	1. 
	Чистка дымовых и комбинированных (с дымовыми сенсорами) извещателей в соответствии с инструкциями изготовителей.
	1 раз в 6 месяцев или по необходимости

	1. 
	Регулировка чувствительности извещателей 
	Раз в год, в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости

	1. 
	Полнофункциональная проверка системы.
	Ежеквартально в первый месяц действия договора технического обслуживания и по необходимости

	1. 
	Профилактические работы
	При необходимости

	1. 
	Устранение неисправностей на объекте 
	При необходимости

	1. 
	Временное отключение каких-либо узлов, элементов
	При необходимости



3.4. Основанием для производства работ при проведении ТО АУПС и СОУЭ вне согласованного графика технического обслуживания, служит заявка Заказчика, путем звонка по дежурному телефону Исполнителя. Исполнитель обязан принять заявку и обеспечить прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более 24 (двадцати четырех) часов с момента извещения для устранения возникшей неисправности, с сообщением Заказчику о времени прибытия.

4. Требования к безопасности работ:
4.1. Работы должны выполняться Исполнителем в соответствии с требованиями обеспечения пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, гигиеническими нормативами, санитарными правилами и нормами, и иными актами, регламентирующими порядок и технологию оказания услуг, а также с требованиями об охране окружающей среды и уровне шума в соответствии с требованием актов, указанных в пунктах 5.2, 5.6, 5.7, 5.10, 5.28, 5.22, 5.23, 5.29 настоящего Технического задания.

4.2. Заказчик проводит вводный инструктаж работников Исполнителя по технике безопасности, знакомит с правилами внутреннего распорядка во время выполнения работ.

4.3. При выполнении работ Исполнитель несет ответственность за организацию работы по охране труда, за выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, за противопожарную безопасность.
4.3.1. Обязанности Исполнителя по организации работы по охране труда.
Исполнитель обязан обеспечить:
- безопасность работников, подчинённых Исполнителю (далее – работники) при выполнении работ по ТО АУПС и СОУЭ Заказчика;
-соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучения, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности), медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров;
- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и средствах индивидуальной защиты;
- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
- расследование в установленном Правительством РФ порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда.

4.4. Работы должны производиться в течение рабочего дня Заказчика с 09:00 до 18:00

4.5. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе работников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью, представлять угрозу возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций. При выполнении работ Исполнитель обеспечивает соблюдение своими работниками правил действующего внутреннего распорядка, требований пропускного и внутреобъектового режимов, внутренних положений и инструкций объекта Заказчика. Исполнитель должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком. Работы, которые могут привести к срыву рабочего процесса должны проводиться в нерабочее время. Заказчик (при необходимости) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта передает Исполнителю копии внутренних приказов, инструкций, положений и других документов, необходимых для выполнения работ.

4.6. Работы по техническому обслуживанию должны производиться только в отведенной зоне, с использованием необходимого количества технических средств и механизмов, для обеспечения минимального наличия шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания выполнения мероприятий в рамках выполнения работ Исполнителем производится уборка рабочей зоны, мусора и иных материалов.

5. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
5.1 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 N 40 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».
5.2 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
5.3 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
5.4 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
5.5 Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".
5.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
5.7 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
5.8 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
5.9 Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".
5.10 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
5.11 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2020 N 3646-р "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
5.12 "ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации.
Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 22.05.1995 N 256).
5.13 "ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Государственный стандарт Российской Федерации.
Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.12.1999 N 561-ст).
5.14 Приказ МЧС России от 26.02.2026 г. N 133 "Об утверждении свода правил СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".
5.15 Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".
5.16 "СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"
(утв. Приказом МЧС России от 31.07.2020 N 582).
5.17 "ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1140-ст).
5.18 "ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010 N 768-ст).
5.19 "ГОСТ Р 53325-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2012 N 1028-ст).
5.20 "ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования" (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 N 1391-ст).
5.21 Приказ МЧС России от 29.12.2025 N 1263 "Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности".
5.22 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".
5.23 Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".
5.24 "ГОСТ Р 50777-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.11.2014 N 1525-ст).
5.25 "ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст).
5.26 "ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 792-ст).
5.27 Приказ МЧС России от 16.12.2024 N 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".
5.28 Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".
5.29 Постановление Госстандарта СССР от 10.09.1975 № 2368 "ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности".

	Заместитель директора по инновационной 
деятельности ИНХ СО РАН, д.х.н.
Гельфонд Николай Васильевич

_________________________                                                    
                           (М.П.)                
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Перечень технических средств АУПС и СОУЭ

1. Технические средства АУПС и СОУЭ здания главного корпуса – 3 –этажное с подвалом
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка оборудования
	Завод изготовитель
	Единица измерения
	Коли-чество

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
АЦДР.426469.012РЭ
	НВП «Болид»
	Шт.
	5

	2
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ
	НВП «Болид»
	Шт.
	22

	3
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	С2000-М
АЦДР.426469.027
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	4
	Блок сигнально-пусковой адресный версия 1.01
	С2000-СП2
АЦДР.425412.004
	НВП «Болид»
	Шт.
	7

	5
	Выключатель автоматический
	ВА 47-29 2Р 1А «С»
ГОСТ Р 50345-99
	ИЭК
	Шт.
	5

	6
	Резервированный источник питания 12В, 5А
	ИВЭПР 12/5
	ООО «КБ Пожарной автоматики»
	Шт.
	5

	7
	Аккумулятор 
	12А/ч
	
	Шт.
	6

	8
	Аккумулятор 
	7.0А/ч
	
	Шт.
	2

	9
	Аккумулятор 
	4.5А/ч
	
	Шт.
	2

	10
	Извещатель адресный магнитоконтактный для металлических дверей
	С2000-СМК
	НВП «Болид
	Шт.
	5

	11
	Извещатель пожарный ручной адресный
	ИП513-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	НВП «Болид»
	Шт.
	22

	12
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговой
	ИП212-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	НВП «Болид»
	Шт.
	359

	13
	Устройство коммутационное 12В, коммутируемый, ток 10А на два канала переключения
	УК-ВК/02
АЦДР.425412.002
	НВП «Болид»
	Шт.
	5

	14
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма
	НБО 12-01
	
	Шт.
	52

	15
	Световое табло «Стрелка вправо» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма
	НБО 12-01
	
	Шт.
	1

	16
	Световое табло «Стрелка влево» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма
	НБО 12-01
	
	Шт.
	2

	17
	Световое табло «Стрелка вправо и влево» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма
	НБО 12-01
	
	Шт.
	2

	18
	Сирена (исп. Колибри), 12В, 40мА, 105дБ
	ПКИ-1
	
	Шт.
	72

	19
	Коробка коммутационная, 4 контакта, на защелке
	КК-8
ТУ25-0953.001-96
	
	Шт.
	300

	20
	Кабель–канал одноканальный 15х10, 2м
	
	
	Шт.
	110

	21
	Кабель–канал одноканальный 25х16, 2м
	
	
	Шт.
	30

	22
	Полоса монтажная
	К106У2
	НЗТА
	Шт.
	2

	23
	Ящик навесной металлический навесной 640х380х170
	
	
	Шт.
	5

	24
	Зажимы контактные винтовые на 12 секций
	ЗВИ3
	ИЭК
	Шт. 
	35

	25
	Коробка распаячная диам. 60мм с крышкой
	ТУСО
	ИЭК
	Шт. 
	100

	26
	Труба электросварная 18х1.4
	ГОСТ 10704-91
Д ГОСТ 10705-80
	
	м.
	12

	27
	Металлокорд 1.2-22 л15
	ГОСТ 14311-85
	
	м.
	1730

	28
	Металлорукав 
	РЗ-ЦХ 12
ТУ 4883-001-1201686802002
	
	м.
	910

	29
	Кабель силовой с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке
	ВВГнг3х1.5
ТУ16.К01-37-2001
	«Камкабель»
	м.
	935

	30
	Кабель экранированный витая пара
	КВПЭфВП 2х2х0.52
	
	м.
	2270




1.1. Технические средства АУПС и СОУЭ пристройка литера А2 (Павильон ПХ 360) здания главного корпуса – 3 –этажное с подвалом
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка оборудования
	Завод изготовитель
	Единица измерения
	Коли-чество

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
АЦДР.426469.012РЭ
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	2
	Блок контрольно-пусковой
	«С2000-КПБ»
Версия 1.07
АЦДР.425412.003РЭ
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	3
	Извещатель пожарный ручной адресный
	ИП513-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	НВП «Болид
	Шт. 
	3

	4
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый
	ИП212-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	НВП «Болид
	Шт. 
	27

	5
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма
	НБО 12-01
	Россия 
	Шт.
	6

	6
	Сирена (исп. Колибри), 12В, 40мА, 105дБ
	ПКИ-1
	Россия
	Шт.
	4

	7
	Устройство коммутационное на два канала переключения
	УК-ВК/02
	НВП «Болид»
	Шт. 
	1

	8
	Коробка карболитная
	КЭМ-1-10-3
	Россия
	Шт. 
	50

	9
	Зажимы контактные винтовые на 12 секций
	ЗВИ-3
	ИЭК
	Шт. 
	17

	10
	Диод 
	IN4002
	Россия 
	Шт. 
	2

	11
	Диод 
	КД280 А (IN5400)
АДБК.432.120.528ТУ
	
	Шт. 
	4

	12
	Металлокорд 1.2-22 л15
	ГОСТ14311-85
	Россия 
	м.
	70

	13
	Кабель–канал одноканальный 15х10
	
	г. Бийск
	м.
	40

	14
	Труба 20х2.5
	ГОСТ10704-91
	Россия 
	м.
	1

	31
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 2х2х0.5
ТУ 16.К99-036-2007
	НПП «Спецкабель»
	м.
	360

	32
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 1х2х0.75
ТУ 16.К99-036-2007
	НПП «Спецкабель»
	м.
	10



2. Технические средства АУПС и СОУЭ здание пристройки главного лабораторного корпуса – 4 –этажное с подвалом
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка оборудования
	Завод изготовитель
	Единица измерения
	Коли-чество

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
АЦДР.426469.012РЭ
	НВП «Болид»
	Шт.
	4

	2
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ
	НВП «Болид»
	Шт.
	13

	3
	Блок сигнально-пусковой адресный версия 1.30 исп.01
	С2000-СП1
АЦДР.425412.001ЭТ
	НВП «Болид»
	Шт.
	3

	4
	Блок сигнально-пусковой адресный версия 1.01
	С2000-СП2
АЦДР.425412.004
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	5
	Адресный расширитель версия 1.07
	С2000-АР2
АЦДР.426461.002ЭТ
	НВП «Болид»
	Шт.
	3

	6
	Выключатель автоматический
	ВА 47-29 2Р 1А «С»
ГОСТ Р 50345-99
	ИЭК
	Шт.
	4

	7
	Резервированный источник питания 12В, 5А
	ИВЭПР 12/5
	ООО «КБ Пожарной автоматики»
	Шт.
	4

	8
	Аккумулятор 
	12А/ч
	
	Шт.
	8

	9
	Извещатель пожарный дымовой линейный в том числе:
	ИПДЛ-Д-II-/4Р
Ав.087.215РЭ
	
	Компл. 
	6

	10
	Блок излучателя
	БИ
Ав.087.215.010
	
	Шт. 
	6

	11
	Блок приемника
	БП
Ав.087.215.020
	
	Шт. 
	6

	12
	Кронштейн 
	Ав.087.215.015
	
	Шт. 
	6

	13
	Извещатель адресный магнитоконтактный для металлических дверей
	С2000-СМК

	НВП «Болид
	Шт.
	4

	14
	Извещатель пожарный ручной адресный
	ИП513-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	НВП «Болид»
	Шт.
	13

	15
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговой
	ИП212-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	НВП «Болид»
	Шт.
	305

	16
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма
	НБО 12-01
	
	Шт.
	57

	17
	Сирена (исп. Колибри), 12В, 40мА, 105дБ
	ПКИ-1
	
	Шт.
	62

	18
	Коробка карболитная
	КЭМ-1-10-3
	
	Шт. 
	305

	19
	Зажимы контактные винтовые на 12 секций
	ЗВИ-3
	ИЭК
	Шт. 
	100

	20
	Кабель–канал одноканальный 15х10, 2м
	
	
	Шт.
	100

	21
	Полоса монтажная
	К106У2
	НЗТА
	Шт.
	25

	22
	Щит с монтажной панелью 
	ЩМП-2
	ИЭК
	Шт. 
	4

	23
	Резистор 
Компл. С2000 - АР2
	С»-33Н-0.25-8.2кОм+/-5%
	
	Шт.
	6

	24
	Резистор 
	С»-33Н-0.25-20кОм+/-5%
	
	Шт.
	

	25
	Труба электросварная 25х1.8
	ГОСТ 10704-91
Д ГОСТ 10705-80
	
	м.
	12

	26
	Труба электросварная 40х2.5
	ГОСТ 10704-91
Д ГОСТ 10705-80
	
	м.
	12

	27
	Металлокорд 1.2-22 л15
	ГОСТ 14311-85
	
	м.
	1345

	28
	Кабель силовой с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке огнестойкий
	ВВГнг- FRLS 3х1.5
	
	м.
	28

	29
	Кабель силовой с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке огнестойкий
	ВВГнг- FRLS 2х1.5
	
	м.
	290

	30
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 2х2х0.75
	
	м.
	1830

	31
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 1х2х0.75
	
	м.
	12

	32
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 2х2х1.5
	
	м.
	645



3. Технические средства АУПС и СОУЭ здание экспериментальных мастерских (вспомогательный корпус с гидрозалом). Вентиляционная камера – 2 –этажное с подвалом.
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка оборудования
	Завод изготовитель
	Единица измерения
	Коли-чество

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
АЦДР.426469.012РЭ
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	2
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ
	НВП «Болид»
	Шт.
	3

	3
	Блок сигнально-пусковой адресный версия 1.30 исп.01
	С2000-СП1
АЦДР.425412.001ЭТ
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	4
	Блок сигнально-пусковой адресный версия 1.01
	С2000-СП2
АЦДР.425412.004
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	5
	Адресный расширитель версия 1.07
	С2000-АР2
АЦДР.426461.002ЭТ
	НВП «Болид»
	Шт.
	3

	6
	Выключатель автоматический
	ВА 47-29 2Р 1А «С»
ГОСТ Р 50345-99
	ИЭК
	Шт.
	1

	7
	Резервированный источник питания 12В, 5А
	ИВЭПР 12/5
	ООО «КБ Пожарной автоматики»
	Шт.
	1

	8
	Аккумулятор 
	17А/ч
	
	Шт.
	1

	9
	Извещатель пожарный дымовой линейный в том числе:
	ИПДЛ-Д-II-/4Р
Ав.087.215РЭ
	
	Компл. 
	2

	10
	Блок излучателя
	БИ
Ав.087.215.010
	
	Шт. 
	2

	11
	Блок приемника
	БП
Ав.087.215.020
	
	Шт. 
	2

	12
	Кронштейн 
	Ав.087.215.015
	
	Шт. 
	4

	13
	Извещатель адресный магнитоконтактный для металлических дверей
	С2000-СМК

	НВП «Болид
	Шт.
	1

	14
	Извещатель пожарный тепловой с температурным реле с посеребреннвми контактами, со светодиодным индикатором
	ИП5103-3-А2-1М иср.2
ТУ 4371-020-00226827-97
	ЗАО ПО «Спецавтоматика» г. Бийск
	Шт.
	78

	15
	Извещатель пожарный ручной (уличное исполнение)
	ИП513/3 исп.02
	
	Шт.
	1

	16
	Извещатель пожарный ручной адресный
	ИП513-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	НВП «Болид
	Шт. 
	5

	17
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый
	ИП212-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	НВП «Болид
	Шт. 
	83

	18
	Оповещатель пожарный световой, 12В, IP65, с надпьсью «ВЫХОД»
	ТС-2
СВТ 1048.51.112
	СВИТ
г. Гатчина
	Шт. 
	1

	19
	Оповещатель пожарный световой, 12В, IP65, с надпьсью «ВЫХОД»
	ТС-2
СВТ 1048.51.112
	СВИТ
г. Гатчина
	Шт. 
	1

	20
	Оповещатель пожарный световой, 12В, IP65, с надпьсью «ВЫХОД»
	ТС-2
СВТ 1048.51.112
	СВИТ
г. Гатчина
	Шт. 
	2

	21
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма
	НБО 12-01
	
	Шт.
	11

	22
	Световое табло «ВЫХОД     » без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма
	НБО 12-01
	
	Шт.
	1

	23
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма
	НБО 12-01
	
	Шт.
	1

	24
	Сирена (исп. Колибри), 12В, 40мА, 105дБ
	ПКИ-1
	
	Шт.
	23

	25
	Оповещатель звуковой, 12В, 130дБ (уличное исполнение)
	«Свирель-2» исп.01
	
	Шт. 
	1

	26
	Коробка карболитная
	КЭМ-1-10-3
	
	Шт. 
	136

	27
	Зажимы контактные винтовые на 12 секций
	ЗВИ-3
	ИЭК
	Шт. 
	19

	28
	Кабель–канал одноканальный 15х10
	
	
	м.
	176

	29
	Щит с монтажной панелью 
	ЩМП-2
	ИЭК
	Шт. 
	1

	30
	Резистор 
	С2-33Н-0.25-8.2кОм+/-5%
	
	Шт.
	2

	31
	Резистор 
	С2-33Н-0.25-4.7кОм+/-5%
	
	Шт.
	2

	32
	Резистор 
	С2-33Н-0.25-20кОм+/-5%
	
	Шт.
	78

	33
	Резистор 
	С2-33Н-0.25-20кОм+/-5%
	
	Шт.
	2

	34
	Бокс под аккумулятор 2х17 А/ч
	
	НВП «Болид»
	Шт. 
	1

	35
	Труба электросварная 25х2.8
	ГОСТ 10704-91
Д ГОСТ 10705-80
	
	м.
	26

	36
	Металлокорд 1.2-22 л15
	ГОСТ 14311-85
	
	м.
	520

	37
	Кабель силовой с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке огнестойкий
	ВВГнг- FRLS 3х1.5
	
	м.
	5

	38
	Кабель силовой с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке огнестойкий
	ВВГнг- FRLS 2х1.5
	
	м.
	97

	39
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 2х2х0.75
	
	м.
	830

	40
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 1х2х0.5
	
	м.
	200



4. Технические средства АУПС и СОУЭ здание склада оборудования – 1 – этажное с подвалом.
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка оборудования
	Завод изготовитель
	Единица измерения
	Коли-чество

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
АЦДР.426469.012РЭ
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	2
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ
	НВП «Болид»
	Шт.
	2

	3
	Блок сигнально-пусковой адресный версия 1.01
	С2000-СП2
АЦДР.425412.003РЭ
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	4
	Выключатель автоматический
	ВА 47-29 2Р 1А «С»
ГОСТ Р 50345-99
	ИЭК
	Шт.
	4

	5
	Резервированный источник питания 12В, 5А
	ИВЭПР 12/5
	
	Шт.
	1

	6
	Аккумулятор 
	12А/ч
	
	Шт.
	1

	7
	Извещатель пожарный ручной адресный
	ИП513-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	НВП «Болид»
	Шт.
	10

	8
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговой
	ИП212-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	ИП513-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	Шт.
	23

	9
	Извещатель адресный магнитоконтактный для металлических дверей
	С2000-СМК

	НВП «Болид
	Шт.
	1

	10
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма
	НБО 12-01
	
	Шт.
	10

	11
	Сирена (исп. Колибри), 12В, 40мА, 105дБ
	ПКИ-1
	
	Шт.
	4

	12
	Коробка карболитовая
	КЭМ-1-10-3
	
	Шт. 
	20

	13
	Зажимы контактные винтовые на 12 секций
	ЗВИ3
	ИЭК
	Шт. 
	31

	14
	Щит с монтажной панелью
	ЩМП-2
	ИЭК
	Шт. 
	1

	15
	Резистор 
Компл. С2000-АР2
	С2-33Н-0.25-8.2кОМ+/-5%
	
	Шт.  
	2

	16
	Резистор 
	С2-33Н-0.25-20кОМ+/-5%
	
	Шт.  
	2

	17
	Кабель связи
	КСПВ 4х0.5
	
	м.
	300

	18
	Кабель силовой с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке огнестойкий
	ВВГнг-FRLS 2х1.5

	
	м.
	10

	19
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 2х2х0.75
	
	м.
	150

	20
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 1х2х0.75
	
	м.
	80



5. Технические средства АУПС и СОУЭ здание склада химреактивов – 1 – этажное.
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка оборудования
	Завод изготовитель
	Единица измерения
	Коли-чество

	1
	Прибор приемно-контрольный
	«Сигнал-10» вер.1.00
АЦДР.425513.010РЭ
	НВП «Болид» 
	Шт.  
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	«ИП212-38»
	Научно-производст. Центр электронной техники
	Шт. 
	10

	3
	Извещатель пожарный тепловой с оптическим индикатором, IP55 , 
t -50C +60 C. t сраб от 64С до 72С
	«ИП 114-5-А3»
	«Спецавтоматика»
г. Бердск
	Шт. 
	2

	4
	Извещатель пожарный ручной, IP44
	«ИПР-3СУ»
ТУ 4371.020-00226827-97
	ЗАО «Светлана - оптоэлектроника»
	Шт. 
	1

	5
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный, IP65
	«ЕхИП535-23 рис.4(8.2кОм)», IP655 ТУ 4371-091-12150638-2002
	ООО «ЭТАЛОРОС»
	Шт.
	5

	6
	Извещатель пожарный пламени. IP66. 1 ExdIICT6/T5 с одним кабельным вводом в комплекте на 1 комплект:
	ИП 329-5В «АМЕТИСТ» Р1 ТУ 4371-003-10848582-00
	СПКБ «Квазар»
	компл
	10

	6.1
	Поворотное устройство
	PVBH-2
	
	
	1

	6.2
	Ввод кабельный
	FL1 V20х1.5
	
	
	1

	6.3
	Переходник с М32х1.5 на М20х1.5
	RE21G
	
	
	1

	6.4
	Заглушка М32х1.5
	
	
	
	1

	7
	Извещатель пожарный пламени. IP66. 1 ExdIICT6/T5 с одним кабельным вводом в комплекте на 1 комплект:
	ИП 329-5В «АМЕТИСТ» Р1 ТУ 4371-003-10848582-00
	СПКБ «Квазар»
	компл
	6

	7.1
	Поворотное устройство
	PVBH-2
	
	Шт. 
	2

	7.2
	Ввод кабельный
	FL1 V20х1.5
	
	Шт.
	2

	7.3
	Переходник с М32х1.5 на М20х1.5
	RE21G
	
	Шт.
	2

	7.4
	Заглушка М32х1.5
	
	
	Шт. 
	2

	8
	Блок резервного питания 12В-3А-12 Ач
	«РИП-12 12В-3А-17 исп.01»
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	9
	Аккумулятор, 12В, 17 Ач
	
	Россия 
	Шт. 
	1

	10
	Блок контрольно-пусковой, 12В
	«С2000-КПБ» версия 1.09 АЦДР.425412.003 РЭ
	НВП «Болид»
	Шт.
	2

	11
	Устройство коммутационное два канала на переключение 12В
	«УК-ВК/02»
АЦДР.425412.002-02
	НВП «Болид»
	Шт.
	2

	12
	Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное взрывозащищенное с видом защиты «Искробезопасная цепь» в комплекте
	УПКОП 135-1-1 версия 5
ТУ 4372-023-00226827-97
	ЗАО ПО «Спецавтоматика»
 г. Бийск
	Компл.
	1

	12.1
	Элемент выносной ЭВ 0TXiSIICT6
	
	
	Шт. 
	1

	12.2
	Блок интерфейсный взрывозащищенный 
	БИВ
	
	Шт. 
	1

	13
	Резистор 
	С2-33Н-0.5-4.7кОМ+/-5%
ОЖО 467.173ТУ
	Россия 
	Шт.  
	7

	14
	Резистор 
	С2-33Н-0.5-8.2кОМ+/-5%
ОЖО 467.173ТУ
	Россия 
	Шт.  
	23

	15
	Резистор 
	С2-33Н-0.5-5.6кОМ+/-5%
ОЖО 467.173ТУ
	Россия 
	Шт.  
	3

	16
	Диод 
	IN5402
	Россия 
	Шт. 
	12

	17
	Диод 
	IN4002
	Россия 
	Шт. 
	12

	18
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12В, 20мА
	«МАЯК 12 3М»
ТУ-4372-001-49518441-99
	Арсенал Безопасности
г.Омск
	Шт.
	1

	19
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой взрывозащищенный, 12В, «герметизация компаундом(m)» 0EXIASIICT6
	«Шмель - 12»
	
	Шт. 
	6

	20
	Оповещатель световой «ВЫХОД», 12В, 20мА
	«МОЛНИЯ-12В»
ТУ 4371-001-56433581-01
	Арсенал Безопасности
г.Омск
	Шт.
	1

	21
	Оповещатель световой «ВЫХОД» взрывозащищённый, 12В, 20мА, 1EXmIIT6, IP54
	
	
	Шт.
	6

	22
	Выключатель автоматический
	ВА 47-29 2Р 2А «С»
ТУ 2000 АГИЕ.641235.003
	ИЭК
	Шт.
	1

	23
	Щит с монтажной панелью, IP31
	ЩМП-2-1-36УХЛЗ
Арт. YKM41-02-31
	ИЭК
	Шт.
	1

	24
	Нулевая шина 8/1
	
	ИЭК
	Шт.
	1

	25
	Угловой изолятор нулевой шины (установка на монтажную панель)
	
	ИЭК
	Шт.
	2

	26
	Ограничитель на 35 мм монтажную DIN  - рейку
	
	ИЭК
	Шт.
	2

	27
	35 мм монтажная DIN  - рейка
	
	ИЭК
	Шт.
	1

	28
	Коробка распределительная карболитовая
	«У409» 
ТУ 36-1859-75
	НЗЭТа
	Шт.
	1

	29
	Коробка взрывозащищенная соединительная, IP65 ввод №2 (10-25мм), «повышенной надежности против взрыва», 2ЕхеIIt5
	КП6-22ХЛ1
	ООО НПФ
«УралСпецавтоматика» г. Екатеренбург
	Шт.
	10

	30
	Зажимы контактные винтовые, 12 секций
	3ВИЗ
	ИЭК
	Шт.
	2

	31
	Талреп 
	«DIN-1480 крюк – кольцо М6»
	«FISCHER»
	Шт.
	7

	32
	Разжимной 4х сегментный анкер с крюком М6х40х75
	«FBG-06040»
	«FISCHER»
	Шт.
	7

	33
	Анкер двухраспорный полукольцо
	«SLRHO 8х100х12»
	«FISCHER»
	Шт.
	1

	34
	Стяжка кабельная
	«TSL-100-M-YB 102х2.5»
	Россия 
	Шт. 
	300

	35
	Профиль монтажный зетовый 2-х метровый
	«К239У2»
	НЗЭТа
	Шт. 
	37

	36
	Дюбель распорный 6х35
	
	Россия 
	Шт. 
	350

	37
	Шуруп саморез 4х35 для ж/бет. конструкций
	
	Россия 
	Шт. 
	350

	38
	Сальник 
	У623 М30
	НЗЭТа
	Шт. 
	6

	39
	Сальник 
	У667 М42
	НЗЭТа
	Шт. 
	6

	40
	Заглушка М25х1.5.
	
	Россия 
	Шт. 
	11

	41
	Металлокорд 1.2-22л 15
	ГОСТ 14311-85
	Россия 
	м.
	150

	42
	Кабель огнестойкий с пониженным дымо и газовыделением 
	КПКЭВнг-FRLS 1х2х0.5
	ООО «Электроком» 
	м.
	60

	43
	Кабель огнестойкий с пониженным дымо и газовыделением 
	КПКЭВнг-FRLS 2х2х0.5
	ООО «Электроком» 
	м.
	30

	44
	Кабель силовой огнестойкий с пониженным дымо и газовыделением 
	ВВГнг-FRLS 3х1.5
	ООО «Электроком» 
	м.
	15

	45
	Кабель бронированный огнестойкий с пониженным дымо и газовыделением 
	КПСВЭБВнг(А)-LS
1х2х0.5
ТУ 16.К99-030=2005
	НПП «Спецкабель» 
	м.
	100

	46
	Кабель бронированный огнестойкий с пониженным дымо и газовыделением 
	КПСВЭБВнг(А)-LS
2х2х0.5
ТУ 16.К99-030=2005
	НПП «Спецкабель» 
	м.
	350

	47
	Провод 
	ПВ1 1х4
	«Электрокабель»
Кольчугино
	м.
	60



6. Технические средства АУПС и СОУЭ здание мехмастерских 2А
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка оборудования
	Завод изготовитель
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Прибор приемно – контрольный охранно-пожарный
	Сигнал - 10
	НПО «Болид»
г. Королев
	Шт. 
	1

	2
	Блок резервного питания 12В-3А-12 Ач
	РИП-12 ИСП.56
АЦДР.436534.004-06 ЭТ
	НПО «Болид»
г. Королев
	Шт. 
	1

	3
	Аккумулятор, 12В, 26.0 А/ч
	SF 1226
	«Zhong Shan Meigee Electrical Applinces Co., LTD»
	Шт. 
	1

	4
	Выключатель автоматический, 230В, 50Гц
	ВА 47-29 2Р 2А «С»
ТУ 2000 АГИЕ.641235.003
	ИЭК
	Шт.
	1

	5
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	«ИП212-45»
ТУ 4371-005-12215496-00
	ООО «КБ Пожарной Автоматики»
	Шт. 
	10

	6
	Извещатель пожарный ручной
	«ИПР-3СУ»
ТУ 4371-004-65983999-2011
	ООО «ИРСЭТ-Центр»
	Шт. 
	1

	7
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный
	ИП535 «Гранат» спр.425211.001
	ООО «ЭТАЛОРОС»
г. Ростов-на-Дону
	Шт.
	5

	8
	Извещатель пожарный тепловой с оптическим индикатором

	ИП 114-5-А3(70) ТУ
4371-043-00226827-2001
	ЗАО «ПО Спецавтоматика»
	Шт. 
	2

	9
	Извещатель пожарный пламени. IP66. 1ExdIICT6/T5 с одним кабельным вводом в комплекте на 1 комплект:
	ИП 329-5В «АМЕТИСТ» Р1 ТУ 4371-003-10848582-00
	СПКБ «Квазар»
	Шт.
	11

	10
	Поворотное устройство
	PVBH-2
	СПКБ «Квазар»
	Шт. 
	1

	11
	Ввод кабельный
	FL1 V20х1.5
	СПКБ «Квазар»
	Шт.
	1

	12
	Переходник с М32х1.5 на М20х1.5
	RE21G
	СПКБ «Квазар»
	Шт.
	1

	13
	Заглушка М32х1.5
	RLG3G
	СПКБ «Квазар»
	Шт. 
	1

	14
	Извещатель пожарный пламени. IP66. 1ExdIICT6/T5 с одним кабельным вводом в комплекте на 1 комплект:
	ИП 329-5В «АМЕТИСТ» Р1 ТУ 4371-003-10848582-00
	СПКБ «Квазар»
	Шт.
	5

	15
	Поворотное устройство
	PVBH-2
	СПКБ «Квазар»
	Шт. 
	1

	16
	Ввод кабельный
	FEС1 М20х1.5
	СПКБ «Квазар»
	Шт.
	2

	17
	Переходник с М32х1.5 на М20х1.5
	RE21G
	СПКБ «Квазар»
	Шт.
	2

	18
	Заглушка М32х1.5
	РLG3G
	СПКБ «Квазар»
	Шт. 
	2

	19
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12В, 20мА
	«МАЯК 12 3М»
ТУ-4372-001-49518441-99
	ООО «Электротехника и Автоматика»
	Шт.
	1

	20
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой взрывозащищенный, 12В, «герметизация компаундом(m)» 0EXIASIICT6
	«Шмель - 12»
ДАЭ 100.320.000 РЭ
	ЗАО «ПО Спецавтоматика»
	Шт. 
	6

	21
	Устройство приемно-контрольное охранно-пожарное взрывозащищенное «Искробезопасная электрическая цепь» в составе:
	УПКОП 135-1-1 версия 5
ТУ 4372-023-00226827-97
	ЗАО ПО «Спецавтоматика»
 г. Бийск
	Шт.
	1

	22
	Блок интерфейсный взрывозащищенный 
	БИВ
	ЗАО ПО «Спецавтоматика»
 г. Бийск
	Шт. 
	1

	23
	Элемент выносной 
	ЭВ
	ЗАО ПО «Спецавтоматика»
 г. Бийск
	Шт. 
	1

	24
	Блок контрольно-пусковой
	«С2000-КПБ» 
	НПО «Болид»
г. Королев
	Шт.
	1

	25
	Устройство коммутационное два канала на переключение
	«УК-ВК/02»
АЦДР.425412.002 ЭТ
	НПО «Болид»
г. Королев
	Шт.
	2

	26
	Модуль подключения нагрузки 
	«МПН»
	НПО «Болид»
г. Королев
	Шт.
	7

	27
	Резистор 
	ОМЛТ-0.125-1.5 кОм
+/-5%

	
	Шт.  
	10

	28
	Резистор 
	ОМЛТ-0.125-4.7 кОм
+/-5%

	
	Шт.  
	20

	29
	Резистор 
	ОМЛТ-0.125-8.2 кОм
+/-5%

	
	Шт.  
	1

	30
	Резистор 
	ОМЛТ-0.125-4.3 кОм
+/-5%
	
	Шт.  
	3

	31
	Щит с монтажной панелью
Корпус, мм: 1000х650х300
Панель, мм:930х585
	ЩМП-2-1-36УХЛЗ
Арт. YKM40-05-31
	ИЭК
	Шт.
	1

	32
	Нулевая шина 8/1
	
	ИЭК
	Шт.
	1

	33
	Угловой изолятор нулевой шины (установка на монтажную панель)
	
	ИЭК
	Шт.
	2

	34
	35 мм монтажная DIN  - рейка
	
	ИЭК
	Шт.
	4

	35
	Ограничитель на 35 мм монтажную DIN  - рейку
	
	ИЭК
	Шт.
	9

	36
	Сальник PG 21
	
	ИЭК
	Шт. 
	12

	37
	Коробка с наборными зажимами
	У614
	Завод ЗЭТА
	Шт. 
	1

	38
	Коробка взрывозащищенная соединительная, ВК30-ЕхеIIU ввод №3 (18-29мм), «повышенной надежности против взрыва»
	КП6-22ХЛ1
	ООО НПФ
«УралСпецавтоматика» 
	Шт.
	10

	39
	Зажимы контактные винтовые, 12 секций
	3ВИЗ
	ИЭК
	Шт.
	2

	40
	Профиль монтажный зетовый 2-х метровый
	«К239У2»
	НЗЭТа
	Шт. 
	37

	41
	Металлокорд 1.2-22л 15
	
	Россия 
	м.
	150

	42
	Труба
	32х2.8
	
	м.
	10

	43
	Стяжка кабельная
	«TSL-100-M-YB 102х2.5»
	
	Шт. 
	300

	44
	Дюбель распорный 
	6х35
	
	Шт. 
	350

	45
	Шуруп саморез  для ж/бет. конструкций
	4х35
	
	Шт. 
	350

	46
	Талреп «DIN-1480 крюк – кольцо М6»
	
	
	Шт.
	7

	47
	Разжимной 4х сегментный анкер с крюком М6х40х75 «FBG-06040»
	
	
	Шт.
	7

	48
	Анкер двухраспорный полукольцо «SLRHO 8х100х12»
	
	
	Шт.
	1

	49
	Кабель бронированный парной скрутки с пониженным дымо и газовыделением
	КСБ Кнг(А) – FRHF
1х2х0.64
	НПП «Спецкабель» 
	м.
	155

	50
	Кабель бронированный парной скрутки с пониженным дымо и газовыделением
	КСБ Кнг(А) – FRHF
2х2х0.64
	НПП «Спецкабель» 
	м.
	215

	51
	Кабель огнестойкий с пониженным дымо и газовыделением 
	КПКЭВнг-FRLS 1х2х0.5
	СПКБ - Техно 
	м.
	80

	52
	Кабель огнестойкий с пониженным дымо и газовыделением 
	КПКЭВнг-FRLS 2х2х0.5
	СПКБ - Техно 
	м.
	130

	53
	Кабель силовой огнестойкий с пониженным дымо и газовыделением 
	ВВГнг-FRLS 3х1.5
	Сегмент Энерго 
	м.
	15

	54
	Провод 
	ПВ1 1х4
	
	м.
	60



7. Технические средства АУПС и СОУЭ здание лабораторного корпуса 2Б – 2 – этажное.
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка оборудования
	Завод изготовитель
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
АЦДР.426469.012РЭ
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	2
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ
	НВП «Болид»
	Шт.
	2

	3
	Блок сигнально-пусковой версия 1.07
	С2000-КПБ
АЦДР.425412.003 РЭ
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	4
	Извещатель адресный магнитоконтактный для металлических дверей
	С2000-СМК

	НВП «Болид
	Шт.
	1

	5
	Выключатель автоматический1
	ВА47-29 2р 1А «С»
	ИЭК
	Шт.
	2

	6
	Резервированный источник питания
	СКАТ1200И7 исп.5000
	ПО «Бастион»
	Шт. 
	1

	7
	Аккумулятор
	12В, 26А/ч
	Китай 
	Шт. 
	2

	8
	Извещатель пожарный ручной адресный
	ИП513-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	НВП «Болид
	Шт. 
	10

	9
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый
	ИП212-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	НВП «Болид
	Шт. 
	77

	10
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма
	НБО 12-01
	Россия 
	Шт.
	14

	11
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма, подвесное, одностороннее, со стрелкой влево
	НБО 12-01
	Россия 
	Шт.
	2

	12
	Сирена (исп. Колибри), 12В, 40мА, 105дБ
	ПКИ-1
	Россия
	Шт.
	15

	13
	Устройство коммуникационное на два канала переключения
	УК-ВК/02
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	14
	Коробка карболитная
	КЭМ-1-10-3
	Россия
	Шт. 
	36

	15
	Зажимы контактные винтовые на 12 секций
	ЗВИ-3
	ИЭК
	Шт. 
	15

	16
	Диод IN4002
	
	Россия 
	Шт. 
	4

	17
	Диод КД280А
	
	Россия 
	Шт. 
	14

	18
	Кабель–канал одноканальный 15х10
	
	г. Бийск
	м.
	45

	19
	Кабель–канал одноканальный 25х10
	
	г. Бийск
	м.
	15

	20
	Щит с монтажной панелью 
	ЩМП-2
	ИЭК
	Шт. 
	1

	21
	Металлокорд 1.2-22 л15
	
	Россия 
	м.
	690

	22
	Труба электросварная 25х2.8
	
	Россия
	м.
	10

	23
	Преобразователь интерфейсов с гальванической развязкой
	С 2000-ПИ Исп.01
АЦДР.426469.019ЭТ
	НВП «Болид»
	Шт. 
	1

	24
	Блок индикации
	С 2000-БИ
АЦДР.426469.019РЭ
	НВП «Болид»
	Шт. 
	1

	25
	Резервированный источник питания
	СКАТ-1200С 12В,07А
	ПО «Бастион»
	Шт. 
	1

	26
	Аккумулятор
	12В, 4А/ч
	Китай 
	Шт. 
	1

	27
	Щиток металлический
	1000х500х15
	Россия
	Шт. 
	1

	28
	Канат силовой диаметром 3.3 мм из проволоки марки 1, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, оцинкованный по группе СС
	Канат 3.3-I-СС-Л-О-Н-180
	Россия
	м.
	30

	29
	Муфта натяжная
	К798У2
ТУ36-1445-82
	ОАО «Н3ЭТА»
	Шт. 
	4

	30
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 1х2х0.5
	Россия
	м.
	353

	31
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 2х2х0.5
	Россия
	м.
	315

	32
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 1х2х0.75
	Россия
	м.
	15

	33
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 2х2х0.75
	Россия
	м.
	80

	34
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 2х2х1.0
	Россия
	м.
	100

	35
	Кабель для наружной прокладки F UTP2/PE
	КВПЭфВП5Е 2х2х0.5
ТУ16.К99-014-2004
	ООО ТПД «Паритет»
	м.
	30

	36
	Кабель огнестойкий 
	ВВГнг-FRLS 2х1.5
	Россия 
	м.
	30

	37
	Кабель огнестойкий 
	ВВГнг-FRLS 3х1.5
	Россия 
	м.
	45



8. Технические средства АУПС и СОУЭ здание лабораторного корпуса 2А – 2 – этажное.
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка оборудования
	Завод изготовитель
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
АЦДР.426469.012РЭ
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	2
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ
	НВП «Болид»
	Шт.
	2

	3
	Блок контрольно-пусковой версия 1.07
	С2000-КПБ
АЦДР.425412.003 РЭ
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	4
	Извещатель адресный магнитоконтактный для металлических дверей
	С2000-СМК

	НВП «Болид
	Шт.
	1

	5
	Извещатель пожарный ручной адресный
	ИП513-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	НВП «Болид
	Шт. 
	8

	6
	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый
	ИП212-3А исп.01
АЦДР.425211.002
	НВП «Болид
	Шт. 
	101

	7
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма, настенное, одностороннее
	НБО 12-01
	Россия 
	Шт.
	17

	8
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма, подвесное, одностороннее, со стрелкой влево
	НБО 12-01
	Россия 
	Шт.
	1

	9
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма, подвесное, двухстороннее
	НБО 12-01
	Россия 
	Шт.
	1

	10
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма, подвесное, одностороннее
	НБО 12-01
	Россия 
	Шт.
	1

	11
	Сирена (исп. Колибри), 12В, 40мА, 105дБ
	ПКИ-1
	Россия
	Шт.
	14

	12
	Устройство коммуникационное на два канала переключения
	УК-ВК/02
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	13
	Коробка карболитная
	КЭМ-1-10-3
	Россия
	Шт. 
	50

	14
	Зажимы контактные винтовые на 12 секций
	ЗВИ-3
	ИЭК
	Шт. 
	9

	15
	Диод IN4002
	
	Россия 
	Шт. 
	7

	16
	Диод КД280А
	
	Россия 
	Шт. 
	15

	17
	Кабель–канал одноканальный 15х10
	
	г. Бийск
	м.
	120

	18
	Щит с монтажной панелью 
	ЩМП-2
	ИЭК
	Шт. 
	1

	19
	Металлокорд 1.2-22 л15
	
	Россия 
	м.
	280

	20
	Труба электросварная 25х2.8
	ГОСТ 10704-91
Д ГОСТ 10705-80
	Россия
	м.
	10

	21
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 1х2х0.5
	Россия
	м.
	225

	22
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 2х2х0.5
	Россия
	м.
	440

	23
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 1х2х0.75
	Россия
	м.
	45

	24
	Кабель экранированный огнестойкий
	КСПЭнг- FRLS 2х2х0.75
	Россия
	м.
	170



9. Технические средства АУПС и СОУЭ здание гаража ОС – 1 – этажное.
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка оборудования
	Завод изготовитель
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Прибор приемно - контрольный
	«Сигнал-10» вер.1.00
АЦДР.425513.010РЭ
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	2
	Извещатель пожарный тепловой с оптическим индикатором
	«ИП 114-5-А2» 

	Россия 
	Шт.
	32

	3
	Извещатель пожарный ручной, IP44
	«ИПР-3СУ»
ТУ 4371.020-00226827-97
	ЗАО «Светлана-
оптоэлектроника»
	Шт.
	3

	4
	Извещатель магнитоконтактный
	«ИО102-2»
	Россия 
	Шт. 
	1

	5
	Резистор
	С2-33Н-0.5-4.7кЩм+/-5%
ОЖО 467.173ТУ
	Россия
	Шт.
	4

	6
	Резистор
	С2-33Н-0.5-8.2кЩм+/-5%
ОЖО 467.173ТУ
	Россия
	Шт.
	36

	7
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12В, 20мА
	«МАЯК 12 3М»
ТУ-4372-001-49518441-99
	Арсенал Безопасности
г.Омск
	Шт.
	6

	8
	Оповещатель световой «ВЫХОД», 12В, 20мА
	«МОЛНИЯ-12В»
ТУ 4371-001-56433581-01
	Арсенал Безопасности
г.Омск
	Шт.
	3

	9
	Выключатель автоматический
	ВА 47-29 2Р 4А «С» ТУ 2000 АГИЕ.641235.003
	ИЭК
	Шт.
	1

	10
	Блок резервного питания 12В-3А-7Ач
	«РИП-12 12В-3А-17 исп.01»
	НВП «Болид»
	Шт.
	1

	11
	Аккумулятор, 12В, 7Ач
	
	Россия 
	Шт.
	1

	12
	Щит с монтажной панелью, IP31
	ЩМП-2-1-36УХЛЗ
Арт. YKM41-02-31
	ИЭК
	Шт.
	1

	13
	35мм монтажная DIN - рейка
	
	ИЭК
	Шт.
	1

	14
	Ограничитель на 35мм монтажную DIN - рейку
	
	ИЭК
	Шт.
	2

	15
	Угловой изолятор нулевой шины (установка на монтажную панель)
	
	ИЭК
	Шт.
	4

	16
	Нулевая шина 8/1
	
	ИЭК
	Шт.
	2

	17
	Коробка распределительная карболитовая
	«КО-3-380» (У-410)
	Россия 
	Шт.
	7

	18
	Зажимы контактные винтовые, 12 секций
	3ВИЗ
	ИЭК
	Шт.
	2

	19
	Кабель – канал 20х15
	
	Бийск 
	м.
	20

	20
	Кабель – канал 12х12
	
	«Электро Пласт» Россия 
	м.
	40

	21
	Анкер 
	«К675У2»
	Н3ЭТА
	Шт.
	20

	22
	Муфта натяжения
	«К798У2»
	Н3ЭТА
	Шт.
	10

	23
	Труба 20х2.0
	ГОСТ 10704-91
	Россия 
	м.
	2

	24
	Металлокорд 1.2-22л15
	ГОСТ 14311-85
	Россия
	м.
	120

	25
	Кабель огнестойкий
	КПКЭВнг-FRLS 1х2х0.5
	ООО «Электроком»
	м.
	190

	26
	Кабель огнестойкий
	КПКЭВнг-FRLS 2х2х0.5
	ООО «Электроком»
	м.
	115

	27
	Кабель с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика
	КСВВ 2х0.5
ТУ 3681-001-39793330-2000
	Паритет 
	м.
	3

	28
	Кабель силовой огнестойкий
	ВВГнг-FRLS 3х1.5
	ООО «Электроком»
	м.
	10



10. Технические средства АУПС и СОУЭ помещение нежилое общей площадью 2418,5 кв. м.
	№ п/п
	ТУ, ГОСТ
	Наименование
	Кол-во
	Масса ед.изм., кг

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	АЦДР.425211.002
	Извещатель пожарный ручной адресный ИП513-3А исп.01
	2
	Шт. 

	2
	АЦДР.425211.002
	Извещатель пожарный дымовой адресно – аналоговый ИП212-3А исп.01ИП513-3А исп.01
	77
	Шт. 

	4
	
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	2
	Шт. 

	5
	
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В, 25Ма НБО 12-01
	5
	Шт. 

	6
	
	Сирена (исп. Колибри),12В, 40мА, 105дБ ПКИ-1
	7
	Шт.

	9
	
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В. 25Ма НБО 12-01
	1 
	Шт.

	10
	
	Световое табло «ВЫХОД» без звукового сигнала на светодиодах, 12В. 25Ма НБО 12-01
	1 
	Шт.

	11
	
	ИПДЛ-Д-II-/4Р, в том числе:
	
	

	11.1
	Ав2.087.215.010
	Блок излучателя ЬИ
	1
	Шт.

	11.2
	Ав2.087.215.020
	Блок приемника БП
	1
	Шт.

	11.2
	Ав2.087.215.015
	Кронштейн 
	2
	Шт.

	11
	
	Резистор С2-33Н-0.25-8.2кОм+/-5%
	1
	Шт. 

	12
	
	Резистор С2-33Н-0.25-20кОм+/-5%
	1
	Шт. 

	10
	
	Коробка распаячная диам. 60ммс крышкой ТУСО
	40
	Шт.

	11
	
	Кабель-канал одноканальный 15х10, 2м
	250
	Шт.

	12
	
	Кабель-канал одноканальный 25х16, 2м
	65
	Шт.

	13
	
	Зажимы контактные винтовые на 12 секций ЗВИЗ 
	20
	Шт.

	14
	ГОСТ 10704
	Труба электросварная 18х1.4
	12
	м.

	20
	
	Кабель огнестойкий КПКЭВнг-FRLS 1х2х0.5
	50
	м.

	21
	
	Кабель огнестойкий КПКЭВнг-FRLS 2х2х0.5
	10
	м.

	22
	
	Кабель силовой огнестойкий ВВГнг 3х1.5
	30
	м.

	100
	АЦДР.426469.027
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М
	1
	Шт.

	101
	АЦДР.426469.015 ЭТ
	Блок индикации С2000- БИ SMD
	1
	Шт.

	102
	АЦДР.425412.003 ЭТ
	Контрольно – пусковой блок С2000-КПБ
	1
	Шт.

	103
	АЦДР.425412.001-01ЭТ
	Блок сигнально – пусковой С2000-СП1
	1
	Шт.

	104
	АЦДР.426469.012РЭ
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
	2
	Шт.

	105
	АЦДР.426469.002 ЭТ
	Адресный расширитель версия 1.07 С2000-АР2
	1
	Шт.

	106
	
	Резервированный источник питания ИВЭПР 12/5, 12В, 5А
	1
	Шт.

	107
	
	Аккумулятор 12А/ч
	2
	Шт.

	108
	
	Выключатель автоматический ВА47-29 2р 1А «С»
	1
	Шт.

	109
	
	Щит управления со стеклянной дверцей ЩМП-4-0 74 У2
	1
	Шт.


	
Заместитель директора по инновационной 
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