ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                                                              к договору поставки товара                       
от «   »          2026 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

	
№
	Наименование товара
	Единица измерения
	Кол-во
	Характеристики товара, требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, срок гарантийных обязательств

	1. 
	


Штатив-бокс для криопробирок на 2мл, 100 гнезд, Минимед
	Шт
	10
	предназначен для размещения криопробирок при температурах от - 196 до +121° С. Имеется алфавитно-цифровая маркировка гнезд
· ДЛЯ ПРОБИРОК :2 мл
· ВМЕСТИМОСТЬ:100 мест
· ЦВЕТ:Голубой
· МАТЕРИАЛ:Полипропилен (ПП)
· РАЗМЕР:152 × 152 × 56 мм
· ДОКУМЕНТЫ:Для исследовательских целей


	2.
	
Штатив для пробирок, 1,5-2,0 мл, 100 мест, интегрированная крышка, ПП, SPL
	шт
	15
	Штатив для микропробирок 1,5–2 мл, прозрачный, с откидной крышкой, SPL
Предназначен для хранения микропробирок и флаконов в широком диапазоне температур.
Микропробирки в комплект не входят.
· Штатив разделен пластиковыми перегородками на 100 (10 × 10) ячеек;
· На дне каждой ячейки есть выпуклое кольцо для устойчивости микропробирок;
· Крышка откидная, с рельефной буквенно-цифровой разметкой для легкости идентификации образца;
· На дне и крышке штатива есть выступы для штабеляции.
· Автоклавируемый;
· Выдерживает заморозку до –70°С;
· Соответствует ISO 9001:2015 (K-QA-Q031478).


	3
	







Штатив для центиф. микропробирок 2 мл, 60 мест, Servicebio
	шт
	10
	Предназначен для хранения и транспортировки центрифужных пробирок.
· Двусторонний: одна сторона с лунками, совместимыми с пробирками 0,5 мл, вторая – с пробирками 1,5/2 мл;
· Выдерживает температуры от –80 °С до +121 °С.
Данный продукт предназначен для исследовательских целей
ХАРАКТЕРИСТИКИ
· ДЛЯ ПРОБИРОК :0,5 мл, 1,5 мл, 2 мл
· ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН (°С):От –80 до +121
· ВМЕСТИМОСТЬ:60 мест
· ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ (ММ):7,25–7,99, 11–11,25
· МАТЕРИАЛ:Полипропилен (ПП)
· ДОКУМЕНТЫ:Для исследовательских целей



	4
	


Промывалка 500 мл, ПЭТ, Greetmed
	упак. (5 шт)
	2

	Предназначена для ополаскивания лабораторной посуды и принадлежностей струей жидкости.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
· ОБЪЕМ:500 мл
· РАСПОЛОЖЕНИЕ ТРУБКИ:по центру
· МАТЕРИАЛ:Полиэтилен (ПЭ)



	5
	


Стаканы стеклянные лабораторные по ТУ 9464-019-29508133-2015: стаканы (исполнение1): тип Н (низкие): Н-1-800 (800 мл, Минимед)





	шт
	5
	Предназначен для переливания, приготовления растворов, фильтрования, подогревания и ориентировочного отмеривания биологических и химических жидкостей в процедурах клинических анализа.
· Изготовлен из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400;
· Имеет ориентировочную шкалу для визуального контроля объёма жидкостей;
· Корпус и носики симметричной формы обеспечивают слив жидкости без подтекания;
· Является термически стойким и выдерживает перепад температур не менее 50 °С.
Данный продукт имеет Регистрационное Удостоверение
ХАРАКТЕРИСТИКИ
· ОБЪЕМ:800 мл
· СТЕРИЛЬНОСТЬ:-
· ДИАМЕТР (ММ):100
· ВЫСОТА (ММ):135
· ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ:100 мл
· МАТЕРИАЛ:Стекло
· УПАКОВКА:6 шт.
· ДОКУМЕНТЫ:Регистрационное Удостоверение


	6
	








Сухой буфер фосфатно-солевой Дульбекко (DPBS), c Ca и Mg, на 10 л
	упак.

	2

	Предназначен для работ с культурами клеток. Используется в качестве растворителя для реактивов, разведения и отмывки клеток, для хроматографии и других лабораторных целей.
ФОРМА ВЫПУСКА: Препарат в виде порошка выпускается в зиплок пакетах или пластиковых банках.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Для приготовления раствора, необходимо отмерить 90% от общего объёма воды для клеточных культур комнатной температуры. Осторожно перемешивая, медленно ввести предварительно подготовленную навеску сухой среды. Не нагревать, размешивать до полного растворения.
2. После полного растворения всех компонентов, необходимо измерить рН раствора. Показания рН должны быть на 0,2 единицы ниже рН готового раствора. Для корректировки рН используйте растворы 1Н HCl или 1Н NaOH культуральной чистоты.
3. При достижении необходимого рН, довести раствор до конечного объёма, осторожно перемешать, измерить рН.
4. После приготовления раствор подвергается стерилизующей фильтрации через фильтр с размером пор 0,2 мкм (или меньше). Асептически разливается в стерильную, герметичную тару. Готовый продукт следует хранить при температуре от +2 до +8 Со в сухом, защищённом от света месте.
5. Для проведения стерильных работ вскрытие флакона проводить в асептических условиях.
Обратите внимание: после фильтрации рН раствора возрастает на 0,1-0,3 ед.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре от +15 С до +30оС в сухом, защищенном от света месте. Транспортировать всеми видами крытого транспорта.


	7
	








Фильтровальная система 1000 мл, мембр. 79х79 мм, 0,22 мкм, АС, стер., 12 шт., Corning     (*ИЦ)
	упак.

	1

	Мембрана из ацетата целлюлозы обеспечивает быструю фильтрацию и плохо связывает белки. Оптимальна для фильтрации культуральных сред.
Бутыли с градуировкой. Воронки имеют четкую маркировку объёма и свойств мембраны для легкой идентификации.
Апирогенные, не содержат цитотоксинов. Индивидуальная упаковка.
Воронки совместимы со стеклянными или пластиковыми бутылками с диаметром горловины 45 мм.
· ОБЪЕМ:150 мл, 500 мл, 1 л, 250 мл
· ТИП:Фильтровальная система
· СТЕРИЛЬНОСТЬ:+
· ДИАМЕТР ГОРЛОВИНЫ (ММ):45 мм
· РАЗМЕР ПОР (МКМ):0,22
· МАТЕРИАЛ:Ацетат целлюлозы (AC), Полистирол (ПС)
· УПАКОВКА:1 шт.
· ТРАНСПОРТНАЯ КОРОБКА:12 шт.
· ДОКУМЕНТЫ:Для исследовательских целей


	8
	Цилиндр мерный 100 мл с основанием, класс А, ТРХ, нестерильный, ИУ, Abdos

	шт
	2

	Прозрачный цилиндр для измерения объёма жидкости. Изготовлен из ультрачистого полиметилпентена (TPX), который обладает высокой степенью прозрачности.
С носиком и рельефной шкалой. Устойчивое шестигранное основание.
Пригодны для работы с пищевыми продуктами. Автоклавируемые.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
· ОБЪЕМ:100 мл
· ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН (°С):От −80 до +175
· СТЕРИЛЬНОСТЬ:-
· КРЫШКА:Нет
· МАТЕРИАЛ:Полиметилпентен (ПМП)
· УПАКОВКА:1 шт.
· ДОКУМЕНТЫ:Для исследовательских целей


	9
	






Цилиндр мерный 250 мл с основанием, класс А, ТРХ, нестерильный, ИУ, Abdos
	шт

	3

	Прозрачный цилиндр для измерения объёма жидкости. Изготовлен из ультрачистого полиметилпентена (TPX), который обладает высокой степенью прозрачности.
С носиком и рельефной шкалой. Устойчивое шестигранное основание.
Пригодны для работы с пищевыми продуктами. Автоклавируемые
· ОБЪЕМ:250 мл
· ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН (°С):От −80 до +175
· СТЕРИЛЬНОСТЬ:-
· КРЫШКА:Нет
· МАТЕРИАЛ:Полиметилпентен (ПМП)
· УПАКОВКА:1 шт.
· ДОКУМЕНТЫ:Для исследовательских целей


	10
	










Цилиндр мерный 500 мл с основанием, класс А, ТРХ, нестерильный, ИУ, Abdos
	шт

	3

	Прозрачный цилиндр для измерения объёма жидкости. Изготовлен из ультрачистого полиметилпентена (TPX), который обладает высокой степенью прозрачности.
С носиком и рельефной шкалой. Устойчивое шестигранное основание.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
· ОБЪЕМ:500 мл
· ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН (°С):От −80 до +175
· СТЕРИЛЬНОСТЬ:-
· КРЫШКА:Нет
· МАТЕРИАЛ:Полиметилпентен (ПМП)
· УПАКОВКА:1 шт.
· ДОКУМЕНТЫ:Для исследовательских целей

Пригодны для работы с пищевыми продуктами. Автоклавируемые.


	11
	





Банки для реактивов из светлого стекла с делениями и навинчивающейся п/п крышкой, 250 мл, Китай
	шт

	5

	Банки изготовлены из химически стойкого стекла, предназначены для хранения и транспортировки химических реактивов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
· ОБЪЕМ:250 мл
· СТЕРИЛЬНОСТЬ:-
· КРЫШКА:Винтовая
· ЦВЕТ:Прозрачный
· МАТЕРИАЛ:Стекло
· УПАКОВКА:1 шт.
· ДОКУМЕНТЫ:Для исследовательских целей


	12
	


Банки для реактивов из светлого стекла с делениями и навинчивающейся п/п крышкой, 500 мл, Китай
	шт
	5
	Банки изготовлены из химически стойкого стекла, предназначены для хранения и транспортировки химических реактивов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
· ОБЪЕМ:500 мл
· СТЕРИЛЬНОСТЬ:-
· КРЫШКА:Винтовая
· ЦВЕТ:Прозрачный
· МАТЕРИАЛ:Стекло
· УПАКОВКА:1 шт.
· ДОКУМЕНТЫ:Для исследовательских целей


	13
	









Банка для реактивов с широким горлом, объем 1000 мл, Kartell
	шт
	4
	Предназначена для хранения и обработки жидких/твердых форм образцов и химических веществ.
· Прочная, с широким горлом;
· Градуировка для облегчения контроля визуального объёма с шагом деления 20 мл;
· Автоклавируемая;
· Соответствует ISO 9001:2015.
Данный продукт предназначен для исследовательских целей
ХАРАКТЕРИСТИКИ
· ОБЪЕМ:1000 мл
· СТЕРИЛЬНОСТЬ:-
· КРЫШКА:Есть
· ЦВЕТ:Прозрачный
· ДИАМЕТР (ММ):55
· ВЫСОТА (ММ):206
· ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ:100 мл
· МАТЕРИАЛ:Полипропилен (ПП)
· УПАКОВКА:1000 шт.
· ДОКУМЕНТЫ:Для исследовательских целей


	14
	



Банки для реактивов из тёмного стекла с делениями и навинчивающейся п/п крышкой,  1000 мл, Китай
	шт
	2
	Банка для реактивов с делениями
Банки изготовлены из темного химически стойкого стекла, предназначены для хранения и транспортировки химических реактивов.
· ОБЪЕМ:1000 мл
· СТЕРИЛЬНОСТЬ:-
· КРЫШКА:Винтовая
· ЦВЕТ:Коричневый
· МАТЕРИАЛ:Стекло
· УПАКОВКА:1 шт.
· ДОКУМЕНТЫ:Для исследовательских целей




	



ПОСТАВЩИК: 

	[Должность]

_________________/ Инициалы, фамилия /

	Генеральный директор

___________________/ Е.И.Якимов


	М.П.
	М.П.







