Приложение № 1
 к извещению на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
путем проведения электронного запроса котировок 


I. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на поставку картриджей для печатающей техники
Технические требования к оригинальным картриджам
1. Требования к качественным характеристикам.
1.1. Поставляемые картриджи должны являться новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), ранее не использованными (все составные части товара должны быть новыми), не перезаправленными, не восстановленными и не содержать восстановленных элементов, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.
1.2. Поставляемые картриджи должны быть оригинальными.

2. Требования к техническим характеристикам картриджей.
2.1. Картриджи должны иметь конструкцию и установочные размеры, позволяющие устанавливать и использовать его в соответствующей модели печатающего устройства.
2.2. Пластмассовые элементы и металлические детали картриджей не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе картриджа. Вытяжные ярлычки на картриджах (где это предусмотрено) должны быть не поврежденными. Подвижные элементы картриджей (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий. Сами картриджи не должны иметь следов, царапин и деформаций защелок.
2.3. Электронные чипы в картриджах (если такие предусмотрены конструкцией) не должны быть перепрограммированы и должны обеспечивать функциональную совместимость с техникой, для которых они предназначены, при этом поддерживать следующие возможности:
- выдавать информацию о состоянии расходных материалов: процент оставшегося тонера, состояние близкого окончания тонера, количество напечатанных страниц, установки, установленные опции, количество общей и доступной памяти, серийный номер оборудования и картриджа;
- выдавать предупреждающее сообщение (о малом остатке и необходимости замены расходных материалов).
2.4. Напечатанная на печатающем устройстве Заказчика тестовая страница не должна иметь дефектов печати: точки, полосы, линии, серый фон, регулярные посторонние следы, различную интенсивность цвета шрифта и другие дефекты, не связанные с текстом напечатанного документа.
2.5. При распечатывании тестовой страницы, содержащей 100%-ную заливку черным цветом не должно наблюдаться неравномерной плотности печати, полос и повторяющихся дефектов.
2.6. В процессе эксплуатации картриджей не должно происходить просыпание тонера внутрь устройств и попадание в окружающую среду.
При эксплуатации картриджи не должны приводить к поломке оборудования, в котором они эксплуатируются.
2.7. Картриджи должны полностью отрабатывать заявленный ресурс.
2.8. Дата изготовления картриджей должна быть не ранее июля 2024 года.
2.9. Картриджи должны соответствовать требованиям санитарных норм допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях МСанПиН 001-96.
3. Требования к упаковке картриджей.
3.1. Картриджи должны быть упакованы заводским способом в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала. Внутренняя поверхность пакета не должна иметь следов просыпания тонера во внешнюю среду.
3.2. Упакованный в пакет картридж должен быть помещен в индивидуальную картонную коробку, снабженную в зависимости от модели вкладышами (контейнерами), исключающими его перемещение внутри коробки, и не имеющую следов вскрытий, вмятин и порезов, повреждений и обеспечивающую высокий уровень сохранности при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении.
3.3. На картриджах не должны присутствовать следы тонера. Вся маркировка на упаковку каждого картриджа должна быть нанесена типографским способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.
3.4. Упаковка и маркировка картриджей должна содержать (в случаях, если предусмотрено производителем картриджей):
- товарный знак, наименование компании-производителя, наименование одной или более моделей техники, в которых может быть использован картридж, номер партии на упаковке и корпусе картриджа, дата изготовления;
- голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.);
- номер партии, серийный номер на коробке и на картридже должны совпадать;
- на упаковке не может присутствовать слова «совместим», «совместимо», «совместимый» и аналогичные, на любом языке.
4. Ассортимент и технические и функциональные характеристики картриджей.
Товар должен быть поставлен в ассортименте и в соответствии с характеристиками, указанными в таблице:

	№ п/п
	Наименование товара
	Количество, штук

	1.
	Тонер-картридж 40STB20 (для принтеров /МФУ: Fplus image M40adn)
	1

	2.
	Тонер-картридж Canon 051Н (230)
	8

	3.
	Тонер Картридж Xerox 106R02778 (для принтера Xerox Phaser 3260DNI)
	12

	4.
	Драм Картридж Xerox 101R00474 (для принтера Xerox Phaser 3260DNI)
	12

	Итого, штук
	33


5. Требования к гарантийным обязательствам.
Гарантийный срок должен распространяться на весь поставляемый товар в полном объеме (100 %) и должен составлять не менее 12 месяцев от даты подписания Заказчиком товарной накладной по контракту.
*_______
Заказчик исключает возможность поставки «эквивалента» ввиду несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия (совместимости) закупаемых картриджей с оборудованием, используемым Заказчиком (ст. 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)
