ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку насоса для моечно-дезинфицирующей машины

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Насос
	Насос предназначен для преобразования потока воды в мощную струю под высоким давлением.
Направление вращения: левое.
Количество фаз электропитания: 3.
Диаметр входного отверстия воды, мм: 63.
Диаметр выходного отверстия воды, мм: 53.
Длина мотора, мм: не менее 320 и не более 360.
Мощность мотора, кВт: не менее 1,1 и не более 1,2.
Напряжение: 230/400 В.
	шт
	1



1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.
1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.
1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
2. Требования к таре и упаковке товара
Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара
Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.

На Товар установлен гарантийный срок эксплуатации не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара. 



