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к Запросу на предоставление ценовой информации 

Техническое задание
На поставку и установку алюминиевых перегородок, оконных откосов и подоконников для санузлов санитарно-гигиенического корпуса (г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 2).

1. Наименование и цели использования оказываемых услуг 
Техническое задание на изготовление и установку перегородок из алюминиевого профиля а также оконные откосы и подоконники в сан.узлы корпуса, расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 2.
  
2. Перечень и объемы услуг 

	№ п\п
	Наименование услуги 
	Описание услуги (подробный перечень действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели определяющие конечный результат)
	Количествен-ный показатель объема  услуги
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	Санитарно-гигиенический корпус корпус (1 этажи)
 
Перегородка П-1




















 Перегородка П-2
































Окно


	Перегородка выполнена из алюминиевого профиля КП-45, 
Цвет: RAL 9016, белый.
Заполнение: верх и низ сэндвич 24 мм.+2-я оцинковка, цвет белый.
Дверь с порогом, рабочая створка правая, коробка двери с буртиком.
Комплектация: ручка нажимная раздельная, личина с заверткой, петля для алюминиевых дверей «DORMA» двухсекционная накладная, две петли на створке.
[image: ]
Перегородка выполнена из алюминиевого профиля КП-45, 2095*1025 мм.
Цвет: RAL 9016, белый.
Заполнение: верх и низ сэндвич 24 мм.+2-я оцинковка, цвет белый.
Комплектация: личина с заверткой, ручка нажимная раздельная, цвет белый.
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Выполнено из ПВХ. Профиль, пятикамерный. Цвет профиля: белый Фурнитура: поворотно - откидная , МАСО. Заполнение: стеклопакеты 40 мм. двухкамерные, ст. пакеты до отметки 1350 мм. со стеклом " мателюкс" Монтаж с использованием паро -, тепло-, гидро-изоляции. 
Дополнительно: 
- доставка, монтаж; 
- демонтаж существующего окон ; 
- подоконник ПВХ шириной 750 мм., цвет белый матовый, 
- ПВХ откосы 700 мм. из сендвич панели 10 мм. - отлив из оцинкованной стали, цвет белый.
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2 шт.
































2 окна









3. Место оказания услуг 
[bookmark: _GoBack]г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 2, 
4. Сроки (периоды) оказания услуг 
(пятнадцать календарных дней)
5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг  – не требуется 
6. Общие требования к оказанию услуг, их качеству: 
- не требуется.
7. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:
- не требуется.
8. Требования к квалификации исполнителя - не требуется.
9. Иные требования к услугам и условиям их оказания- не требуется.
10. Порядок сдачи и приемки результатов услуг - контроль качества, технический надзор и приемка всех оказываемых услуг осуществляется сотрудниками Заказчика. Все услуги оказываются в присутствии представителя Заказчика.
11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг - не требуется.
12. Требования по объему и сроку гарантий качества услуг – 3 года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
13.  Предполагаемый срок оказания услуг – 3 квартал 2026 г.
14. Порядок оплаты - по факту выполнения работ, в течение семи рабочих дней.
15. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора (контракта) - не требуется.
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