ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги инженерно-технического характера
Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области» (далее Заказчик).

Исполнитель: лицо, с которым заключен государственный контракт по результатам проведения закупки.

Источник финансирования: Бюджетное финансирование.
Срок оказания услуг: в течение 15 рабочих с даты подписания Контракта.
Место оказания услуг: 460026, г. Оренбург, переулок Крымский, 119,
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	ОКПД2

	1
	Услуги инженерно- технического характера
	шт
	1
	ОКПД2: 71.12.10.000

КТРУ:71.12.10.000-00000001


	№
	Наименование 


	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Убежище № 66-57, расположенное по адресу: г. Оренбург, пер. Крымский, 119
	Оказание услуг по составлению дефектной ведомости и локально-сметного расчета на проведение работ по приведению ЗС ГО и заглубленных помещений объектов недвижимости в надлежащее техническое состояние, согласно требованиям законодательства РФ.
	шт
	1


Порядок оказания услуг:

Локально-сметный расчет составляется Исполнителем  после обследования помещений и составления дефектной ведомости на каждый объект, подлежащий капитальному ремонту. Составленный локально-сметный расчет должен соответствовать требованиям СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II11-77*" (утв. Приказом Минстроя России от 21.12.2022  N 1101/пр).
 В ходе обследования представителями Заказчика и Исполнителя  проводятся необходимые замеры, согласовываются объёмы и виды работ, которые предоставляются на утверждение Заказчику. 

В случае возникновения новых видов и объемов работ, вызванных технологическими процессами выполнения ремонтных работ, данные работы согласовываются с Заказчиком.
При расчете сметной стоимости необходимо учитывать все сопутствующие работы, согласно технологическому процессу выполнения того или иного вида работы. 
Заказчик после представления Исполнителем локально-сметного расчета направляет Исполнителю утвержденный локально- сметный расчет, либо направляет мотивированные замечания, которые Исполнитель обязан устранить и представить заказчику для повторного утверждения.
Назначение и основные показатели объекта 

Составить локальную смету базисно-индексным методом с пересчетом в действующие цены (2 квартал 2026г.).

Состав и содержание работ на каждый объект:

Определить стоимость выполнения работ по капитальному ремонту
- составление дефектной ведомости

- составление ведомости всех необходимых работ и материалов;

- определение стоимости выполнения работ;

- полный комплект сметной документации, с пояснительной запиской и сводным сметным расчетом выполнить в полном объеме в сметно-нормативной базе 2026 года.

В сводный сметный расчет включить:

- затраты на временные здания и сооружения;

- затраты на непредвиденные расходы;

- затраты на возмещение НДС-22%;

- затраты Заказчика на проведение строительного контроля.
Требования к оказываемым услугам по составлению локально-сметного расчета на каждый объект:

- локальный сметный расчет выполнить в текущем уровне цен, с применением ресурсно-индексного метода. Предусмотреть затраты на строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты. В сметной стоимости предусмотреть затраты на временные здания и сооружения, на производство работ в зимнее время. Предусмотреть затраты на погрузку, транспортировку и утилизацию строительных отходов.

- локальный сметный расчет должен являться окончательной документацией и обеспечивать возможность выполнения ремонтных работ без каких-либо дополнительных обследований, согласований, экспертиз и т. д.;


- локальный сметный расчет должен быть разработан на основании дефектной ведомости и ведомости объемов работ;


- локальный сметный расчет и иные необходимые в соответствии с заданием документы передать Заказчику на бумажном носителе в сброшюрованном виде, на электронном носителе (в формате pdf, дополнительно сметную документацию в форматах gge (Главгосэкспертиза), Excel и Грандсмета). Документация на бумажном носителе должна соответствовать предоставляемой в электронном формате в количестве 2-х экземпляров;


- услуги оказываются с учетом соблюдения правил охраны труда, требований по пожарной безопасности, а также выполнения норм по охране окружающей среды.

Требования к качеству и результату услуг:

Исполнитель разрабатывает локальный сметный расчет на капитальный ремонт в соответствии с нормативно-правовыми, руководящими документами в области строительства, строительными нормами и правилами, национальными стандартами.

Исполнитель должен включать обязательное использование и применение энергосберегающих и ресурсосберегающих мероприятий, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики. в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в редакции от 11.06.2021).

Подготовку документации выполнить в соответствии с СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II11-77*" (утв. Приказом Минстроя России от 21.12.2022  N 1101/пр), Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации».

Документация должна быть разработана на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, технических, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, технических регламентов

Ст. инспектор ОКБИ и  ХО

лейтенант вн. службы
                      А.П. Фефелов
