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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	№№ п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики

	1. 
	электролитические конденсаторы с ножками
220mf х 50v

	220мкФ, 50В, 105°C, 20%, 10x12мм P:5мм, JRB1H221M05001000120000B (К50-35 имп.), Конденсатор электролитический алюминиевый\JB Capacitors или аналог

	2. 
	электролитические конденсаторы с ножками
2,2mf х 100v

	2.2мкФ, 100В, 105°C, 20%, 5x11мм P:2мм, JRB2A2R2M02000500110000B (К50-35 имп.), Конденсатор электролитический алюминиевый\JB Capacitors или аналог

	3. 
	электролитические конденсаторы с ножками
4,7mf х 50v

	4.7мкФ, 50В, 105°C, 20%, 5x11мм P:2мм, JRB1H4R7M02000500110000B (К50-35 имп.), Конденсатор электролитический алюминиевый\JB Capacitors или аналог

	4. 
	электролитические конденсаторы с ножками
470mf х 50v

	470мкФ, 50В, 105°C, 20%, 10x20мм P:5мм, JRB1H471M05001000200000B (К50-35 имп.), Конденсатор электролитический алюминиевый\JB Capacitors или аналог

	5. 
	Конденсатор керамический SMD:
4,7mf х 35v

	4.7 мкФ X5R 35В 10% 0603, GRM188R6YA475KE15D, Конденсатор керамический smd\Murata или аналог

	6. 
	Конденсатор керамический SMD:
10mf х 16v

	10мкФ X5R 16В 10% 0603, CC0603KRX5R7BB106, Конденсатор керамический smd\Yageo или аналог

	От Заказчика:
	
	От Поставщика:

	Зам. главного врача

_______________Н.Н. Рощипкин

	
	



2. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 
2.1. Требования к гарантии качества товара, а также гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества: Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара. Гарантия производителя на составляет не менее 12 месяцев. Гарантия Поставщика составляет (не менее гарантии производителя) не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания УПД. 
2.2. Иные требования: Требования к качеству товара: Год выпуска не ранее 2026 года. 
2.3. Требования к упаковке и маркировке: Оборудование поставляется в упаковке, соответствующей ГОСТам, с соблюдением требований к упаковочным материалам и способу упаковывания, с использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также сохранность качества и безопасность оборудования при перевозке всеми видами транспорта.
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