Приложение №1
к Государственному контракту №____ 

Спецификация 
на поставку строительных материалов в рамках капитального ремонта объектов учреждения 
	№
	Товары (работы, услуги)
	Количество
	Цена
	Сумма

	
	
	
	
	

	1
	 Ограждение лестницы из нержавеющей стали - расчетный объем 
	1
	шт
	
	

	Итого
	


[bookmark: _GoBack]Технические характеристики ограждения: 8,2 мп.
Нержавеющая сталь AISI-201, полировка 
Поручень h900мм – труба Ø50мм, соединение со стойкой – чашка сварная СПС; 
Стойки – труба Ø38мм. Крепление боковое; 
Ригели (3 ряда) – труба Ø16мм. Соединение со стойкой –сварное внахлест. 

Итого: 
Срок поставки: не позднее 25.05.2026 г.
Место поставки: 308017, Белгородская область, г. Белгород, ул. К. Заслонова, д169А. Доставка к месту монтажа и монтаж ограждения осуществляется силами поставщика, 
с использованием расходных материалов поставщика.
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