[bookmark: _Ref248728669]ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Договору №_
оказания услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

город Уфа                                                                                                                        «___» ______ 2026 г.


[bookmark: _Ref248562863]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

1. Общие положения.
Настоящее техническое задание определяет перечень, сроки и порядок оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. ОКПД-2: 45.20.11.100 - «Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и лёгких грузовых автотранспортных средств
Перечень автомобилей для проведения технического обслуживания:
	№
п/п
	Категория ТС
	Марка, модель
	VIN номер
	Регистрационный номер
	Год выпуска
	Мощность, л.с.
	Пробег автомобиля

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	B
	Hyundai Sonata
	X7MEN41HP7M026439
	С 950 ВС 02
	2006
	137.0
	654 000

	2
	B
	LADA 4Х4 21310
	XTA211300D0147042
	О902НО 102
	2013
	82.9
	415 000

	3
	B
	ЛАДА ЛАРГУС
	XTARS045LJ1058313
	У173СВ  102
	2017
	106.1
	311 000

	4
	B
	Нива Шевроле 212300-55
	X9L212300J0660947
	М841ОН 159
	2018
	79.6
	212 000





[bookmark: _Hlk219297325]Наименование услуг выполняемых    при    сервисном    обслуживании:
Для автомобилей ВАЗ, HYUNDAI SONATA производитель рекомендует проводить 
техническое обслуживание (ТО) каждые 10–15 тысяч километров пробега. 
Количество и периодичность ТО проводится из расчета годового пробега 40 000 км.
1. Двигатель – диагностика, капремонт, замена свечей, сальников, поршневых колец, гофры, натяжного ролика ГРМ, замеры компрессии и давления масла, замена масла и фильтров (воздушного, топливного и масленого), диагностика и ремонт навесных агрегатов, замена приводных ремней
2. Коробка передач – диагностика и ремонт, промывка блока управления, замена привода спидометра, редуктора КПП, кикдауна, троса переключения скоростей, проверка и замена масла.
3. Ходовая часть – электронная диагностика, ремонт рулевой рейки, развал схождение, замена гранат, сальников, подшипников, сайлентблоков, крестовины карданного вала, редуктора заднего моста, проверка  и замена амортизаторов и стоек, шаровых опор, стабилизаторов
4. Тормозная система – замена цилиндра сцепления, тормозного диска, колодок, суппорта, тормозного шланга, установка тормозных трубок.
5. Топливная система – промывка и замена форсунок, свечей, катушек, электробензонасоса, промывка расходомера воздуха.
6. Система охлаждения – ремонт и замена радиатора, замена термостата, помпы, масла ГУР.
7. Проверка и ремонт системы кондиционирования.
8. Электрика.
9. Электроника.

Сроки (периоды) оказания услуг:
С даты заключения договора по 15 декабря 2026 года. 
Сроки выполнения технического обслуживания: в течении 1 суток с момента заезда автомобиля на СТО в любой день обращения Заказчика.
Место оказания услуг:
По месту нахождения Исполнителя, в радиусе не более 10 км., от местонахождения Заказчика по адресу: г. Уфа, ул. Ахметова ,203.
В случаи невозможности транспортировать автомобиль до места нахождения Исполнителя, доставка автомобиля осуществляется силами и средствами Исполнителя.
Приобретение и установка запасных частей и материалов:
- Исполнитель самостоятельно приобретает, при отсутствии в наличии - заказывает, оплачивает доставку и использует для обслуживания автомобилей заказчика все эксплуатационные, смазочные и сопутствующие расходные запасные части и материалы, необходимые для оказания услуг.
- Устанавливаемые запчасти должны быть произведены при соблюдении требований нормативных документов (технических условий, государственных, отраслевых стандартов) в условиях их серийного производства (сборка заводская), рекомендованные к применению заводом-изготовителем данного транспортного средства.
- При оказании услуг должны использоваться новые, качественные комплектующие и запасные части заводов-изготовителей, отвечающие требованиям безопасности. 
Порядок и условия оказания услуг:
- Услуги по техническому обслуживанию автомобилей должны выполняться в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил. 
- Техническое обслуживание автомобилей должны производиться квалифицированным персоналом Исполнителя для выполнения в полном объеме всех работ по ТО автотранспорта.
- По вопросам организации технического обслуживания Исполнитель назначает ответственное лицо по взаимодействию с представителем Заказчика, а также обеспечивает доступ и нахождение представителя Заказчика в производственных помещениях, для контроля за соблюдением технологического процесса выполняемых работ.
- Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль и испытания качества выполненных работ для подтверждения соответствия условиям контракта, при этом не понести каких-либо дополнительных расходов.
- Исполнитель при выполнении технического обслуживания автомобилей должен обеспечить сохранность автотранспортных средств Заказчика, а также не использование и не применение транспортных средств.
- Исполнитель должен обеспечивать выполнение полного комплекса работ техническому обслуживанию автомобилей с применением фирменного специализированного оборудования и инструмента, проводить выполнение шиномонтажных работ и т.д., а также осуществлять проверку технического состояния автомобиля. 
- Работы по техническому обслуживанию автомобилей должны соответствовать требованиям, установленным статьей 18 Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», РД 37.009.026-92 - Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора), утвержденное приказом Минпрома РФ от 01.11.1992 г. № 43. Исполнитель должен также руководствоваться руководствами (инструкциям) по ремонту и эксплуатации определенных моделей автотранспортных средств.
- Сроки выполнения технического обслуживания: не более суток с момента заезда автомобиля на СТО.
Требования к качеству услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика:
-Оказание услуг производится в рамках действующего законодательства РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, в соответствии с техническим заданием и условиями государственного контракта. Качество услуг должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ.
- Все виды услуг должны проводиться в специализированных для данного вида транспортных средств сервисных организациях, не нарушающих условий гарантии производителя.
- Применяемые запасные части и расходные материалы не должны нарушать условий гарантии производителя.
Общие требования к выполняемым работам, оказываемым услугам по техническому обслуживанию автомобилей:
1.1.	Услуги оказываются по обращению Заказчика.
1.2.	Стоимость замененных запчастей и материалов оплачивается из общей суммы контракта.
1.3.	Установленные запчасти должны быть новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации дизайна и материалов.
1.4.	Обеспечение внеочередного заезда транспортного средства на ТО в день обращения.
1.5.	Предоставление услуг шиномонтажа.
1.6.	Другие работы связанные с техническим обслуживанием автомобилей.
1.7.     Гарантия на качество выполнения работ с запчастями Исполнителя, на агрегаты  в течение 3  
            месяцев , на ходовую часть 14 дней, с момента подписания Акта выполнения работ.
	





__________________________/____________
	
		


Заказчик


______________________/             /
	
	
	
	


м.п.                                                                                        м.п.
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