Описание объекта закупки
Объект закупки – оказание услуг по монтажу и наладке системы охранной тревожной сигнализации.
Место оказания услуги: г. Калуга, ул. Калуга-Бор, д. 3 (два поста охраны на объекте).
Срок оказания услуги: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора.
Требования к кнопкам тревожной сигнализации.
1. Выдача сигнала о тревоге в любое время суток.
2. Минимальная вероятность ложных срабатываний.
3. Выдача извещений о неисправности или отказе.
4. Устойчивость к повреждениям.
5. Сохранность работоспособности при отключении сетевого источника электропитания или другого основного источника электропитания в течение времени прерывания электроцепи.
Требования к оказанию услуг.
Безопасность: конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы, безопасность обслуживающего персонала и эксплуатации. Оборудование кнопками тревожной сигнализации должно соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с установленными нормативами. Все оказываемые услуги должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасности эксплуатации строительных машин и механизмов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке возлагаются на подрядчика. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.
Организация и оказание услуг должны соответствовать требованиям безопасности, установленных в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)».
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями).
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями).
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)».
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009».
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».
- Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». А также иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для оказания данных видов услуг.
Оказываемые услуги, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-технических документов и правил.
Эксплуатационная документация.
На каждую из функциональных систем должен быть разработан комплект эксплуатационной документации в соответствии с действующими нормами и требованиями Заказчика. Комплект эксплуатационной документации должен быть разработан на русском языке и включать в себя: акт ввода в эксплуатацию, паспорта на оборудование, сертификаты соответствия.
Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев.
ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	2.
	3.
	4.

	Монтаж оборудования

	1
	Основной прибор БРО 4gsm ethernet
	шт
	2

	2
	Блок питания ББП-20 с аккумулятором
	шт
	2

	3
	Комплект тревожной кнопки Астра Р
	шт
	2

	Пуско-наладочные работы


