
Техническое задание
на оказание услуг по составлению сметной документации
на текущий ремонт пищеблока ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России.

1. Заказчик: федеральное казенное учреждение «Смоленская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации
2. Место нахождения объекта: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71  
3. Предмет закупки: оказание услуг по составлению сметной документации на текущий ремонт пищеблока согласно приложения №1 к техническому заданию.  
4. Цель и задачи оказания услуги: 
4.1. Разработать сметную документацию для выполнения текущего ремонта пищеблока.
4.2. Для реализации целей настоящего технического задания, Исполнитель должен:
4.2.1. Провести замеры, рассчитать объем ремонтных работ, согласовать с заказчиком материалы и работы;
4.2.2. Составить и представить Заказчику дефектные ведомости, локальные сметные расчеты, ведомости объемов работ.
5. Наименование и состав выполняемых работ: 
5.1. Выезд Исполнителя по месту нахождения объекта (Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71);
5.2. Сбор исходных данных, изучение исходной документации;
5.3. Обмерные работы;
5.4. Фотофиксация помещений;
5.5. Составление дефектной ведомости;
5.6. Расчет уточнённого объема ремонтных работ;
5.7. Составление локального сметного расчета и ведомости объемов работ;
5.8. Оформление документов и сдача результатов работ Заказчику.
6. Срок оказания услуги и обязанности сторон:
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Не позднее 1 рабочего дня с момента подписания контракта передать Исполнителю исходные данные, необходимые для подготовки сметной документации. Передача исходных данных оформляется Актом приема-передачи исходной документации, который подписывается представителями Заказчика и Исполнителя. Передача исходных данных возможна посредствам электронной почты. 
6.1.2. Заказчик обеспечивает доступ Исполнителя на объект в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Для допуска на объект представитель Исполнителя должен иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт, военный билет).
6.2. Исполнитель обязуется:
6.2.1. Не позднее 3 рабочих дней с момента получения от Заказчика исходных данных, предусмотренных п. 6.1.1., осуществить выезд по месту нахождения объекта, провести замеры и согласование с Заказчиком материалов и работ.
6.2.2. Приступить к разработке сметной документации и завершить её не позднее 5 рабочих дней с момента проведения действий, указанных в п.6.2.1.
6.2.3. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проведения ремонтных работ. В случае выявления недостатков в сметной документации Исполнитель должен устранить их за свой счет.
8. Требования к сметной документации:
8.1. При составлении сметной документации необходимо руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая необоснованного применения дорогостоящих материалов и оборудования, и учитывать экономическую целесообразность применяемых решений.
8.2. Сметная документация должна быть выполнена с применением утвержденных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, в сметных ценах на материалы, изделия и конструкции, применяемых в строительстве по состоянию на месяц, соответствующий дате заключения настоящего государственного контракта.
8.3. Сметная документация должна быть выполнена в соответствии с нормативными правовыми актами, установленными в отношении выполняемых работ, включая:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- и другими. 
8.4. Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом, в федеральной сметно-нормативной базе в текущем уровне цен на дату выдачи сметной документации.
8.5. Сметная документация (дефектная ведомость, локальный сметный расчет, ведомость объемов работ) должна быть предоставлена в следующем количестве и виде: 
- 2 (два) экземпляра на бумажном носителе;
- 1 (один) экземпляр в электронном в виде файла «MS Excel».
Для каждого объекта изготавливается отдельная сметная документация. Количество объектов (кол-во смет) – 1 штука.
8.6. Разделы смет должны соответствовать технологической последовательности производства работ. По каждому разделу указывать итог сметной стоимости. 
8.7. При отсутствии какого-либо материала в сборниках ФЕРр допускается указывать цену материала по прайс-листам. Прайс-лист предоставляется по выбранному поставщику с указанием на прайс-листе даты и реквизитов поставщика. Прайс-листы необходимо пронумеровать. 
8.8. Прайс-листы должны подшиваться к каждой смете и быть их неотъемлемой частью. Цены поставщиков должны определяться усреднено. Выбор поставщика производится не менее чем от 3-х поставщиков (должен быть проведен мониторинг). При этом указывать формулу перехода в базисный уровень цен и источник информации.
8.9. Требования к материалам при составлении сметной документации:
8.9.1. Для проведения текущего ремонта должны быть использованы материалы в соответствии с их функциональным назначением и разрешенные для применения в медицинских учреждениях в установленном порядке, имеющие гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия, декларации соответствия требованиям ТР ТС.
8.10. Прочие требования:
8.10.1. В сметной документации необходимо также предусмотреть следующие статьи «Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз» и «Погрузо-разгрузочные работы материалов и мусора».
8.11. Готовая сметная документация передается заказчику по акту-приемки передачи, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.
                                                                                                          
                                                                                                            Приложение №1 
к Техническому заданию на оказание услуг
по составлению сметной документации.


[bookmark: bookmark0]Дефектная ведомость на выполнение работ по текущему ремонту
варочного цеха пищеблока.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Разборка покрытий полов: из керамической плитки
	100 м2
	1.187

	2
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм
	100 м2
	1.187

	3
	Устройство стяжек: цементных
	100 м2
	1.18.7

	4
	Устройство пола из керамогранитной противоскользящей плитки
	100 м2
	1.187

	5
	Демонтаж подвесного реечного потолка
	100 м2
	1.187

	6
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	1.187

	7
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
	100 шт
	0.54

	8
	Установка решеток жалюзийных площадью до 1.0 м2
	шт
	7

	9
	Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1,2
	м2
	5
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Дефектная ведомость на выполнение работ по текущему ремонту
моечного цеха пищеблока. 

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0.29

	2
	Устройство полиуретанового покрытия пола
	м2
	29

	3
	Устройство потолков: реечных алюминиевых (демонтаж)
	100 м2
	0.29

	4
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0.29

	5
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0.42

	6
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов
	100 м2
	0.66

	7
	Установка решеток жалюзийных
	шт
	2

	8
	Решетка радиаторная из ПВХ
	м2
	2

	9
	Устройство гидрозатвора на канализацию
	шт
	1

	10
	Устройство стяжек цементных
	100 м2
	0.29
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Дефектная ведомость на выполнение работ по текущему ремонту
овощного цеха пищеблока.

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.
изм.
	Количество

	1
	Разборка покрытий полов: пола из керамической плитки
	100 м2
	0.50

	2
	Устройство пола из керамогранитной противоскользящей плитки
	100м2
	0.50

	3
	Устройство потолков: реечных алюминиевых (демонтаж)
	100 м2
	0.50

	4
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	0.50

	5
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт
	100 шт
	0.54

	6
	Устройство решеток жалюзийных площадью до 1.0 м2
	шт
	2

	7
	Решетка радиаторная из ПВХ
	м2
	2

	8
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по ранее окрашенной поверхности
	м2
	35

	
	
	
	



[bookmark: bookmark6]Дефектная ведомость на выполнение работ по текущему ремонту
коридора пищеблока. 

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	1.35

	2
	Устройство пола из керамогранитной противоскользящей плитки
	100 м2
	1.35

	3
	Устройство потолков: реечных алюминиевых (демонтаж)
	100 м2
	1.35

	4
	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	1.35

	5
	Ремонт облицовки из керамических глазур. плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 шт
	100 шт
	5.00

	6
	Установка решеток жалюзийных
	шт
	1

	7
	Решетка радиаторная из ПВХ, размер 0,6x1.2
	м2
	1

	8
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по ранее окрашенной поверхности
	100м2
	1.75

	9
	Монтаж системы защиты стен и углов :доски-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона, ширина 200 мм
	100 м
	0.9

	
	
	
	




