 Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений 
при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку фильтров электростатических спирометрических
  
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2 и/или КТРУ
	Количество
	ед. изм.
	Характеристики объекта закупки


	1. 
	Фильтр электростатический спирометрический взрослый 
	32.50.50.190
	700
	штука
	Фильтр электростатический спирометрический взрослый предназначен для защиты пациента  и оборудования от проникновения патогенных микроорганизмов при обследовании ФВД. Корпус фильтра из антистатического полипропилена. Тип корпуса – неразборный, одноразовый. Фильтрующий элемент: круглый диск из электростатического синтетического  волокнистого материала. Противовирусная и противобактериальная эффективность перекрестного заражения	99,9999%. Сопротивление пиковому потоку 720 л / мин. Сопротивление потока 30 л/мин 25 Па (0.25 см. вод. ст.). Сопротивление потока 60 л/мин 51 Па (0.51 см. вод. ст.). Сопротивление потока 90 л/мин  78 Па (0.78 см. вод. ст.). Сопротивление потока 720 л/мин  86 Па (0.86 см. вод. ст.). Эффективная зона фильтрации, 60 см2. Пирогенность,  0.25 EU/мл. Встроенный мундштук. Биосовместимость корпуса фильтра. Длина встроенного мундштука, 45мм
Внутренний диаметр входного отверстия	26мм. Внутренний диаметр выходного отверстия	30 мм
Материал антибактериальной прокладки-полимерное волокно электростатическое. Наружный диаметр входного отверстия 29.5 мм. Наружный диаметр выходного отверстия 33 мм. Пластиковый корпус фильтра
Вес, 37 гр.  Размеры: длина: 97мм, диаметр корпуса: 93мм. Фасовка  100 шт
Арт.2800/21
Производитель: Италия 





	Требования к поставке/приемке товара:

	[bookmark: _Hlk136428003]Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
	Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:
-копию регистрационного удостоверения;
-выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650;
-сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения;
-копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020).

	Отгрузка Товара (место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А   (Центральный склад)   

	Срок поставки
	В течение 20 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора

	Остаточный срок годности  
	
Не менее 12  месяцев 
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