ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку фурнитуры для офисных кресел

Предмет закупки: Фурнитура для офисных кресел
Срок поставки Товара: в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта
Место поставки Товара: Россия, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 32, корп. А
Описание поставляемого товара:

№ п/п	Наименование товара	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики, а также показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого товара установленным требованиям	Кол-во
товара	Ед. изм.	
1	Фурнитура для мебели металлическая (колёса мебельные для кресел)
КТРУ 25.72.14.130-00000027	Показатель	Значение
показателя	Единица измерения показателя	15	Штука	
		Металл	Сталь	-			
		Тип изделия	Опора колесная	-			
		* Выдерживают нагрузку	≥ 200	Килограмм			
		* Материал шасси	Сталь	-			
		* Поворотный механизм обеспечивает вращение	360	Градус			
		* Ширина	≥ 3 и ≤ 4	Сантиметр			
		* Высота	≥ 5 и ≤ 6	Сантиметр			
		* Диаметр	≥ 5 и ≤ 6	Сантиметр			
		* Материал ролика	Пластик
с полиуретановым покрытием	-			
		* Диаметр штока 	≥ 10 и ≤ 11	Миллиметр			
		* Тип крепления	Стержень	-			
		* Цвет	Черный	-			
2	Фурнитура для мебели металлическая (колёса мебельные для кресел)
КТРУ 25.72.14.130-00000027	Металл	Сталь	-	10	Штука	
		Тип изделия	Опора колесная	-			
		* Выдерживают нагрузку	≥ 120	Килограмм			
		* Материал шасси	Пластик	-			
		* Поворотный механизм обеспечивает вращение	360	Градус			
		* Ширина	≥ 4 и ≤ 5	Сантиметр			
		* Высота	≥ 5,5 и ≤ 6	Сантиметр			
		* Диаметр	≥ 5 и ≤ 6	Сантиметр			
		* Материал ролика	Пластик
с полиуретановым покрытием	-			
		* Диаметр штока 	≥ 10 и ≤ 11	Миллиметр			
		* Тип крепления	Стержень	-			
		* Цвет	Черный	-			
3	Фурнитура
для мебели металлическая
(газлифт (амортизатор) для офисного кресла)
КТРУ 25.72.14.130-00000021
	Металл	Сталь	-	3	Штука	
		Тип изделия	Газлифт	-			
		* Рабочая нагрузка	≥ 200 и ≤ 300	Килограмм			
		* Класс надежности	≥ 4	-			
		* Диаметр газлифта	≥ 50 и ≤ 55	Миллиметр			
		* Высота стакана газлифта	≥ 200 и ≤ 240	Миллиметр			
		* Толщина металла внешней втулки	≥ 1,5	Миллиметр			
* Обоснование включения дополнительной информации: с целью более точного описания характеристик закупаемого товара, который
в наибольшей степени удовлетворяет потребности Заказчика с учетом специфики его деятельности, в соответствии  с ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и с пунктами 5,6 Правил использования каталога, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
Товар должен соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, требованиям нормативной и технической документации, предусмотренной законами, государственными стандартами, техническими условиями и иными нормативно-правовыми актами РФ.
Товар должен поставляться в упаковке и с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого товара
и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при транспортировке. Поставка товара осуществляется транспортом и силами поставщика или с привлечением третьих лиц (включая доставку до заказчика, погрузо-разгрузочные работы). При передаче товара поставщик предоставляет соответствующие гарантийные талоны, документы производителей, подтверждающие качество товара (при наличии); сертификаты соответствия товара российским стандартам безопасности (при наличии).
Требования к гарантийному сроку товара: Гарантийный срок на товар: не менее 12 месяцев с даты поставки товара заказчику.