 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА  ПОСТАВКУ МАСЛА ДИЗЕЛЬНОГО
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги, входящих в объект закупки
	Основные характеристики закупаемого товара, работ, услуг
	Количество
	Ед. изм.
	ОКПД

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Масло дизельное, 20л
	Дизельное масло М10Г2К, в пластиковых канистрах объемом 20л., минеральное, класс вязкости SAE-10, классификация по API -CC;API CC.
	2
	шт.
	19.20.29.119


2. Требования к качеству и безопасности товара: - качество должно соответствовать действующим стандартам и нормам, установленным для           данного вида продукции;
- поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности, установленным в Российской Федерации;

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий:

Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным в заводской таре.

Срок гарантии на поставляемые товары должен быть не менее чем предусмотрено заводом-изготовителем. Время начала исчисления гарантийного срока с момента поставки.

Упаковка, маркировка,  условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 17479.1-85 Масла моторные, ГОСТ 23652-79 Масла трансмиссионные, ГОСТ 28084-89 Охлаждающие жидкости, ГОСТ 23258-78 Смазки пластичные и др.  нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны исключить повреждение и порчу товара

Безопасность Товара должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям", ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, транспортирование и хранение.»

Тара (упаковка) Товара должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям", ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, транспортирование и хранение.»

Маркировка тары (упаковки) должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям", ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, транспортирование и хранение.»

Условия поставки товара:

1) Доставка Товара до места передачи Товара и погрузо-разгрузочные работы производится силами и средствами Поставщика.

2) В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать сопроводительные документы, относящиеся к Товару, в соответствии с требованиями заключаемого Контракта.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
            3) Товар поставляется в фирменной упаковке, упаковка должна обеспечивать сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении товара, упаковка не должна иметь никаких повреждений;
3. Требования к месту поставки товара.
Калужская обл., Ульяновский р-н, село Ульяново, ул.Б.Советская. Дом 75

  4. Требования к срокам (периодам) поставки товара. Поставка товара осуществляется в течение 10календарных дней с даты заключения  договора.
