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Приложение № 1 


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ


1. Наименование Объекта закупки (далее – товар): установка электрогенераторная.
[bookmark: _GoBack]2. Место поставки товара: Херсонская область, с. Счастливцево.
3. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта 
4. Характеристика и объем товара: согласно таблице 1.

	№ п/п
	Наименование товара
	Код КТРУ/ОКПД2
	Характеристики товара
	Ед. измерения 
	Количество

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Установка электрогенераторная

	КТРУ 27.11.30.000-00000007  Установка электрогенера
торная
ОКПД 2 27.11.31.110 Установки генераторные с 4-х тактными двигателями

	Тип двигателя
	4-х тактный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	1

	
	
	
	Вид топлива
	Бензин
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Мощность максимальная при 220 В
	> 5.5 и ≤ 6
	Киловатт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Мощность номинальная при 220 В
	>5 и ≤ 6
	Киловатт
	
	
	

	
	
	
	Количество фаз генератора
	1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Вид запуска
	электростартерный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип тока
	Переменный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тип охлаждения
	Воздушный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	

	
	
	
	Тип генератора
	бензиновый генераторам с асинхронным альтернатором.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Дополнительные характеристики
	
	

	
	
	
	Тип электростанции
	мобильный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	

	
	
	
	Объем двигателя, кубический сантиметр 
(куб. см)
	≥ 223
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Частота вращения
	≥ 4000
	об/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Степень защиты
	IP21
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наличие аккумулятора
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Дисплей
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Датчик масла
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Индикатор уровня топлива
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Выход 12V
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Исполнение 
	Открытый тип кожуха
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Колеса и ручки
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Емкость топливного бака, литр (л)
	≥ 15 и ≤20
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Уровень шума, децибел (дБ)
	Не более 65
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Наличие защиты от перегрузок
	Да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Тактность двигателя
	Четырехтактный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре:  Информация о дополнительных характеристиках необходима для уточнения описания объекта закупки.
