ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на поставку медицинского изделия 
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	Эндопротез головки лучевой кости, керамический

	Эндопротез головки лучевой кости, индивидуальный керамический представляет собой биполярный имплантат, изготовленный из керамического материала на основе диоксида циркония тетрагонального, стабилизированного оксидом иттрия. Эндопротез используется для протезирования головки лучевой кости и головки мыщелка плечевой кости.
Дистальный компонент состоит из двух частей и представлен в виде ножки и головки, соединяющихся между собой по принципу шарового шарнира, что обеспечивает головке, как ротационные движения, так и боковые отклонения на величину около 15 градусов по отношению к оси ножки во всех направлениях. 
Проксимальный компонент представлен в виде дуги со сферической поверхностью для сочленения с дистальным компонентом с одной стороны и ножкой для установки эндопротеза в костную ткань с другой стороны.
Размеры эндопротеза, такие как, диаметр головки, высота головки, диаметр дуги, общая длина эндопротеза и прочие габаритные величины должны определяться на основании антропометрических данных пациента, предоставленных Заказчиком (КТ, отдельный рентгеновский снимок с линейкой или другим эталоном). Имплантация дистального компонента производится в интрамедуллярный канал лучевой кости по бесцементной технологии с прессовой посадкой. Имплантация проксимального компонента производится в губчатую ткань на поверхность резекции головчатого возвышения плечевой кости.
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Требования к поставляемому Товару
1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.
1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.
1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
2. Требования к таре и упаковке товара
Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара
Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.
На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара. 

