Приложение №1
 
                         
	Наименование/ код ОКПД2/КТРУ
	Характеристики, требования к качеству
	Количество (шт.)

	
	
	
	цена за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей, руб.
	Стоимость, рублей

	Скрытая петля с 3D регулировкой 100*22 CEAM 1129ARG серебро (до 40кг)
ОКПД2: 25.72.14.120
	Высота: 100 мм
Глубина Врезки: 18 мм
Минимальная толщина двери: 28 мм
Тип использования: жилой, офис
Ширина крыла: 22 мм
Подходит для дверей: дерево, алюминий, сталь
 Цвет: серебро
Огнестойкость: нет
Грузоподъемность 2 петли: 25 кг
Грузоподъемность 3 петли: 30 кг  
 Партномер CEAM 1129 BRO Петли нужны для уже установленных дверей, взамен вышедших из строя старых. Параметры петель должны соответствовать заявленному описанию[image: ]
	20 шт.
	
	

	

	[image: ]
	
	
	



	Место поставки товара
	652816, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Руставели, д.24

	Порядок поставки товара
	Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит поставщику. Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении




                  
















Исп. Кречетова Т.П. Тел. 8-913 419 53 32
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