
Техническое задание на поставку баллонов с газом для портативных газовых плит

Наименование товара Газ для портативных плит, горелок внесезонный  — 112 шт.
ОКПД 2 – 19.20.32.190
Объем баллона: 400- 520 см3. Количество газовой смеси: 220г.
 Соединение: нажимной, с цанговым захватом
Газ: пропан-бутан
Температура пламени: 1400 град
Температура эксплуатации: -20 до +40 °С
Используется для обслуживания газовых плит, ламп, горелок и прочего снаряжения. Состав смеси: 60% пропан, 40% бутан. Данная модель обеспечивает стабильную работу даже при низких температурах до -20С.
Количество товара
112 (сто двенадцать) штук.
Срок поставки: 15  календарных дней с момента подписания договора.
Доставка: осуществляется п. Терней ул. Партизанская 44
Товар должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую сохранность товара от повреждений и загрязнений. Тара (упаковка) должна быть целой, сухой, не деформированной. 
Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами Российской Федерации, установленными для данного вида деятельности.
Поставка Товара должна исключать возможность механических и иных повреждений имущества Заказчика и имущества третьих лиц.
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