ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуги должны осуществляться в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации.

            Наименование: Оказания услуг по техническому обслуживанию и поверке контрольно-измерительных приборов. 

Наименования, количество и характеристики контрольно-измерительных приборов, подлежащих техническому обслуживанию и поверке (калибровке) в 2026 году:

	№ п/п
	Средство измерения
	Заводской номер/
индивидуальный номер
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Сигнализатор 
метан оксида углерода СТГ-1-1
	3644
	шт.
	1


Период оказания услуг: с даты заключения Государственного контракта.

Срок оказания услуг: не более 14 календарных дней с даты заключения Государственного контракта.

Место оказания услуг: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, д. 28

Условия оказания услуг: Исполнитель должен быть аккредитован в установленном порядке на право поверки средств измерений, что подтверждается соответствующим аттестатом аккредитации. Область аккредитации Исполнителя на поверку средств измерений должна включать все средства измерений Заказчика. 

Конфиденциальность: Исполнитель несет персональную ответственность за сохранность документов, обязуется не разглашать информацию, полученную в ходе оказания услуг и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств. 

Исполнитель гарантирует:
­ оказание услуг в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта;
­ соответствие качества оказанных услуг действующим нормам Российской Федерации и требованиями Контракта.

Требования к качеству и безопасности оказания услуг: услуги по техническому обслуживанию и поверке геодезических приборов должны соответствовать требованиям Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», «ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 
№ 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и другим нормативным документам. 
Необходимо наличие аттестатов и свидетельств аккредитации лиц в области обеспечения единства измерений. 

Результат поверки: подтверждение пригодности средств измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.
Если средство измерений по результатам поверки признано пригодным к применению, то на него и (или) техническую документацию должен быть нанесен оттиск поверительного клейма и (или) выдано «Свидетельство о поверке».
Если по результатам поверки средство измерений признано непригодным к применению, оттиск поверительного клейма и (или) «Свидетельство о поверке» должны быть аннулированы и выписано «Извещение о непригодности» или сделана соответствующая запись в технической документации.


Порядок передачи на поверку и возврата средств измерений:
­ Поверка средств измерений проводится по предварительному согласованию срока поверки прибора между Заказчиком и Исполнителем. 
­ После поверки средств измерений  Заказчик осуществляет проверку объема и качества оказанных услуг требованиям Контракта, после чего Стороны переходят к подписанию акта оказанных услуг и взаиморасчетам.

