ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1)
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	Батарея аккумуляторная 12В 18 А/ч для источника бесперебойного питания
	Шт.
	     6

	Характеристики:

	Тип: 
	батарея для ИБП

	Технология:
	свинцово-кислотная

	Емкость батареи по заданному уровню напряжения:
	 не менее 18 А/ч

	Номинальное напряжение батареи:
	12В

	Габариты (Ш х В х Т)
	Не более 182х167х76 мм

	Тип клеммы:
	Болт М5
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2) Рупор исп.03 2RS485 Блок речевого оповещения
 Описание
Блоки речевого оповещения «Рупор исп. 03», «Рупор исп. 03 2RS485» предназначены для трансляции предварительно записанной речевой информации о действиях, направленных на обеспечение безопасности при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. Блок речевого оповещения «Рупор исп.03» предназначен для работы в составе ИСО «Орион». Блок «Рупор исп. 03 2RS485» отличается от блока «Рупор исп. 03» наличием второго резервного интерфейса RS-485.

Технические характеристики:
- Номинальная мощность 40, Вт
- Количество речевых сообщений 128, шт.
- Длительность речевых сообщений 84, сек.
- Возможность записи собственных речевых сообщений Есть
- Наличие светового табло Есть
- Исполнение Настенный накладной
- Материал корпуса Пластик
- Габаритные размеры 211х165х89, мм
- Степень защиты оболочки IP30
- Диапазон рабочих температур -10...+55, °С
- Применяется в системе ИСО Орион
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