ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	п/п
	Наименование Товара
	Технические характеристики
	Кол-во
(шт.)

	1. 
1
	Термопара К-типа МЕГЕОН 26004 к0000034767
	Тип - термопара
Диапазон измеряемых температур: 0-250°С
Тип разъема - штекер
Длина провода: 960 мм
Диаметр зонда: 3 мм
Длина зонда: 93 мм
Вес нетто: 0.015 кг
	1

	2. 

2
	Термопара МЕГЕОН 26001A к0000015707
	Тип - термопара
Диапазон измеряемых температур: -50 до + 400°С
Тип разъема - банан
Длина провода - 980 мм
Диаметр зонда - 3 мм
Длина зонда - 12 мм
Вес нетто 0.008 кг
	2

	3. 

3
	Термопара МЕГЕОН 26003 к0000015706
	Тип - термопара
Диапазон измеряемых температур: -50 до + 1200°С
Тип разъема - штекер
Длина провода - 1100 мм
Диаметр зонда - 8.5 мм
Длина зонда - 140 мм
Вес нетто - 0.04 кг
	1

	4. 

4
	Рулон абразивный БУМ (115x2500 мм; P80) ABRAFORM afr115-2500-080
	Форма - рулонная
Длина - 2500 мм
Ширина - 115 мм
Зернистость - 80
Мах зернистость - 80
Назначение - универсальная
Крепление - зажим
Основа - бумажная
Водостойкость - нет
Количество отверстий - без отверстий
	30

	5. 

5
	Рулон абразивный БУМ (115x2500 мм; P100) ABRAFORM afr115-2500-100
	Форма - рулонная
Длина - 2500 мм
Ширина - 115 мм
Зернистость - 100
Мах зернистость - 100
Назначение универсальная
Крепление зажим
Основа бумажная
Водостойкость нет
Количество отверстий - без отверстий
	30



•	В случае, если в Описании объекта закупки, товара, встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки со словами «или эквивалент». Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам соответствующего товара, материала, оборудования.
Если в предложении участника закупки не указано иное, в контракт включаются товарные знаки/марки из технического задания заказчика без слов «или эквивалент».

Требования:
1. Поставляемый Товар должен быть новым, без видимых дефектов.
2. Поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия.
3. Согласно части 2 статьи 456 ГК РФ Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к Товару принадлежности и документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. п.) одновременно с передачей самого Товара.
4. Требования к гарантийному сроку: в соответствии с условиями изготовителя, но не менее 12 месяцев.
5. Место поставки: г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 18 
