Контракт заключен в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р
(с использованием единого агрегатора торговли на основании итогового протокола закупочной сессии; _________________________ без использования единого агрегатора торговли на основании подпункта «__» пункта 7 распоряжения Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р (указывается при заключении Контракта)) 

Контракт № П4.83.2026А
на поставку строительных материалов

ИКЗ 261246601674738084300100780001920244

г. Иркутск                                                                                             «___»  ________ 2026 года

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  начальника Ангарского района водных путей и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» (АРВПиС) Павлова Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности от 23.04.2026  № 17-03-104, с одной стороны и ________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить, а Покупатель в лице филиала- грузополучателя принять и оплатить Товар в соответствии со Спецификацией по форме, установленной Приложением № 1 к Контракту (далее - «Спецификация»).
1.2. Номенклатура, ассортимент, количество и цена товара определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ______ (_____________), в т.ч. НДС (при наличии). Цена Контракта включает в себя стоимость товара, а также все установленные законом и Контрактом затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением контракта, в том числе стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины, НДС (при наличии), другие установленные налоги, сборы и иные расходы и затраты, связанные с исполнением Контракта, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями Контракта или на иных основаниях. 
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена единицы Товара указывается в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и выставляемом Покупателю счете.
2.3. Покупатель в лице филиала-грузополучателя производит оплату за фактически поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документа о приемке товара (товарной накладной, УПД), на основании счета (счета-фактуры, УПД) выставленного Поставщиком.

3. Условия поставки
3.1. Доставка товара до склада Заказчика в лице филиала- грузополучателя, находящегося по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, проезд Селитбенный, д. 1, осуществляется силами Поставщика в рабочее время Заказчика в лице филиала- грузополучателя без дополнительной оплаты.
3.2. Товар, предлагаемый к поставке, должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в обычных условиях. Товар должен соответствовать требуемым и заявленным изготовителем характеристикам, действующим стандартам, условиям хранения и транспортировки, отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации, иметь целостность упаковки, предусмотренной изготовителем, соответствовать иным требованиям согласно условиям Контракта. Товар должен сопровождаться сертификатами качества (соответствия), паспортами, инструкциями по эксплуатации и прочими документами (в случае, если их наличие предусмотрено изготовителем).
3.3. При получении Товара Покупатель в лице филиала - грузополучателя обязан осуществить осмотр передаваемого Товара в месте непосредственной передачи Товара.
3.4. Обязательства Поставщика по поставке Товара по настоящему Контракту считаются выполненными с момента передачи Товара Покупателю в лице филиала - грузополучателя и подписания Сторонами документа о приемке товара (товарной накладной, УПД). Момент передачи Товара Покупателю в лице филиала - грузополучателя подтверждается датой, указанной в документе о приемке товара (товарной накладной, УПД).
3.5. Право собственности на поставляемый Товар переходит к Покупателю в лице филиала - грузополучателя после подписания Покупателем в лице филиала - грузополучателя документа о приемке товара (товарной накладной, УПД). С этого же момента на Покупателя в лице филиала - грузополучателя переходит риск случайной гибели или случайного повреждения Товара.
3.6. Товар поставляется для собственных нужд Покупателя в лице филиала - грузополучателя, не связанных с перепродажей.
	
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Обязанности Покупателя в лице филиала-грузополучателя :
4.1.1. Покупатель в лице филиала-грузополучателя обязан принять и оплатить Товар в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.2. Права Покупателя:
4.2.1. При наличии у Покупателя в лице филиала- грузополучателя сомнения в качестве Товара Покупатель в лице филиала-грузополучателя вправе провести экспертизу с привлечением экспертной организации. В случае если в результате экспертизы будет установлено, что Товар некачественный, Поставщик производит замену некачественного Товара в течение 10 (десяти) календарных дней и возмещает Покупателю расходы за проведенную экспертизу.
4.2.2. Покупатель в лице филиала-грузополучателя вправе отказаться от Товара, не соответствующего требованиям, условиям, согласованными Сторонами в настоящем Контракта и установленными документацией на Товар, и его оплаты.
4.2.3. Если Поставщик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта и становится очевидным, что выполнение обязательств Поставщика по Контракту становится невозможным, Покупатель в лице филиала-грузополучателя вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке согласно действующему законодательству Российской Федерации и условиям Контракта.
4.3. Обязанности Поставщика:
4.3.1. Поставщик обязан поставить Товар надлежащего качества, в количестве, в место и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.3.2. Поставщик обязан представить Покупателю в лице филиала- грузополучателя при поставке Товара всю необходимую документацию (без каких-либо дополнительных затрат со стороны Покупателя в лице филиала- грузополучателя), предусмотренную изготовителем, действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
4.3.3. Поставщик до момента исполнения обязательств по Контракту обязан представить Покупателю в лице филиала-грузополучателя сведения о лице, ответственном за надлежащее исполнение настоящего Контракта.
4.4. Права Поставщика:
4.4.1. Поставщик вправе требовать оплаты стоимости Товара в соответствии с условиями Контракта.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2. В случае просрочки исполнения Покупателем в лице филиала- грузополучателя (плательщика) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем в лице филиала- грузополучателя (плательщика) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек.
5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем в лице филиала- грузополучателя (плательщика) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
5.4. За каждый факт неисполнения Покупателем в лице филиала- грузополучателя (плательщика) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Покупателем в лице филиала- грузополучателя (плательщика) обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.
5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Покупателем в лице филиала- грузополучателя (плательщика) обязательств, предусмотренных Контактом, не может превышать цену Контракта.
5.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Покупатель в лице филиала-грузополучателя направляет Поставщику требование об уплате неустоек.
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000 рублей.
5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.
5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.10. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения или надлежащего исполнения ими своих обязательств по Контракту.
5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.12. При невыполнении (ненадлежащем выполнении) обязательств по настоящему Контракту, кроме уплаты неустойки, Поставщик сверх установленных неустойки возмещает также обоснованные и доказанные убытки, причиненные им Покупателю в лице филиала-грузополучателя (плательщика).
5.13. Поставщик уплачивает Покупателю в лице филиала-грузополучателя (плательщика) денежные средства в счет оплаты неустойки, убытков в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Покупателем такого требования.
5.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Покупатель в лице филиала-грузополучателя и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ и условиями Контракта.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием указанных в настоящем пункте Контракта обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение Контракта:
а) военные действия;
б) восстание или гражданская война;
в) обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение и действие которых не зависит от воли Сторон (стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение и иные факторы);
г) принятие органами государственной власти Российской Федерации нормативных правовых актов в части реализации Контракта.
При этом срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты их наступления. Такое извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств непреодолимой силы и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих такую Сторону от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
6.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами государственной власти Российской Федерации.

7. Разрешение споров
7.1. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров между Сторонами, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 5 (пять) рабочих дней с даты её получения.
7.2. При недостижении Сторонами согласия по спорным вопросам спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. Расторжение Контракта
8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае отказа от исполнения Контракта одной из Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.
8.2. Покупатель в лице филиала-грузополучателя вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Контракту, а также по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, с направлением уведомления другой Стороне.
8.3. При расторжении Контракта по инициативе Покупателя в лице филиала-грузополучателя им должны быть соблюдены все процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ с учетом положений частей 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
8.5. Условия о неустойке, убытках сохраняются и действуют после расторжения Контракта.

9. Заключительные положения
9.1. Во всём, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
9.2. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2026 года, но не ранее надлежащего выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.
9.3. Поставщик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до исполнения обязательств по Контракту.
9.4. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна Сторона направляет другой, высылается в виде письма, телеграммы, факса или по электронной почте по адресу другой Стороны, указанному в разделе 11 настоящего Контракта, с обязательным подтверждением получения уведомления другой Стороной.
9.5. Документы, передаваемые Сторонами средствами факсимильной связи, электронной почтой, считаются действительными до получения оригиналов.
9.6. Внесение каких-либо допечаток и дописок в Контракт не допускается.
9.7. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса, номеров телефонов она обязана в течение 3 (трех) дней информировать об этом другую Сторону.
9.8. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.
9.9. Вся корреспонденция отправляется Сторонами по почтовым адресам, указанным в разделе 11 настоящего Контракта.
9.10. Поставщик подтверждает свое соответствие единым требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10. Перечень приложений
10.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта:
10.1.1. Приложение № 1. Спецификация.

11. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон
	Покупатель:
	Поставщик:

	Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»
(ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»)
	_____________________________________

	Юридический адрес: 
660049, Красноярский край
г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15, 
ИНН 2466016747 КПП 246601001
ОГРН 1022402647937
Филиал-плательщик (грузополучатель): 
Ангарский район водных путей и судоходства  – филиал ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей» (АРВПиС)
ИНН 2466016747 КПП 380843001
Адрес местонахождения:
664025, Иркутская область г. о. город Иркутск,      г. Иркутск ул. Свердлова, д. 1
ОКПО 97801770 
ОКАТО 25401365000 
ОКТМО 25701000001 
ОКОГУ 1326080
Лицевой счет: л/с 20346LL3790 
 Банк: ОКЦ №1 ДГУ Банка России//УФК по Приморскому краю,  г. Владивосток
Р/сч 03212643000000012010 
К/сч 40102810545370000012
БИК 010507002
Адрес электронной почты: info@bagbu.ru
Телефон: +7 (3952) 34-24-70

	_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________



















Адрес электронной почты: 


Телефон: ____________________


	Начальник АРВПиС

__________________________ Е.Н. Павлов

М.П.
	Должность

____________________________ /ФИО

М.П.















 Приложение № 1

к Контракту № П4.82.2026А 


Спецификация

	№
п/п
	Наименование
	
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена
за ед.
	Сумма

	1.
	Краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

	Основные характеристики:
Область применения: для внутренних работ;
Основа состава: Акриловая;
Тип краски: Воднодисперсионная;
Дополнительные характеристики:
Внешний вид покрытия (ГОСТ Р 52020-2003): Внешний вид пленки покрытия: после высыхания ЛКМ образует пленку с однородной матовой поверхностью;
Массовая доля нелетучих веществ (ГОСТ Р 52487): 55%;
Укрывистость высушенной пленки (ГОСТ 8784-75): 210 г/м2;
Степень перетира (ГОСТ 31973-2013): 40 мкм;
Время высыхания до степени 3 при (20±2)°C и относительной влажности (65±5)% (ГОСТ 19007): 1 час;
Адгезия (ГОСТ 15140): 3-4 балла;
Горючесть (ГОСТ 30244-94): Г1;
Климатическое исполнение и категория изделий (ГОСТ 15150-69/ ГОСТ 9.104-2018): УХЛ4;
Паропроницаемость покрытия: 0,2 мг/м*ч*Па;
Стойкость к мытью: 1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DINEN 13 300; 
Степень блеска: матовый;
Цвет: RAL 9003;
Состав: Акриловая дисперсия, антисептик, технологические присадки, вода, молотый Байкальский мрамор;
Область применения: окраска потолков;
Упаковка (ГОСТ 9980.3-2014): пластиковое ведро;
Маркировка: в соответствии с ГОСТ 9980.4-2002;
Масса нетто (ГОСТ 8.579-2019): 14 кг;
Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке: 3 года;
	шт.
	7
	
	

	2.
	Грунт  глубокого проникновения

	Область применения Для внутренних работ
Свойства: Проникающая
Тип: Водно-дисперсионная
Форма выпуска - жидкость
Для внутренних и наружный работ: многофункциональна, экономична и способно улучшать качество отделочных работ. Обеспечивает долговечность покрытий, защищает поверхности от внешний воздействий и упрощает процесс ремонта. Грунт изготовлен на основе высококачественного акрилатного латекса, что обеспечивает высокую адгезию, укрепление поверхности и долговечность финишных покрытий. Грунт пленкообразующий, что улучшает адгезию, упрочняет поверхность, снижает расходы материалов, защищает от влаги и коррозии, выравнивает впитывающие поверхности.
Упаковка – 10 кг.
	шт.
	4
	
	

	3.
	Смесь сухая строительная

	Основные характеристики:
Вид применяемого вяжущего: Гипсовый;
Тип штукатурной смеси: Легкая (средней плотностью 950 кг/м3);                                                                                                        
Способ нанесения: Ручной;
Условия применения: Для внутренних работ; 
Функциональное назначение смеси: Штукатурная; 
Дополнительные характеристики:   
Расход при слое 10 мм: 8,5 кг/м2;
Минимальная толщина нанесения слоя: 5 мм
Максимальная толщина нанесения слоя: 50 мм; 
Прочность на сжатие (ГОСТ Р 58279-2018): 2,5 Мпа; 
Наибольшая крупность зерен заполнителя (ГОСТ Р 58279-2018): 1,2 мм;
Прочность на изгиб (ГОСТ Р 58279-2018): 1,0 МПа; 
Высыхание слоя 15-20 мм при температуре + 20 °С: 7 суток;
Влажность сухой штукатурной смеси (ГОСТ Р 58279-2018): 0,5% по массе;
Упаковка (ГОСТ Р 58279-2018): Бумажный многослойный мешок;
Маркировка: в соответствии с ГОСТ Р 58279-2018; 
Содержимое нетто (ГОСТ 8.579-2019): 5 кг;
	шт.
	1
	
	

	4.
	Смесь сухая строительная

	Основные характеристики:
Вид применяемого вяжущего: Полимерный;                                 
Способ нанесения: Ручной;                                                                          
Тип шпаклевочной смеси: Финишная;
Условия применения: Для внутренних работ;
Функциональное назначение смеси: Шпаклевочная; 
Дополнительные характеристики:
Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 1 мм: ~1 кг;
Минимальная толщина нанесения слоя: 0,5 мм;
Максимальная толщина нанесения слоя: 3 мм;
Предел прочности на растяжение при изгибе затвердевшего раствора (ГОСТ 33699-2015): 1,0 МПа;
Предел прочности при сжатии затвердевших растворов (ГОСТ 33699-2015): 2,0 МПа;
Прочность сцепления затвердевших растворов с основанием (ГОСТ 33699-2015): 0,3 МПа;
Влажность шпаклевочной смеси в сухом состоянии (ГОСТ 33699-2015): 0,3% массы;
Наибольшая крупность зерен заполнителя (ГОСТ 33699-2015): 0,3 мм;
Содержание зерен заполнителя шпаклевочной смеси более 0,315 мм (ГОСТ 33699-2015): 0,5%;
Высыхание одного слоя при температуре + 20 °С: 24 часа;
Упаковка (ГОСТ 33699-2015): бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена;
Маркировка: в соответствии с ГОСТ 33699-2015; 
Содержимое нетто (ГОСТ 8.579-2019): 25 кг;
Срок хранения со дня изготовления:  – 18 месяцев
	шт.
	3
	
	

	5.
	Колер  универсальный

	Характеристики: 
Тип: колер-краска; 
Цвет: черный; 
Вид применения: для внутренних и наружных работ; 
Морозостойкость: да; 
Разбавитель: вода;
Норма расхода колеровочной пасты: не менее 5 м2/л и не более 8 м2/л; 
Температура применения: не менее +5 °С; 
Область применения: для эмалей, масляных и водных красок;
Упаковка (ГОСТ 9980.3-2014): пластиковая бутылка;
Маркировка: в соответствии с ГОСТ 9980.4-2002; 
Содержимое нетто (ГОСТ 8.579-2019): 0,1 л;

	шт.
	3
	
	

	6.
	Эмаль

	Группа: Водостойкая;
Область применения: Для внутренних работ;
Тип эмали: Пентафталиевая (ПФ);
Дополнительные характеристики:
Цвет: белый;
Связующее: Алкидное;
Разбавитель: Уайт-спирит;
Степень блеска: глянцевый;
Способ нанесения: кисть/валик/распылитель;
Расход эмали на один слой покрытия: 12 м2/л (90 г/м2);
Время высыхания 1 слоя: 8 часов;
Время полного высыхания: 24 часов; 
Виды обрабатываемых поверхностей: Для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов, и других деревянных поверхностей (Дерево, ДСП, ДВП и т.д.);
Упаковка: в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014; 
Маркировка: в соответствии с ГОСТ 9980.4-2002;
Содержимое нетто (ГОСТ 8.579-2019): 2,7 кг;
Срок годности продукта: 12 месяцев;
	шт.
	2
	
	

	7.
	Эмаль

	Основные характеристики:
Группа: Водостойкая;
Область применения: Для внутренних работ;
Тип эмали: Пентафталиевая (ПФ);
Дополнительные характеристики:
Цвет: коричневый;
Связующее: Алкидное;
Разбавитель: Уайт-спирит;
Степень блеска: глянцевый;
Способ нанесения: кисть/валик/распылитель;
Расход эмали на один слой покрытия: 12 м2/л (90 г/м2);
Время высыхания 1 слоя: 8 часов;
Время полного высыхания: 24 часов; 
Виды обрабатываемых поверхностей: Для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов, и других деревянных поверхностей (Дерево, ДСП, ДВП и т.д.);
Упаковка: в соответствии с ГОСТ 9980.3-2014; 
Маркировка: в соответствии с ГОСТ 9980.4-2002;
Содержимое нетто (ГОСТ 8.579-2019): 0,8 кг;
Срок годности продукта: 12месяцев;
	шт.
	1
	
	

	8.
	Олифа

	Олифа "Ансол" представляет собой раствор нефтеполимерной смолы «Пиропласт-2» в растворителях – Уайт-спирит, керосиновая фракция. Предназначена для пропитки пористых поверхностей (деревянных, штукатурки, бетона.) эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, изготовления строительных составов, а также для разведения темных масляных красок, неответственных малярных работ внутри помещения.
Назначение: биозащитная
Фасовка - 0,5кг
Наличие запаха - да
Цвет - коричневый
	шт.
	2
	
	

	9.
	Дюбель-гвоздь

	· Область применения: сквозной монтаж кронштейнов, дверных коробок, оконных рам, кабельных каналов, обрешетки, гипсокартонных листов (ГКЛ), гипсоволокнистых листов (ГКЛ) и т.д.
· Материал применения: бетон, природный камень, полнотелый кирпич, газобетон.
· Материал: полипропилен, углеродистая сталь с цинковым покрытием.
· Особенности: для установки необходимо предварительно просверлить отверстие. Прочность крепежа достигается расклиниванием дюбеля в отверстии гвоздем в момент удара молотком. С помощью крестообразного шлица на головке гвоздя можно легко ослабить или усилить крепеж, демонтировать его. Более надежное крепление благодаря большой площади соприкосновения с прикрепляемой деталью.
Установочный инструмент: ударная дрель или перфоратор; сверло (для дрели) или бур (для перфоратора) по бетону подходящего размера для установки конкретного размера крепежа в основание; ударный инструмент для забивания дюбеля — молоток.
Длина 60 мм
Диаметр 6 мм
Тип манжеты: потайная
Тип фасовки шт.
Метиз в комплекте: гвоздь
Тип дюбель-гвозди
Диаметр отверстия под дюбель6 мм
Материал полипропилен

	шт.
	12
	
	

	10.
	Дюбель-гвоздь

	· Область применения: сквозной монтаж кронштейнов, дверных коробок, оконных рам, кабельных каналов, обрешетки, гипсокартонных листов (ГКЛ), гипсоволокнистых листов (ГКЛ) и т.д.
· Материал применения: бетон, природный камень, полнотелый кирпич, газобетон.
· Материал: полипропилен, углеродистая сталь с цинковым покрытием.
· Особенности: для установки необходимо предварительно просверлить отверстие. Прочность крепежа достигается расклиниванием дюбеля в отверстии гвоздем в момент удара молотком. С помощью крестообразного шлица на головке гвоздя можно легко ослабить или усилить крепеж, демонтировать его. Более надежное крепление благодаря большой площади соприкосновения с прикрепляемой деталью.
Установочный инструмент: ударная дрель или перфоратор; сверло (для дрели) или бур (для перфоратора) по бетону подходящего размера для установки конкретного размера крепежа в основание; ударный инструмент для забивания дюбеля — молоток.
Длина 40 мм
Диаметр 6 мм
Тип манжеты: потайная
Тип фасовки шт.
Метиз в комплекте - гвоздь
Тип дюбель-гвозди
Диаметр отверстия под дюбель 6 мм
Материал полипропилен
	шт.
	230
	
	

	11.
	Лак для дерева

	Лак цветной: Нет
Максимальное время полного высыхания: 1час
Свойства: Атмосферостойкий
Тип: Акриловый
Тип покрытия: Глянецевое
Фасовка 2,5кг
	шт.
	1
	
	

	12.
	Лак для дерева

	Лак цветной: Нет
Максимальное время полного высыхания 1час
Свойства Атмосферостойкий
Тип Акриловый
Тип покрытия: Глянецевое
Фасовка 1кг
	шт.
	1
	
	

	13.
	Клейкая лента

	Скотч малярный 38мм х 50м
Основные характеристики:
Вид: Канцелярская;
Прозрачность: Матовая;
Тип: Односторонняя;
Цвет: Белый;
Длина намотки: 50 м;
Дополнительные характеристики:
Материал клеевого слоя: Натуральный каучук;
Ширина бобины: 38 мм; 
Материал основы: бумага;
	шт.
	7
	
	

	14.
	Герметик

	Силиконовый санитарный герметик подходит для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, душевых кабин, кухонь и для остекления. Применяется для уплотнения соединительных швов вокруг ванн, раковин, бассейнов, герметизации стыков при установке сантехнического оборудования, гидроизоляции поверхностей, заделки швов между плитками. Образует прочный долговечный шов, после отверждения сохраняет деформационную подвижность до ±25%, не собирает пыль, устойчив к воздействию большинства моющих и чистящих средств, стоек к УФ‑излучению, атмосферным воздействиям, температурным перепадам и практически любым агрессивным средам.
 Тип герметика: силиконовый
Объем0.28 л
Вес нетто0.28 кг
Назначение: санитарный (для ванной и кухни)
Свойства :водостойкий
Вид тары :картридж
Цвет :белый
Max температура нанесения+30 °С
Min температура нанесения+5 °С
Max температура эксплуатации+180 °С
Min температура эксплуатации-40 °С
Условия отверждения :испарение растворителя
Количество компонентов1
Консистенция :гель
Склеиваемые материалы: пластик, металл, керамика, дерево, ПВХ, стекло, линолеум
Основа клея: силикон
Цвет RAL: белый
Морозостойкий:да

	шт.
	1
	
	

	15.
	Валик

	Предназначен для нанесения различных лакокрасочных материалов
Материал шубки: полиакрил
Бюгель: 6 мм
Длина: 240 мм
Диаметр: 40 мм
Высота ворса: 18 мм
	шт.
	3
	
	

	16.
	Валик

	Предназначен для нанесения различных лакокрасочных материалов
Материал шубки: полиакрил
Бюгель: 6 мм
Длина: 100 мм
Диаметр: 30 мм
Высота ворса: 7 мм
	шт.
	1
	
	

	17.
	Кисть

	Вид материала рукоятки :Дерево
Вид щетины :Натуральная
Форма пучка :Прямоугольная
Количество кистей в наборе 2шт
Ширина: 100мм
	шт.
	1
	
	

	18.
	Кисть

	Вид материала рукоятки: Дерево
Вид щетины: Натуральная
Форма пучка: Прямоугольная
Количество кистей в наборе 2шт
Ширина: 50мм
	шт.
	3
	
	

	19.
	Ванночка малярная

	Используется для нанесения всех видов краски на валик. При ее использовании на валике остается ровно столько рабочей массы, сколько необходимо для нанесения равномерного слоя. Это обеспечивает высокое качество покрытия, благодаря умеренному впитыванию и отсутствию излишков краски.
Тип ванночка
Ширина 330 мм
Длина 350 мм
Материал пластик
Усиленный - нет
	шт.
	2
	
	

	20.
	Ванночка малярная

	Используется для нанесения всех видов краски на валик. При ее использовании на валике остается ровно столько рабочей массы, сколько необходимо для нанесения равномерного слоя. Это обеспечивает высокое качество покрытия, благодаря умеренному впитыванию и отсутствию излишков краски.
Тип ванночка
Ширина: 150 мм
Длина: 290 мм
Материал: пластик
Усиленный: нет
	шт.
	1
	
	

	21.
	Решетка вентиляционная


	Длина: 300мм
Материал: Пластик
Наличие москитной сетки: Да
Тип по способу монтажа: Накладная
Форма решетки: Прямоугольная
Ширина: 200мм
Наличие регулировки ламелей: Нет
	шт.
	2
	
	

	22.
	Сетка абразивная

	Предназначена для чистовой обработки шпаклеванных, деревянных и металлических поверхностей. Среднезернистый абразив снимает тонкий слой материала и позволяет подготовить поверхности к окрашиванию или поклейке обоев, удалить лак, краску, заусенцы и ржавчину. Полотно крепится на брусок или сеткодержатель. Прочное гибкое стекловолокно, из которого изготовлена сетка, обеспечивает ее износостойкость и долговечность.
Форма: прямоугольная
Длина: 280 мм
Ширина: 115 мм
Назначение: универсальная
Зернистость: 180
Тип: сетка
	шт.
	10
	
	

	23.
	Телескопический стержень-удлинитель

	Max длина: 1200 мм
Min длина: 1000 мм
Материал штанги: пластик

	шт.
	1
	
	

	24.
	Мешки для строительного мусора

	Вид материала: полипропилен;
Длина:  950 мм;
Назначение: Мусорный;
Наличие ручек: Нет
Объем мешка для мусора: 40 л/дм3;
Ширина: 550 мм;
Дополнительные характеристики:
Высокая механическая прочность;
Устойчивость к разрывам;
Устойчивость к многократным изгибам и истиранию;
Нерастворимость в органических растворителях и щелочных растворах;
Водостойкость;
Сохранением рабочих свойств в широком температурном диапазоне от -70 °C до 100 °C;
Невосприимчивостью к эрозии и действию грибков;
Возможностью многократного использования;
	шт.
	10
	
	

	25.
	Плитка керамическая

	Вид: керамический гранит (керамогранит);
Длина керамической плитки (a): 300 мм;
Класс стойкости к образованию пятен (ГОСТ 13996-2019): 2;
Класс химической стойкости (ГОСТ 13996-2019): А;
Область применения: Для внутренней отделки стен зданий и сооружений;
Степень обработки граней: Неректифицированный;
Тип покрытия (Качество лицевой поверхности по ГОСТ 13996-2019): Глазурованная;
Толщина керамической плитки (d): 7 мм;
Ширина керамической плитки (b): 200 мм;
Дополнительные характеристики: 
Цвет лицевой поверхности плитки: Белый;
Цвет глазурованной керамической плитки: Белый;
Декор глазурованной керамической плитки: Моноколор;
Количество штук в упаковке: 24 шт;
	м2
	30,24
	
	

	26.
	Плитка керамическая

	Вид: керамический гранит (керамогранит);
Длина керамической плитки (a): 300 мм;
Класс стойкости к образованию пятен (ГОСТ 13996-2019): 2;
Класс химической стойкости (ГОСТ 13996-2019): А;
Наличие рифления (ГОСТ 13996-2019): Да; 
Область применения: Для покрытия полов в помещениях жилых, общественных и промышленных зданий;
Степень обработки граней: Неректифицированный;
Тип покрытия (Качество лицевой поверхности по ГОСТ 13996-2019): Неглазурованная;
Толщина керамической плитки (d): 7 мм;
Ширина керамической плитки (b): 300 мм;
Дополнительные характеристики: 
Цвет лицевой поверхности плитки: светло-серый,бежевый;
Цвет глазурованной керамической плитки: Белый;
Декор глазурованной керамической плитки: солль-перец;
Количество штук в упаковке: 17шт;
Маркировка: в соответствии с ГОСТ 13996-2019;
Упаковка (ГОСТ 13996-2019/ГОСТ 33781-2016): Картонная коробка;
	м2
	3,6
	
	

	27.
	Смесь сухая строительная

	Вид применяемого вяжущего: Цементный;
[bookmark: _GoBack]Назначение клеевой смеси: Для укладки облицовочных материалов;
Способ нанесения: Ручной;
Тип кладочной смеси: Толстослойная (толщина слоя более 5 мм);
Условия применения: Для наружных и внутренних работ;
Функциональное назначение смеси: Клеевая (предназначенная для укладки);
Дополнительные характеристики:
Класс клеевой смеси (ГОСТ Р 56387-2018):  С1;
Подкласс клеевой смеси (ГОСТ Р 56387-2018): Т;
Наибольшая крупность зерен заполнителя (ГОСТ Р 56387-2018): 2,5 мм;
Влажность сухой смеси (ГОСТ Р 56387-2018): 0,7% массы;
Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 1 мм: не менее 2 кг;
Температура применения раствора: от +5 до +25°С;
Температура эксплуатации: от -50 °С до +70°С;
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 суток (ГОСТ Р 56387-2018): 0,8 МПа;
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде (ГОСТ Р 56387-2018): 0,5 МПа;
Прочность клеевого соединения после выдерживания при температуре +70°С (ГОСТ Р 56387-2018): 0,5 МПа;
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания (ГОСТ Р 56387-2018): 0,5 МПа;
Стойкость к сползанию (ГОСТ Р 56387-2018): 0,5 мм;
Группа горючести (ГОСТ 30244-94): НГ;
Упаковка (ГОСТ Р 56387-2018): бумажный мешок;
Маркировка: в соответствии с ГОСТ Р 56387-2018;
Содержимое нетто (ГОСТ 8.579-2019): 25 кг;
	шт.
	16
	
	

	28.
	Смесь сухая строительная

	Основные характеристики:
Вид применяемого вяжущего: Цементный;
Способ нанесения: Ручной;
Функциональное назначение смеси: Затирочная (шовная);
Условия применения: Для наружных и внутренних работ;
Дополнительные характеристики:
Класс затирочной смеси (ГОСТ Р 58271-2018): CG2 WA;
Группа горючести (ГОСТ 30244-94): НГ;
Морозостойкость затвердевшего раствора: не менее 100 циклов (F100)
Устойчивость к поражению плесневыми грибами: да; 
Температура применения раствора: от + 5 до + 30 °С;
Температура эксплуатации: от -50 °С до +70°С;
Время полного засыхания: 24 ч.; 
Цвет смеси: белый;
Упаковка (ГОСТ Р 58271-2018): фольгированный мешок;
Маркировка: в соответствии с ГОСТ Р 58271-2018;
Содержимое нетто (ГОСТ 8.579-2019): 2 кг;
	шт.
	1
	
	

	29.
	Крестики для плитки

	используются во время укладки кафельной плитки. Они необходимы для соблюдения точного расстояния между рядами для наиболее точной и аккуратной укладки. Крестики изготовлены из противоударного пластика, это обусловливает их устойчивость к сильным нагрузкам.
Материал: Пластик
Размер – 1,5мм
Количество в упаковке – 200штук
	упак.
	3
	
	

	30.
	Линолеум

	Ширина 3 Метр
Подоснова: Нетканная	
Класс износостойкости34	
Толщина изделия 2 Миллиметр
Основа ПВХ (поливинилхлорид)	
Цвет линолеума: светло серый 
Показатели пожарной безопасности (в соответствие с обеспечением требований к пожарной безопасности, в соответствие с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)КМ2	
Устойчивость к воздействию влаги: соответствие	
Толщина защитного слоя (для обеспечения износостойкости)0.7мм
Тип защитного слоя: каландр	
Устойчивость линолеума к воздействию мебели на роликовых ножках (устойчив к механическим воздействиям)соответствие
	м2
	60
	
	

	31.
	Плинтус 

	Длина: 2,2 м
Материал: ПВХ;
Тип изделия: плинтус;
Тип плинтуса: напольный;
Степень блеска: матовый;
Кабель канал: да;
Толщина: 22 мм;
Высота: 55 мм;
Декор: Ясень серый;
Самоклеящийся: нет;
Фактура поверхности: гладкая;
	шт.
	54
	
	

	32.
	Фурнитура для плинтуса

	Материал: пластмасса;
Тип изделия: Угол внутренний;
Угловой радиус: 45
Декор: Ясень серый;
Степень блеска: матовый;
Кабель канал: да;
Фактура поверхности: гладкая;
Высота: 55 мм;
Толщина: 22 мм;
Самоклеящийся: нет;
	шт.
	30
	
	

	33.
	Фурнитура для плинтуса

	Материал: пластмасса;
Тип изделия: Угол внутренний;
Угловой радиус: 45
Декор: Ясень серый;
Степень блеска: матовый;
Кабель канал: да;
Фактура поверхности: гладкая;
Высота: 55 мм;
Толщина: 22 мм;
Самоклеящийся: нет;
	шт.
	6
	
	

	34.
	Фурнитура для плинтуса

	Материал: пластмасса;
Тип изделия: Соединитель (переходник);
Декор: Ясень серый;
Степень блеска: матовый;
Кабель канал: да;
Фактура поверхности: гладкая;
Высота: 55 мм;
Толщина: 22 мм;
Самоклеящийся: нет;
	шт.
	68
	
	

	
	ИТОГО:
	




  1. Условия поставки: товар, предлагаемый к поставке, должен быть новым, должен соответствовать действующим стандартам, требованиям безопасности, условиям хранения и транспортировки, иметь целостность упаковки, предусмотренной изготовителем. Качество товара должно удостоверяться сертификатами качества (декларациями соответствия), в случае если их наличие предусмотрено изготовителем, копии и (или) оригиналы которых передаются заказчику одновременно с товаром без дополнительной оплаты. Доставка товара до склада филиала-грузополучателя заказчика и погрузочно-разгрузочные работы в месте доставки товара осуществляются силами (средствами) поставщика в рабочее время заказчика без дополнительной оплаты.
  2. Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания контракта. 
  3. Место поставки: Иркутская область, г. Иркутск, проезд Селитбенный, д.1



	Начальник АРВПиС

___________________________ Е.Н. Павлов
М.П.
	Должность

____________________________ /ФИО
М.П.
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